مركبة Curiosity Rover

بإمكان مشتركو Office إضافة نماذج ثلاثية الأبعاد إلى المستندات وتدوير زواياها لإظهارها بأفضل صورة. إذا لم يكن لديك اشتراك، فسيتم عرض النموذج بطريقة عرض واحدة.

يتضمن هذا القالب أمثلة على طرق العرض المختلفة للنموذج ثلاثي الأبعاد نفسه. جرّب ضبط طرق العرض أو إضافة نماذج جديدة. تعرّف على كيفية القيام بذلك.

2011

تم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2011 كجزء من مشروع مختبر علوم المريخ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (NASA). وتُعد Curiosity هي أحدث مركبة أبحاث على الإطلاق تم إرسالها إلى كوكب المريخ	الهدف من إرسال مركبة الفضاء Curiosity إلى كوكب المريخ هو اكتشاف ما إذا كان الكوكب يوافق الشروط البيئية المناسبة لدعم أشكال الحياة البسيطة كالميكروبات. في المراحل الأولى من المهمة، اكتشفت المعدات العلمية في المركبة الفضائية المتجولة Curiosity دلائل معدنية وكيميائية تدعم نظرية استمرار الحياة في بيئة كوكب المريخ القاسية.

تعرّف على مركبة الفضاء Curiosity‏

تم إطلاق مركبة الفضاء Curiosity من مدينة "رأس كانافيرال" في 26 نوفمبر 2011 محمولة على السفينة الفضائية التابعة لمختبر علوم المريخ. الوجهة: سهل "أيوليس بالوس" في "فوهة غيل" على كوكب المريخ. الهدف من المهمة هو استقصاء المناخ وجيولوجيا الكوكب. بعد ذلك يتم إرسال البيانات إلى الأرض ليعمل فريق مختبر علوم المريخ على تحليلها.

الحجم

يشبه حجم المركبة الفضائية المتجولة تقريباً حجم سيارة صغيرة. فهي تبلغ 3 أمتار طولاً (بدون الذراع) و2.7 أمتار عرضاً و2.2 أمتار ارتفاعاً.

طول الأذرع

2.2 متراً

الوزن

2000 رطل (907 كيلو غراماً)

الميزات

مختبر جيولوجيا وكاميرات ونظام تعليق لمركبة rocker-bogie، إلى جانب جهاز ليزر لتبخير الصخور ومولد كهروحراري وجهازي كمبيوتر مضمّنين

الذراع الآلي المبتكر في مركبة Curiosity الفضائية
ذراع مركبة Curiosity الفضائية الذراع الآلية ثابتة وسهلة التوجيه. فهي تُستخدم كأداة لحمل المعدات المسؤولة عن إجراء البحوث الجيولوجية. وتحتوي الذراع الآلية المرنة على 3 مفاصل: أكتاف ومرفق ورسغ، تماماً كالمفاصل في جسم الإنسان. وتتيح مرونة الذراع الهائلة للمركبة المتجولة وضع المعدات بشكل دقيق في مكان عملها الصحيح. بعد ذلك، تقوم تلك المعدات بتحليل التركيب العنصري للصخور والتربة والتقاط صور مجهرية.	يد مركبة Curiosity الفضائية خمسة أجهزة مُركّبة على هيكل على شكل برج موجود في طرف الذراع. عدسة اليد لالتقاط الصور في المريخ ويُطلق عليها (MAHLI) هي أحد هذه الأجهزة، بالإضافة إلى مطياف الأشعة السينية وجسيمات ألفا (APXS). ويُعرف هذان الجهازان بأنهما من المعدات التي تعمل في الموقع أو معدات العمل المباشر. أما الأجهزة الثلاثة الأخرى على الهيكل فيتم استخدامها في عمليات الالتقاط البسيطة أو لأغراض التحضير.

عدسة اليد لالتقاط الصور في المريخ
عدسة MAHLI

تُعد المهمة الأساسية لجهاز MAHLI هي مساعدة أعضاء فريق البحث في "مختبر علوم المريخ" على معرفة التاريخ الجيولوجي لبيئة المريخ.

بإمكان العلماء باستخدام جهاز MAHLI الحصول على لقطات مقرّبة للمعادن والبِنى والتركيبات المختلفة لصخور كوكب المريخ، إلى جانب التعرّف على الطبقة السطحية للبقايا الصخرية. وتتميز عدسة اليد بقدرتها على التركيز ذاتياً والتقاط صور ملونة لخصائص متناهية الصغر بحجم 12.5 مايكرومتر (أي أصغر من قطر شعرة من شعر الإنسان) باستخدام كاميرا بعرض 3.81 سم. يمكن لجهاز MAHLI العمل ليلاً ونهاراً نظراً لأنه يحتوي على مصادر للضوء الأبيض ومصادر أخرى للأشعة فوق البنفسجية المشابهة لضوء المصباح اليدوي وضوء مصابيح الاسمرار. يستخدم العلماء الضوء فوق البنفسجي للحث على توليد الضوء النيون الذي يتيح لهم اكتشاف أن سطح كوكب المريخ قد تشكل من الماء من خلال إظهار وجود معادن كربونية ورواسب تبخر بعض المعادن على الكوكب.

CHEMCAM ‏ جهاز CHEMCAM مزوَّد بليزر مضمّن فعّال يُطلِق سلسلة من النبضات لتبخير الصخور والتربة على سطح كوكب المريخ. بعد ذلك يتم تحليل البخار لتحديد التركيب العنصري للتربة أو الصخور. وتستخدم المركبة الفضائية المتجولة مقياساً طيفياً لقياس تكوين البلازما الناتجة لقراءة الضوء ولإدخال التفاصيل المتعلقة بالمعادن في الصخور. ويتمكن العلماء من تحديد وجود عنصر الألومنيوم أو النحاس أو البازلت، بناءً على نوع الذرات الموجودة في الصخرة. يأمل فريق عمل ChemCam في جمع متوسط 12 قراءة للمكونات كل يوم من أجل إجراء تحليل علمي لها. ويستخدم جهاز الليزر أيضاً الليزر لتنظيف سطح الصخور قبل استخدام الكاميرا البعيدة لالتقاط صور مفصلة للخصائص الجيولوجية.

المركبة الفضائية المتجولة المواصفات	الكتلة 3 أمتار 2.7 متر 2.2 متر mm‏ إجمالي 8463 رطلاً (3893 كيلو غراماً) عند الإطلاق، شاملة وزن المركبة الفضائية المتجولة ونظام الهبوط والوقود. الأجهزة العلمية الأجهزة العلمية: 165 رطلاً (75 كيلو غراماً) في 10 معدات: مطياف الأشعة السينية وجسيمات ألفا وجهاز الكيمياء والكاميرا وجهاز الكيمياء والخصائص المعدنية وجهاز بياض النيوترونات الديناميكي، إلى جانب جهاز تصوير الهبوط على المريخ وعدسة اليد لالتقاط الصور على المريخ وكاميرا رأسية وجهاز كشف الأشعة وتقييمها وجهاز تحليل العينات في المريخ.

يحتوي مختبر علوم المريخ على ست عجلات يتم تشغيل كل منها على حدة.
عجلات مركبة Curiosity الفضائية فيما سبق هو نموذج لواحدة من عجلات الطيران الستة للعربة الجولة. يبلغ قطرها 50 سم وعرضها 40 سم بينما تم تصميم “مداس العجلات” على شكل رتبة عسكرية لمنع العجلات من الانزلاق. العجلات مصنعة من من قطعة واحدة من الألمونيوم.	شكل الشارة العسكرية على إطار العجلات علقت العربة Curiosity مؤقتاً فيفي الرمال العميقة على سطح المريخ.