Марсоход "Кюриосити"

Абонатите на Office могат да добавят 3D модели към документи и да завъртат ъгъла, за да покажат подходящия изглед. Ако не разполагате с абонамент, документът просто показва един-единствен изглед.

Този шаблон включва примери на различни изгледи на един и същ 3D модел. Опитайте да коригирате изгледите или да добавите нови модели. Научете как.

2011

Изстрелян в космоса през 2011 г. като част от мисията "Марсианска научна лабораторна" на НАСА, марсоходът "Кюриосити" е най-усъвършенстваното изследователско превозно средство, изпращано някога на Марс	Целта на "Кюриосити "на Марс е да открие дали на планетата някога е имало подходящи условия на околната среда за поддържане на малки форми на живот, като микроби. В ранен етап от мисията му научните инструменти на марсохода "Кюриосити" откриха минерални и химични доказателства в подкрепа на теорията, че живот би могъл да оцелее в суровия пейзаж на Марс.

Запознайте се с "Кюриосити"

"Кюриосити" беше изстрелян в космоса от Кейп Канаверал на 26 ноември 2011 г. на борда на космическия апарат "Марсианска научната лаборатория". Дестинация: Еолис Палис в кратера Гейл на Марс. Целта му е да изследва климата и геологията на Марс. След това данните се изпращат обратно на Земята за анализ от екипа на Марсианската научна лаборатория.

Размер

Марсоходът е приблизително с размер на малка кола. Той е 3 метра дълъг (без ръката), 2,7 метра широк и 2,2 метра висок.

Обсег на ръката

2,2 метра

Тегло

2000 фунта

Функции

Геоложка лаборатория, камери, "rocker-bogie" окачване, лазер, изпаряващ скали, термоелектрически генератор и два бордови компютъра

Футуристичната роботизирана ръка на "Кюриосити"
Ръка на "Кюриосити4 Роботизираната ръка е здрава и много маневрена. Използва се като стойка за инструментите, извършващи геоложките изследвания. Удължаващата се роботизирана ръка има 3 стави: рамена, лакът и китка – точно като човешката ръка. Невероятна маневреност на ръката позволява на марсохода да позиционира инструментите точно там, където трябва да работят. След това тези инструменти анализират елементния състав на скалите и почвата и заснемат микроскопични изображения.	РЪКА НА "КЮРИОСИТИ" Пет устройства са монтирани на револверната структура, намираща се на върха на ръка. Камерата Mars Hand Lens Imager (MAHLI) е едно от тези устройства заедно с рентгеновия спектрометър за алфа-частици (APXS). Тези две устройства са известни като "in-situ" или контактни инструменти. Другите три устройства на структурата се използват за вземане и подготовка на проби.

КАМЕРА MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

Основната мисия на MAHLI е да помогне на членовете на изследователския екип на Марсианската научна лаборатория да проучат геоложката история на пейзажа на Марс.

Учените могат да получат изображения в едър план на минералите, текстурите и структурите в марсианските скали, както и на повърхностния слой от скални отпадъци и прах с помощта на камерата Mars Hand Lens Imager, наричана още "MAHLI". Обективът на камерата се фокусира сам и заснема цветни изображения на детайли, които са едва 12,5 микрометъра на големина (по-малки от диаметъра на човешки косъм), докато самата камера е с ширина около 1,5 инча. MAHLI функционира както през деня, така и през нощта, защото разполага с източници и на бяла, и на ултравиолетова светлина, които са подобни на светлината от фенерче и светлината от лампа за тен. Учените използват ултравиолетовата светлина, за да предизвикат флуоресценция, което им позволи да открият , че повърхността на Марс е формирана от вода, показвайки, че на планетата е имало карбонат и изпаряващи се минерали.

CHEMCAM ChemCam разполага с мощен бордови лазер, който изпуска серия от импулси, за да изпари скалите и почвата на повърхността на Марс. След това парата се анализира, за се определи елементния й състав. Марсоходът използва спектрограф, измерващ състава на получената плазма, за да отчита светлината и да предостави подробни данни за минералите в скалите. Знаейки какви атоми има в скалата, учените могат да определят наличието на алуминий, мед или базалт. Екипът на ChemCam се надява да взема средно до 12 показания за състава всеки ден за научен анализ. Лазерът също се използва за почистване на повърхността на скалите, преди дистанционната камера да заснеме детайлни изображения на геоложките обекти.

Марсоход Спецификации	МАСА 2,2 м мм 2,7 м 3 м Общо 8463 фунта (3893 килограма) при изстрелване в космоса, включваща марсоход, система за спускане/кацане и гориво. НАУЧЕН ПОЛЕЗЕН ТОВАР Научен полезен товар: 165 фунта (75 килограма) в 10 инструмента: Рентгенов спектрометър за алфа-частици, химия и Camzzzera, химия и минералогия, динамично албедо на неутроните, камера за спускане на Марс, камера Mars Hand Lens Imager, камера на мачтата, детектор за оценка на радиацията, станция за наблюдение на околната среда на марсохода и анализатор на проби на Марс

Марсианската научна лаборатория има шест отделно задвижвани колела.
КОЛЕЛА НА "КЮРИОСИТИ" По-горе е представен модел на едно от шестте независими колела на марсохода. То е с диаметър 50 см и ширина 40 см, а повърхнината му на търкаляне е във формата на обърнато V, за да се предотврати подхлъзването на колелото. Колелата са изработени машинно от един-единствен блок алуминий.	V-ОБРАЗНА ШАРКА НА ПОВЪРХНИНАТА НА ТЪРКАЛЯНЕ "Кюриосити" временно засяда в дълбок пясък на повърхността на Марс.