Sonda Curiosity

Předplatitelé Office můžou do dokumentů přidávat 3D modely a otočit je tak, aby se zobrazily ze správného úhlu. Pokud předplatné nemáte, v dokumentu uvidíte jen jednoduché zobrazení.

Tato šablona obsahuje příklady různých pohledů na jeden 3D model. Vyzkoušejte si zobrazení různě upravit nebo přidat nové modely. Jak na to

2011

Vozítko Curiosity, které bylo vypuštěno v roce 2011 jako součást Marsovské vědecké laboratoře agentury NASA, je nejpokročilejší výzkumná sonda, jaká kdy byla na Mars vyslána	Cílem Curiosity na Marsu je prověřit, jestli na planetě někdy vládly vhodné podmínky pro vznik mikrobiálního života. Na začátku mise objevily vědecké přístroje vozítka Curiosity minerální a chemické doklady podporující teorii, že by v nehostinné krajině Marsu mohl existovat život.

Seznamte se s Curiosity

Vozítko Curiosity odstartovalo 26. listopadu 2011 z mysu Canaveral jako součást sondy MSL. Cíl: Planina Aeolis Palus v Galeově kráteru na Marsu. Záměrem je prozkoumat klima a geologii na Marsu. Získaná data se poté odesílají zpět na Zemi, kde je analyzuje tým MSL.

Velikost

Vozítko je velké jako menší auto. Je 3 m dlouhé (bez mechanického ramene), 2,7 m široké a 2,2 m vysoké.

Dosah mechanického ramene

2,2 m

Hmotnost

900 kg

Funkce

Geologická laboratoř, kamery, podvozek typu rocker-bogie, laser na odpařování hornin, termoelektrický generátor a dva palubní počítače

Futuristické mechanické rameno sondy Curiosity
Mechanické rameno sondy Curiosity Mechanické rameno je robustní a dokáže dobře manévrovat. Slouží jako podpěra pro nástroje, které provádějí geologický průzkum. Tato prodlužovací robotická paže má tři klouby: rameno, loket a zápěstí – úplně jako lidé. Neuvěřitelné manévrovací schopnosti ramene umožňují vozítku umístit nástroje a přístroje přesně tam, kde mají pracovat. Nástroje pak analyzují složení prvků v horninách a půdě a pořizují mikroskopické snímky.	Mechanická Ruka Sondy Curiosity Na věži, která se nachází na konci ramene, je namontováno pět zařízení. Jedním z nich je kamera Mars Hand Lens Imager (MAHLI), dalším rentgenový spektrometr APXS. Jedná se o zařízení pracující přímo na místě, někdy se jim říká kontaktní nástroje. Zbylá tři zařízení v této struktuře slouží k získávání vzorků a jejich přípravě.

KAMERA MAHLI
MAHLI

Hlavním úkolem kamery MAHLI je pomoct členům výzkumného týmu Marsovské vědecké laboratoře poučit se z geologické historie krajiny na Marsu.

Vědci pomocí kamery MAHLI (Mars Hand Lens Imager) získají detailní záběry minerálů, textur a struktur v marsovských horninách i povrchové vrstvy kamenité suti a prachu. Čočka ruky se sama zaostřuje a ve fotoaparátu širokém asi 3,8 cm pořizuje barevné snímky objektů v tak miniaturních rozměrech jako 12,5 mikrometru (to je méně než průměr lidského vlasu). Kamera MAHLI funguje ve dne i v noci, protože je vybavena zdrojem bílého i ultrafialového světla, které se podobají světlu ze svítilny a z lampy v soláriu. Ultrafialové světlo vědci používají k vyvolání fluorescence. Díky tomu objevili, že krajina Marsu byla utvářena vodou. Prokázali totiž, že na planetě jsou přítomné uhličité minerály a evapority.

CHEMCAM Zařízení ChemCam nese výkonný laser, který sérií pulzů dokáže odpařit povrchovou vrstvu hornin a půdy na povrchu Marsu. Pára se pak analyzuje a určí se z ní chemické složení. K měření složení výsledné plazmy je vozítko vybaveno spektrografem, který světlo přečte a odhalí podrobnosti o minerálech v horninách. Ze znalosti atomů přítomných v hornině pak vědci dokážou odvodit, zda obsahuje hliník, měď nebo čedič. Tým ChemCam plánuje každý den provést průměrně 12 odečtů složení k vědecké analýze. Přístroj zároveň využívá laser k očištění povrchu hornin před tím, než dálkovou kamerou pořídí detailní snímky geologických prvků.

Specifikace vozítka	HMOTNOST 2,2 m mm 2,7 m 3 m Při startu celkem 3 893 kilogramů, které zahrnují vozítko, systém pro sestup a přistání a palivo. NÁKLAD VĚDECKÝCH PŘÍSTROJŮ Náklad vědeckých přístrojů: 10 přístrojů o celkové hmotnosti 75 kg: Spektrometr APXS, laser ChemCam, přístroj CheMin na chemický rozbor odebraných vzorků, přístroj DAN (Dynamic Albedo of Neutrons) na detekci vody, sestupová kamera MARDI, kamera MAHLI, kamery MasCam na hlavě vozítka, širokoúhlý teleskop RAD, monitorovací stanice REMS a samočinná laboratoř k analýze vzorků SAM

Marsovská vědecká laboratoř má šest kol s individuálním pohonem.
KOLA SONDY CURIOSITY Nahoře je model jednoho z šesti kol vozítka. Má 50 cm v průměru a 40 cm na šířku a vzorek pneumatik má tvar dvojitých šipek, který brání prokluzování kol. Kola jsou obrobena z jednoho bloku hliníku.	VZOREK DVOJITÝCH ŠIPEK NA PNEUMATICE Curiosity na chvíli uvízne v hlubokém písku na povrchu Marsu.