Curiosity Rover

Office-abonnenter kan tilføje 3D-modeller i dokumenter og rotere vinklen for at opnå den helt rigtige visning. Hvis du ikke har et abonnement, vises dokumentet blot i en enkelt visning.

Denne skabelon indeholder eksempler på forskellige visninger af den samme 3D-model. Prøv at justere visningerne eller at tilføje i nye modeller. Se hvordan.

2011

Curiosity, som blev sendt af sted i 2011 som en del af NASAs Mars Science Laboratory-mission, er det mest avancerede forskningskøretøj, der nogensinde er blevet sendt til Mars	Curiositys mål på Mars er at finde ud af, om planeten nogensinde har haft de rette miljømæssige betingelser til, at der kunne være små livsformer, som f.eks. mikrober. Tidligt i missionen opdagede Curiosity Rovers videnskabelige instrumenter mineralsk og kemisk dokumentation til at understøtte teorien om, at der kan have været liv i det barske landskab på Mars.

Mød Curiosity

Curiosity blev opsendt fra Cape Canaveral den 26. november 2011 med MSL-rumfartøjet. Destinationen: Aeolis Palus i Gale Crater på Mars. Dens mål er at undersøge klimaet og geologien på Mars. Dataene sendes tilbage til Jorden for at blive analyseret af MSL-teamet.

Størrelse

Roveren har cirka samme størrelse som en lille bil. Den er 3 meter lang (uden armen), 2,7 meter bred og 2,2 meter høj.

Armens rækkevidde

2,2 meter

Vægt

907 kg

Funktioner

Geologilaboratorium, kameraer, affjedring med gyngende understel, stenforstøvende laser, termoelektrisk generator og to indbyggede computere

Curiositys futuristiske robotarm
Curiositys arm Robotarmen er robust og meget manøvrerbar. Den bruges som en tilslutning til instrumenter, der bruges til geologiske undersøgelser. Robotarmen, som kan forlænges, har 3 led: skulder, albue og håndled – præcis som et menneske. Armens utrolige manøvredygtighed gør, at roveren kan placere instrumenterne nøjagtigt der, hvor de skal bruges i arbejdet. Disse instrumenter analyserer derefter elementsammensætningen af sten og jord og tager mikroskopiske billeder.	CURIOSITYS HÅND Der er tilsluttet fem enheder på revolverstrukturen, som er placeret på spidsen af armen. Mars Hand Lens Imager (MAHLI) er en af disse enheder, samt Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS). Disse to er kendt som in situ- eller kontaktinstrumenter. De andre tre enheder på strukturen bruges til at udtage og klargøre prøver.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

MAHLIS primære mission er at hjælpe forskerholdet fra Mars Science Laboratory med at studere den geologiske historie for landskabet på Mars.

Videnskabsfolk kan få nærbilleder af mineraler, teksturer og strukturer i Mars' klipper samt overfladelaget af klippestykker og -støv ved hjælp af Mars Hand Lens Imager, også kaldet "MAHLI". Selve håndlinsen er selvfokuserende og tager farvebilleder af detaljer helt ned til 12,5 mikron (mindre end diameteren på et menneskehår) med et kamera, som er cirka 1,5 tommer bredt. MAHLI fungerer både dag og nat, fordi den har både hvide og ultraviolette lyskilder, som ligner lyset fra en lommelygte og lyset fra et solarium. Videnskabsfolkene bruger det ultraviolette lys til at fremkalde udspring, hvilket gjorde det muligt at se, at landskabet på Mars blev formet af vand, da der forekom kulstofholdige og sedimenterede mineraler på planeten.

CHEMCAM ChemCam er forsynet med en kraftig indbygget laser, der udløser en række impulser for at pulverisere sten og jord på Mars' overflade. Dampen analyseres derefter for at afdække elementsammensætningen. Roveren bruger en spektrograf, der måler sammensætningen af den resulterende plasma, til at aflæse lyset og levere oplysninger om mineralerne i klipperne. Med viden om hvilke atomer der er til stede i stenene, kan videnskabsfolk fastslå, om der er aluminium, kobber eller basalt til stede. ChemCam-teamet håber at tage op til 12 målinger af sammensætninger pr. dag til videnskabelige analyse. Laseren bruges også til at udjævne overfladen på klipper, før det fjernstyrede kamera bruges til at knipse detaljerede billeder af de geologiske karakteristika.

Rover Specifikationer	KØRETØJETS VÆGT 2,2 m mm 2,7 m 3 m I alt 8.463 pund (3.893 kg) ved afgang, bestående af roveren, opsendelses-/landingssystem og brændstof. VIDENSKABELIGT UDSTYR Vægt af videnskabeligt udstyr: 75 kg fordelt på 10 instrumenter: Alpha Particle X-ray Spectrometer, Chemistry and Camzzzera, Chemistry and Mineralogy, Dynamic Albedo of Neutrons, Mars Descent Imager, Mars Hand Lens Imager, Mast Camera, Radiation Assessment Detector, Rover Environmental Monitoring Station og Sample Analysis at Mars

Laboratoriet for Marsvidenskab har seks hjul, som individuelt forsynes med strøm.
CURIOSITYS HJUL Ovenfor er der en model af roverens seks hjul. Det er 50 cm i diameter og 40 cm bredt, og slidbanen er vinkelformet for at forhindre hjulene i at skride. Hjulene er fremstillet af ét stykke aluminium.	VINKLET SLIDBANEMØNSTER Curiosity sidder midlertidigt fast i dybt sand på Mars' overflade.