{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["VIERTELJÄHRLICH","HERBST","FRÜHLING"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"VIERTELJÄHRLICH","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"ZEITPLAN FÜR HAUSWARTUNG"]
[null,"VIERTELJÄHRLICH",null,null,"Zuletzt erledigt"]
[null,"Kategorie","Aktivität","Beschreibung","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Sanitär","Wasserhähne und Duschköpfe","Wasserhähne innen und außen auf Dichtigkeit prüfen. Mischdüsen reinigen. Dichtungsringe ggf. ersetzen."]
[null,"Innen","Holzschränke und Beschläge","Holzschutz aufbringen."]
[null,"Elektrik und Geräte","FI-Schalter","Ordnungsgemäße Funktion prüfen."]
[null,"Außen","Gartengestaltung","Ordnungsgemäße Entwässerung überprüfen. "]
[null,"Innen","Türen innen","Scharniere schmieren."]

{"sheet":"HERBST","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"HERBST",null,null,"Zuletzt erledigt"]
[null,"Kategorie","Aktivität","Beschreibung","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Sanitär","Absperrventile der Rohrleitungen","Ordnungsgemäße Funktion prüfen."]
[null,"Innen","Arbeitsplatten","Fugen an Spüle und Fliesenspiegel überprüfen. Bei Bedarf abdichten."]
[null,"Elektrik und Geräte","Heizungsanlage","Heizungsanlage und Wärmepumpe warten."]
[null,"Außen","Dach","Auf Undichtigkeiten überprüfen. Auf beschädigte, gelöste oder fehlende Dachplatten überprüfen. Öffnungen und Lüftungsgitter auf Vögel, Nester, Eichhörnchen und Insekten überprüfen. Dichtungsbleche um Kamine, Öffnungen und Oberlichter auf Undichtigkeiten überprüfen."]
[null,"Innen","Arbeitsplatten","Fugen an Spüle und Fliesenspiegel überprüfen. Bei Bedarf abdichten."]

{"sheet":"FRÜHLING","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"FRÜHLING",null,null,"Zuletzt erledigt"]
[null,"Kategorie","Aktivität","Beschreibung","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Innen","Dachboden","Auf Spuren von Undichtigkeit prüfen. Isolierung überprüfen und ggf. entfernen oder nacharbeiten. Auf Spuren von Vögeln, Eichhörnchen, Waschbären usw. überprüfen. Auf ordnungsgemäße Belüftung überprüfen."]
[null,"Sanitär","Boiler","Heißwasser ausspülen, um angesammelten Bodensatz auszuspülen."]
[null,"Elektrik und Geräte","Heizung und Klimaanlage","Allgemeine Heizkesselprüfung: Auf Rost und Kalk am Wärmetauscher überprüfen, ordnungsgemäße Farbe der Flamme; auf ungewöhnliche Geräusche und Gerüche achten; Zustand der Belüftung überprüfen. Schmutz um Funktionseinheiten entfernen."]
[null,"Innen","Dusch-/Badekabine","Ordnungsgemäße Passung prüfen. Bei Bedarf nachbessern. Abdichtung prüfen und bei Bedarf nachdichten."]
[null,"Außen","Terrassen","Schimmelige Bereiche reinigen und gegen Wasserflecken, Schimmel und Pilzbefall behandeln."]