{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zeitplan für Gebäudearbeiten"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zeitplan für Gebäudearbeiten","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Zeitplan für Gebäudearbeiten"]
["Dies stellt nur eine Basisliste dar; Sie können Elemente durch EInfügen oder Löschen von Zeilen zu dieser Tabelle hinzufügen oder daraus entfernen."]
["Vierteljährlich",null,"Termin der letzten Ausführung"]
["Rohrleitungen"]
["Wasserhähne und Duschköpfe","Wasserhähne innen und außen auf undichte Stellen überprüfen. Luftabscheider säubern. Dichtungsringe ggf. ersetzen."]
["Abflüsse","Ggf. mit Natriumbicarbonat reinigen. Nicht verwendete Abflüsse durchspülen."]
["Rohre","Offen liegende Rohre auf undichte Stellen überprüfen."]
["Küchen- und Badezimmerschränke","Hinter und unter Schränken auf undichte Stellen kontrollieren."]
["Toiletten","Auf Stabilität und undichte Stellen kontrollieren."]
["Durchlauferhitzer","Bereich um Durchlauferhitzer auf undichte Stellen kontrollieren. Bei hartem Wasser 8-10 l Wasser ablaufen lassen."]
["Innen"]
["Schränke und Zierleisten","Holzschutz auftragen."]
["Innentüren","Scharniere ölen."]
["Garagentor","Eisenteile schmieren. Schließmechanismus auf reibungslose Funktion überprüfen."]
["Fenster- und Türrahmen","Überprüfen, ob Lüftungslöcher frei sind. Schmutz und Staub entfernen. Rollen und Klinken schmieren."]
["Keller und Abstellräume","Auf Risse oder feuchte bzw. undichte Stellen überprüfen. Ggf. neu versiegeln oder Risse füllen. Auf Schimmel oder Ungeziefer kontrollieren."]
["Fliesen und Kacheln","Fugen überprüfen und reinigen."]
["Elektrik und Haushaltsgeräte"]
["Heiz- und Kühlsysteme","Filter reinigen und ggf. ersetzen."]
["Abzugshaube","Filter herausnehmen und reinigen. Angesammelte Fettrückstände in der Haube reinigen."]
["Kühlschrank","Staub auf Oberfläche abwischen. Ablaufwanne reinigen. Reinigen und ggf. abtauen."]
["Spülmaschine","Auf undichte Stellen kontrollieren."]
["Leitungen, Elektrokabel und Stecker","Auf Verschleiss oder Beschädigungen überprüfen und ggf. ersetzen."]
["Rauchmelder","Einwandfreie Funktion überprüfen und ggf. Batterien ersetzen."]
["Steckdosen","Richtige Funktion überprüfen."]
["Außen"]
["Fundament","Sichtbare Bereiche, Lüftungen und Rohrleitungen auf Risse, undichte Stellen oder Blockierungen überprüfen."]
["Garten","Richtige Entwässerung überprüfen. "]
["Beton und Asphalt","Öl und Fett beseitigen."]
["Herbst",null,"Termin der letzten Ausführung"]
["Rohrleitungen"]
["Absperrarmatur","Richtige Funktion überprüfen."]
["Außenwasserhähne","Entleeren."]
["Durchlauferhitzer","Heisses Wasser laufen lassen, um Ablagerungen auszuspülen."]
["Wasserhahn-Luftabscheider","Wasserdurchlauf kontrollieren. Bei reduziertem Durchlauf Luftabscheidefilter reinigen. In den ersten beiden Monaten müssen die Luftabscheider eventuell häufiger gereinigt werden."]
["Innen"]
["Dachboden","Auf Dichtheit überprüfen. Isolierung kontrollieren und ggf. auswechseln. Sicherstellen, dass keine Vögel oder Eichhörnchen eindringen können. Für adäquate Belüftung sorgen."]
["Küchenoberflächen","Auf Vertiefungen und Ritzen an Spülbecken kontrollieren und ggf. beseitigen."]
["Geflieste Flächen","Auf lockeren oder fehlenden Fliesenmörtel kontrollieren, Fugendichtungen überprüfen und ggf. Mörtel und Fugen erneuern."]
["Dusch- und Wannenabtrennungen","Funktionstüchtigkeit kontrollieren. Einstellungen ggf. regulieren. Dichtungen überprüfen und ggf. erneuern."]
["Witterungsschutz","Abdichtungen an Fenster und Türen überprüfen. Fensterläden und Rolläden überprüfen und ggf. reparieren oder ersetzen."]
["Rolltore","Funktion überprüfen und Spannung einstellen."]
["Offener Kamin","Kaminzug kontrollieren und ggf reinigen. Kaminmauer auf Risse oder Beschädigungen überprüfen. "]
["Elektrik und Haushaltsgeräte"]
["Heizung","Heizungsanlage und Wäremepumpe warten lassen."]
["Klimaanlage (falls vorhanden)","Schmutz auf den Anlagen eventuell mit Gartenschlauch reinigen. Fensterklimaanlage abnehmen oder mit wetterdichter Folie schützen. Filter reinigen und ggf. ersetzen."]
["Kühlschrankrückwand","Säubern."]
["Öl- und Kachelöfen","Kontrollieren und ggf. warten lassen."]
["Außen"]
["Dach","Auf undichte Stellen kontrollieren. Überprüfen, ob Dachziegel fehlen, locker sind oder beschädigt wurden. Sicherstellen, dass sich keine Vögel (Vogelnester), Eichhörnchen und Ungeziefer in Lüftungen und Rolladenkästen eingenistet haben. Verkleidung um Schornsteine, Lüftungen und Dachfenster auf undichte Stellen überprüfen."]
["Kamin","Auf sich lösende Mauersteine und Mörtel überprüfen. Auf undichte Stellen kontrollieren. Sicherstellen, dass sich keine Vögel (Vogelnester), Eichhörnchen und Ungeziefer eingenistet haben."]
["Dachrinnen und Fallrohre","Säubern und auf undichte Stellen, fehlerhafte Ausrichtungen oder Beschädigungen überprüfen."]
["Außenwände","Auf sich lösende Mauersteine und Mörtel überprüfen. Wetterseite auf Schäden oder Fäulnis überprüfen. Verputzte Flächen auf bröckelnden Verputz kontrollieren."]
["Garten","Büsche vor Mauerwerk kürzen. Aststümpfe, Zweige oder Gartenabfälle entfernen, die Ungeziefer anziehen könnten (Äste und Büsche sollten mindestens 7 bis 8 cm vom Haus entfernt sein).."]
["Beton und Asphalt","Auf Risse und mangelhafte Stellen überprüfen. Ggf. neu versiegeln oder neu teeren."]
["Regenwasser-Sammelanlage","Einwandfreier Zu- und Ablauf kontrollieren. Sammelbecken jährlich reinigen."]
["Gartenmöbel","Reinigen und einräumen oder mit wetterdichter Folie abdecken."]
["Frühling",null,"Termin der letzten Ausführung"]
["Rohrleitungen"]
["Durchlauferhitzer","Heisses Wasser laufen lassen, um Ablagerungen auszuspülen."]
["Innen"]
["Dachboden","Auf Dichtheit überprüfen. Isolierung kontrollieren und ggf. auswechseln. Sicherstellen, dass keine Vögel oder Eichhörnchen eindringen können. Für adäquate Belüftung sorgen."]
["Küchenoberflächen","Auf Vertiefungen und Ritzen an Spülbecken kontrollieren und ggf. beseitigen."]
["Geflieste Flächen","Auf lockeren oder fehlenden Fliesenmörtel überprüfen, Fugendichtungen kontrollieren und ggf. Mörtel und Fugen erneuern."]
["Dusch- und Wannenabtrennungen","Funktionstüchtigkeit kontrollieren. Einstellungen ggf. regulieren. Dichtungen überprüfen und ggf. ersetzen."]
["Witterungsschutz","Abdichtungen an Fenster und Türen überprüfen. Fensterläden und Rolläden überprüfen und ggf. reparieren oder ersetzen."]
["Elektrik und Haushaltsgeräte"]
["Heizung und Klimaanlage","Kaminzüge und Heizungsanlage überprüfen lassen. Verschmutzte Klimaanlagen reinigen."]
["Sicherungskasten ","Sicherungen überprüfen."]
["Kühlschrank","Säubern."]
["Außen"]
["Terassen","Moos, Laub und Schimmel entfernen."]
["Dach","Säubern. Auf undichte Stellen kontrollieren. Überprüfen, ob Dachziegel fehlen, locker sind oder beschädigt wurden. Sicherstellen, dass sich keine Vögel (Vogelnester), Eichhörnchen und Ungeziefer in Lüftungen und Rolladenkästen eingenistet haben. Verkleidung um Schornsteine, Lüftungen und Dachfenster auf undichte Stellen überprüfen."]
["Kamin","Auf sich lösende Mauersteine und losen Mörtel überprüfen. Auf undichte Stellen kontrollieren. Sicherstellen, dass sich keine Vögel (Vogelnester), Eichhörnchen und Ungeziefer eingenistet haben."]
["Dachrinnen und Fallrohre","Säubern und auf undichte Stellen, fehlerhafte Ausrichtungen oder Beschädigungen überprüfen."]
["Fenster","Putzen."]
["Außenwände","Auf sich lösende Mauersteine und losen Mörtel überprüfen. Wetterseite auf Schäden oder Fäulnis überprüfen. Verputzte Flächen auf bröckelnden Verputz kontrollieren."]
["Garten","Büsche vor Mauerwerk kürzen. Aststümpfe, Zweige oder Gartenabfälle entfernen, die Ungeziefer anziehen könnten (Äste und Büsche sollten mindestens 7 bis 8 cm vom Haus entfernt sein).."]
["Beton und Asphalt","Auf Risse und mangelhafte Stellen überprüfen. Ggf. neu versiegeln oder neu teeren."]