Curiosity Rover

Los suscriptores de Office pueden agregar modelos 3D a los documentos y girar el ángulo para mostrar la vista adecuada. Si no tiene una suscripción, en el documento se muestra simplemente una sola vista.

Esta plantilla incluye ejemplos de diferentes vistas del mismo modelo en 3D. Intente ajustar las vistas o agregar una en modelos nuevos. Obtenga información sobre cómo hacerlo.

2011

Se lanza en 2011 como parte de la misión de Mars Science Laboratory (Laboratorio científico de Marte) de la NASA, Curiosity es el vehículo de investigación más avanzado que se haya enviado a Marte	El objetivo de Curiosity en Marte es descubrir si el planeta alguna vez ha tenido las condiciones ambientales adecuadas para permitir formas de vida pequeñas, como microbios. Al inicio de la misión, los instrumentos científicos del Curiosity Rover descubrieron pruebas minerales y químicas que respaldan la teoría de que pudo haber vida en el duro paisaje marciano.

Conoce Curiosity

Curiosity fue lanzado desde Cabo Cañaveral el 26 de noviembre de 2011 en el vehículo espacial MSL. El destino: Aeolis Palus en el cráter Gale de Marte. Su objetivo es investigar el clima y la geología de Marte. Los datos se envían a continuación a la Tierra, donde el equipo de MSL los analiza.

Tamaño

El rover tiene el tamaño de un automóvil pequeño. Tiene 3 metros largo (sin incluir el brazo), 2,7 metros de ancho y 2,2 metros de alto.

Alcance del brazo

2,2 metros

Peso

907 kilos

Características

Laboratorio de geología, cámaras, suspensión rocker-bogie, láser evaporador de rocas, generador termoeléctrico y dos ordenadores integrados

Brazo robótico futurista de Curiosity
Brazo de Curiosity El brazo robótico es resistente y muy maniobrable. Se utiliza para montar instrumentos con los que realizar investigaciones geológicas. El brazo robótico extensible tiene 3 juntas: hombros, codo y muñeca (como los seres humanos). La increíble maniobrabilidad del brazo permite al rover posicionar los instrumentos con precisión donde se necesitan para el trabajo. Entonces, estos instrumentos analizan la composición elemental del suelo y las rocas, y toma imágenes microscópicas.	MANO DE CURIOSITY Cinco dispositivos se montan en la estructura de torre que se encuentra en la punta del brazo. La cámara de objetivo de mano marciana (Mars Hand Lens Imager, MAHLI) es uno de estos dispositivos, junto con el espectrómetro de rayos x de partículas alfa (Alpha Particle X-ray Spectrometer, APXS). Estos dos se conocen como instrumentos in situ o de contacto. Otros tres dispositivos en la estructura se usan para fines de adquisición y preparación de muestras.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

La misión principal del MAHLI es ayudar a los miembros del equipo del Laboratorio científico de Marte a aprender sobre la historia geológica del paisaje marciano.

Los científicos son capaces de obtener imágenes de primera mano de minerales, texturas y estructuras en las piedras marcianas, así como en la capa superficial de restos rocosos y polvo mediante el uso de la cámara de objetivo de mano marciana, también conocida como "MAHLI". El objetivo de mano se enfoca automáticamente y toma imágenes a color de características tan pequeñas como 12,5 micras (más pequeñas que el diámetro de un pelo humano) con una cámara que tiene unos 3,8 centímetros de ancho. MAHLI es funcional tanto de día como de noche porque cuenta con fuentes de luz blancas y fuentes de luz ultravioletas, que son similares a la de una linterna y a la de una luz para broncear. Los científicos usan la luz ultravioleta para inducir fluorescencia, lo que les permitió descubrir que el paisaje de Marte fue modelado por el agua al encontrarse minerales de carbonato y evaporita presentes en el planeta.

CHEMCAM La ChemCam está equipada con un potente láser de a bordo que lanza una serie de pulsaciones para volatilizar la roca y la tierra de la superficie marciana. A continuación, el vapor se analiza para determinar la composición elemental. El rover usa un espectógrafo para medir la composición del plasma resultante para leer la luz y proporcionar detalles sobre los minerales en las piedras. Al conocer qué átomos están presentes en la roca, los científicos son capaces de determinar si están presentes aluminio, cobre o basalto. El equipo de la ChemCam espera tomar una media de hasta 12 lecturas de composición cada día para el análisis de datos científicos. El láser también se usa para limpiar la superficie de las piedras antes de usar la cámara remota para conseguir imágenes detalladas de las características geológicas.

Rover Especificaciones	MASA 2,2 m mm 2,7 m 3 m 8463 libras (3893 kilogramos) totales al inicio, que consisten en el rover, el sistema de descenso y aterrizaje y el combustible. CARGA CIENTÍFICA Carga científica: 165 libras (75 kilogramos) en 10 instrumentos: Espectrómetro de rayos X de partículas alfa, química y Camzzzera, química y mineralogía, albedo dinámico de neutrones, cámara de descenso a Marte, cámara de objetivo de mano, cámara del mástil, detector de evaluación de radiación, estación de supervisión ambiental del rover y análisis de muestras en Marte

El laboratorio científico de Marte tiene seis ruedas con tracción individual.
RUEDAS DEL CURIOSITY Arriba hay un modelo de una de las seis las ruedas de vuelo del rover. Tiene 50 cm de diámetro y 40 cm de ancho y el "dibujo" se alinea en forma de galón para evitar la rueda patine. Las ruedas están mecanizadas a partir de un único bloque de aluminio.	PATRÓN DE HUELLA DE GALÓN Curiosity se queda temporalmente atascado en arena profunda en la superficie de Marte.