{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["TRIMESTRAL","OTOÑO","PRIMAVERA"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TRIMESTRAL","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL HOGAR"]
[null,"TRIMESTRAL",null,null,"Última fecha de finalización"]
[null,"Categoría","Actividad","Descripción","Fecha 1","Fecha 2","Fecha 3"]
[null,"Plomería","Grifería y cabezales de ducha","Comprueba los grifos interiores y exteriores para detectar filtraciones. Limpia los aireadores. Si es necesario, cambia las arandelas."]
[null,"Interior","Gabinetes y detalles de madera","Aplica un protector para la madera."]
[null,"Electricidad y electrodomésticos","Tomacorriente GFI","Comprueba que funcione correctamente."]
[null,"Exterior","Paisajismo","Comprueba que el drenaje funcione correctamente. "]
[null,"Interior","Puertas interiores","Lubrica las bisagras."]

{"sheet":"OTOÑO","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"OTOÑO",null,null,"Última fecha de finalización"]
[null,"Categoría","Actividad","Descripción","Fecha 1","Fecha 2","Fecha 3"]
[null,"Plomería","Válvulas de cierre de tubería","Verifica que funcione correctamente."]
[null,"Interior","Encimeras","Revisa si hay separaciones en los lavabos y protectores contra salpicaduras. Vuelve a sellar si es necesario."]
[null,"Electricidad y electrodomésticos","Sistema de calefacción","Revisa el sistema de calefacción y la bomba de calor."]
[null,"Exterior","Techo","Verifica si hay filtraciones. Verifica si hay tejas dañadas, flojas o faltantes. Revisa las ventilaciones y rejillas para detectar pájaros, nidos, ardillas e insectos. Comprueba los sellamientos alrededor de las juntas de los techos, ventilaciones y tragaluces."]
[null,"Interior","Encimeras","Revisa si hay separaciones en los lavabos y protectores contra salpicaduras. Vuelve a sellar si es necesario."]

{"sheet":"PRIMAVERA","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"PRIMAVERA",null,null,"Última fecha de finalización"]
[null,"Categoría","Actividad","Descripción","Fecha 1","Fecha 2","Fecha 3"]
[null,"Interior","Desván","Comprueba si hay indicios de alguna fuga Revisa el aislamiento y quita o agrega lo que haga falta. Verifica si hay rastros de pájaros, ardillas, mapaches, etc. Verifica que la ventilación sea adecuada."]
[null,"Plomería","Calentador","Vacía el agua caliente para retirar los sedimentos acumulados."]
[null,"Electricidad y electrodomésticos","Sistemas de calefacción y refrigeración","Inspección general de la caldera: verifica la presencia de óxido, la formación de sarro en el intercambiador de calor y un correcto color de la llama. Presta atención a sonidos u olores raros y verifica el estado de la ventilación. Retira la suciedad alrededor de la unidad."]
[null,"Interior","Puertas de duchas/cerramientos de bañeras","Verifica que esté correctamente ubicado. Realiza los cambios necesarios. Comprueba las juntas y vuelve a sellar si es necesario."]
[null,"Exterior","Plataformas","Limpia las zonas enmohecidas y haz un tratamiento para las manchas de agua, el moho y los hongos."]