{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Koduste hooldustööde graafik"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Koduste hooldustööde graafik","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Koduste hooldustööde graafik"]
["See loend ei ole täielik; nimekirja saate ise muuta, kui lisate või kustutate töölehe ridu."]
["Kord kvartalis",null,"Viimati teostatud"]
["Torustikutööd"]
["Kraanid ja dušisegistid","Kontrollige sise- ja väliskraanide vettpidavust. Puhastage tuulutusavad. Vajadusel vahetage tihendid."]
["Äravoolutorud","Puhastage söögisoodaga. Kasutamata äravoolutorudesse kallake vett."]
["Torud","Otsige võimalikke lekkekohti."]
["Köök ja vannituba","Otsige kõikjalt võimalikke lekkekohti."]
["Tualettruumid","Kontrollige äravoolu ja lekkekohti."]
["Veeboiler","Uurige boileri ümbrust, et avastada lekkekohad. Kareda vee puhul laske välja joosta 4 kuni 8 liitrit vett."]
["Siseruumid"]
["Puitmööbel ja -liistud","Töödelge puidukaitsevahendiga."]
["Siseuksed","Õlitage hingi."]
["Garaažiuks","Õlitage liikuvaid osi, kontrollige mehhanismi vaba liikumist."]
["Akna- ja uksesulused","Jälgige, kas sulgemisavad on vabad. Puhastage need prahist ja tolmust. Õlitage rullikuid ja sulgurmehhanisme."]
["Kelder või põrandaalune ruum","Otsige mõrasid või niiskuskahjustusi ja lekkeid. Otsige märke kahjurputukatest."]
["Keraamilised plaadid","Otsige lahtitulnud segu ja eemaldage see."]
["Elektrijuhtmed ja -seadmed"]
["Kütte- ja jahutussüsteemid","Puhastage filtrid; vajadusel paigaldage uued."]
["Köögi õhufilter","Võtke filter välja ja puhastage ära. Eemaldage filtri külge kogunenud rasv."]
["Külmutuskapp","Puhastage kapipealne tolmust. Puhastage sulatusvee alus. Vajadusel sulatage külmutuskapp ja puhastage."]
["Nõudepesumasin","Otsige lekkekohti."]
["Kaablid, elektrijuhtmed, pistikud","Otsige kulunud või kahjustatud kohti. Vajadusel asendage uutega."]
["Suitsuandur","Kontrollige, kas suitsuandur töötab. Vajadusel pange uued patareid."]
["Lühisekaitseseadmed","Kontrollige, kas need on töökorras."]
["Väljas"]
["Vundament","Kontrollige välispindu, tuulutusavasid, vihmaveetorusid pragude, lekete või ummistuste osas."]
["Maapind","Kontrollige vee äravalgumist. "]
["Betoon ja asfalt","Eemaldage õli- ja määrdeplekid."]
["Sügis",null,"Viimati teostatud"]
["Torustikutööd"]
["Torude sulgurklapid","Kontrollige, kas need töötavad korralikult."]
["Väliskraanid","Laske veest tühjaks."]
["Veeboiler","Laske kuum vesi välja voolata, et eemaldada tekkinud sade."]
["Kraanide tuulutustorud","Jälgige vee äravoolu. Kui äravool on nõrk, puhastage tuulutusklapid. Esimese kahe kuu jooksul vajavad kraanide tuulutustorud sagedasemat puhastamist."]
["Siseruumid"]
["Pööning","Otsige hoolikalt võimalikke lekkekohti. Kontrollige soojustust ja lisage seda vajadusel. Otsige võimalikke linnu või loomade pesi. Kontrollige ventilatsiooni."]
["Tööpinnad","Kontrollige kraanikausi ja selle taga asuva seina ühenduskohta. Vajadusel tihendage see uuesti."]
["Plaaditud pinnad","Otsige lahtitulnud segutükke või katkisi tihendeid. Vajadusel paigaldage uued tihendid või segu."]
["Dušiuksed/vanni eraldusseinad","Kontrollige kinnitusi. Vajadusel keerake need kõvemini kinni. Kontrollige tihendeid; vajadusel paigaldage uued."]
["Akende soojustusribad","Kontrollige akende ja uste ümber asuvaid tihendeid. Kontrollige akna- ja uksevõrke. Parandage või asendage vajadusel."]
["Garaaži sektsioonuksed","Reguleerige liikumist ja survet."]
["Kamin","Kontrollige tõmmet. Vajadusel kutsuge korstnapühkija. Otsige kaminakivide ja mördi pragusid või kahjustusi. "]
["Elektrijuhtmed ja -seadmed"]
["Küttesüsteem","Laske kontrollida küttesüsteemi ja soojuspumpa."]
["Jahutussüsteem","Eemaldage jahutuselementide ümbert praht, kasutage puhastamiseks aiavoolikut. Eemaldage akna õhukonditsioneer või katke see kinni. Puhastage filtrid."]
["Külmutuskapi tagavõre","Puhastage."]
["Küttekolde tarvikud","Laske vajadusel kontrollida."]
["Väljas"]
["Katus","Otsige lekkekohti. Otsige katkisi, lahtisi või puuduolevaid katusedetaile. Otsige linnu- või loomade pesi. Otsige lahtitulnud ja lekkekohti korstnate või ventilatsiooniavade ümber."]
["Korsten","Otsige mõranenud kive või mörti. Otsige linnu- või putukate pesi."]
["Katuserennid ja vihmaveetorud","Otsige viltuvajunud, lekkivaid või katkisi kohti."]
["Välisseinad","Otsige mõranenud kive või mörti ning vooderdiselt kahjustusi või pehkinud kohti. Otsige värvitud pindadelt mahakulunud värvi."]
["Maapind","Eemaldage põõsad majaseinte ümbert. Eemaldage puujuured, oksad või risu, mis võivad ligi meelitada putukaid (puud ja põõsad peaksid jääma majaseintest vähemalt 10 cm kaugusele). Säilitage maja ümber väike kallak."]
["Betoon ja asfalt","Otsige mõrasid või katkisi kohti. Vajadusel täitke või parandage."]
["Roiskveesüsteem","Jälgige, et roiskveesüsteem ei ajaks üle ega haiseks. Laske paaki tühjendada perioodiliselt."]
["Aiamööbel","Puhastage ja pange hoiule või katke veekindla materjaliga."]
["Kevad",null,"Viimati teostatud"]
["Torustikutööd"]
["Veeboiler","Laske kuum vesi välja voolata, et eemaldada tekkinud sade."]
["Siseruumid"]
["Pööning","Otsige hoolikalt võimalikke lekkekohti. Kontrollige soojustust ja lisage seda vajadusel. Otsige võimalikke linnu või loomade pesi. Kontrollige ventilatsiooni."]
["Tööpinnad","Kontrollige kraanikausi ja selle taga asuva seina ühenduskohta. Vajadusel tihendage see uuesti."]
["Plaaditud pinnad","Otsige lahtitulnud segutükke või katkisi tihendeid. Vajadusel paigaldage uued tihendid või segu."]
["Dušiuksed/vanni eraldusseinad","Kontrollige kinnitusi. Vajadusel keerake need kõvemini kinni. Kontrollige tihendeid; vajadusel paigaldage uued."]
["Akende soojustusribad","Kontrollige akende ja uste ümber asuvaid tihendeid. Kontrollige akna- ja uksevõrke. Parandage või asendage vajadusel."]
["Elektrijuhtmed ja -seadmed"]
["Kütte- ja jahutussüsteemid","Üldine küttekolde kontroll. Otsige roostet, jälgige soojusvaheti näitu, leegi värvust, pange tähele ebaharilikke helisid või lõhnu; kontrollige ventilatsiooni. Eemaldage süsteemi osade ümbert praht."]
["Automaatlülitid ","Kontrollige."]
["Külmutuskapp","Puhastage tagavõre."]
["Väljas"]
["Terrass","Hõõruge maha hallitanud kohad, töödelge pind niiskuse-, hallituse- ja seenevastase ainega."]
["Katus","Puhastage. Otsige lekkekohti. Otsige katkisi, lahtisi või puuduolevaid katusedetaile. Otsige linnu- või loomade pesi. Otsige lahtitulnud ja lekkekohti korstnate või ventilatsiooniavade ümber."]
["Korsten","Otsige mõranenud kive või mörti. Otsige linnu- või putukate pesi."]
["Katuserennid ja vihmaveetorud","Otsige viltuvajunud, lekkivaid või katkisi kohti."]
["Aknad","Puhastage."]
["Välisseinad","Otsige mõranenud kive või mörti ning vooderdiselt kahjustusi või pehkinud kohti. Otsige värvitud pindadelt mahakulunud värvi."]
["Maapind","Eemaldage põõsad majaseinte ümbert. Eemaldage puujuured, oksad või risu, mis võivad ligi meelitada putukaid (puud ja põõsad peaksid jääma majaseintest vähemalt 10 cm kaugusele). Säilitage maja ümber väike kallak."]
["Betoon ja asfalt","Otsige mõrasid või katkisi kohti. Vajadusel täitke või parandage."]