{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Calendrier de l'entretien"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Calendrier de l'entretien","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Calendrier de l'entretien de la maison"]
["Il s'agit d'une liste de base ; vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments en insérant ou en supprimant des lignes de cette feuille de calcul."]
["Tous les trimestres",null,"Date de la dernière intervention"]
["Plomberie"]
["Robinetterie et pommes de douche","Rechercher les fuites au niveau des robinets. Nettoyer les brise-jet. Remplacer les joints, si nécessaire."]
["Canalisations","Nettoyer avec du bicarbonate de soude. Verser de l'eau dans les canalisations inutilisées."]
["Tuyauteries","Rechercher les fuites."]
["Meubles de cuisine et de salle de bain","Rechercher les fuites autour des meubles."]
["Toilettes","Vérifier la stabilité et rechercher les fuites."]
["Chauffe-eau","Rechercher les fuites autour du chauffe-eau. Si l'eau est calcaire, verser environ 4 litres d'eau dans les tuyaux."]
["Intérieur"]
["Mobilier et moulures en bois","Appliquer une protection pour le bois."]
["Portes intérieures","Lubrifier les gonds."]
["Porte du garage","Lubrifier les composants matériels. Vérifier le fonctionnement du mécanisme."]
["Rails des portes et fenêtres","Vérifier l'ouverture des barbacanes. Nettoyer et ôter la poussière. Lubrifier les galets et verrous."]
["Sous-sol et vide sanitaire","Rechercher les fissures ou les signes d'humidité ou de fuite. Rechercher la présence de termites."]
["Tuiles céramique","Vérifier et nettoyer les joints."]
["Appareils électriques et ménagers"]
["Chauffage et climatisation","Nettoyer et remplacer les filtres, si nécessaire."]
["Ventilateur de la cuisine","Retirer le filtre pour le nettoyer. Nettoyer les dépôts de graisse dans le réceptacle du ventilateur."]
["Réfrigérateur","Nettoyer la partie supérieure et le bassin d'écoulement. Nettoyer et dégivrer le congélateur, si nécessaire."]
["Lave-vaisselle","Rechercher les fuites."]
["Câblage, cordons et prises électriques","Rechercher les fils usagés ou endommagés. Les remplacer, si nécessaire."]
["Détecteur de fumée","Tester le fonctionnement et remplacer les piles, si nécessaire."]
["Dispositifs de fuite à la terre","Tester le fonctionnement."]
["Extérieur"]
["Fondations","Rechercher les fissures, fuites ou blocages dans les zones visibles, conduits et tuyaux."]
["Aménagement paysager","Vérifier le drainage des eaux. "]
["Ciment et asphalte","Nettoyer les tâches d'huile et de graisse."]
["Automne",null,"Date de la dernière intervention"]
["Plomberie"]
["Robinets de sectionnement","Inspecter le fonctionnement."]
["Robinets extérieurs","Les vider."]
["Chauffe-eau","Faire couler l'eau chaude pour enlever l'accumulation de sédiments."]
["Brise-jet","Vérifier l'écoulement de l'eau. S'il est faible, nettoyer les brise-jet. Les 2 premiers mois, ils peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent."]
["Intérieur"]
["Grenier","Rechercher toute trace de fuite. Vérifier l'isolation et réparer, si nécessaire. Vérifier la présence d'oiseaux, etc. Vérifier le fonctionnement de la ventilation."]
["Plans de travail","Rechercher les écarts au niveau de l'évier et des dosserets. Colmater, si nécessaire."]
["Zones carrelées","Vérifier l'état des joints et du matage. Mater, si nécessaire."]
["Portes de douche/baignoire","Vérifier l'état et réparer, si nécessaire. Vérifier le matage et remater si nécessaire."]
["Calfeutrage","Vérifier le matage autour des portes et fenêtres. Vérifier l'état des stores. Réparer ou remplacer, si nécessaire."]
["Portes de garage en sections","Régler la course et la tension."]
["Foyer de la cheminée","Inspecter la gaine et nettoyer, si nécessaire. Vérifier si les briques du foyer sont craquelées ou endommagées. "]
["Appareils électriques et ménagers"]
["Chauffage","Inspecter le système de chauffage et la pompe."]
["Climatisation","Ôter les débris autour de l'unité et nettoyer à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Retirer le climatiseur des fenêtres ou le protéger d'un cache contre les intempéries. Nettoyer et remplacer les filtres, si nécessaire."]
["Serpentins du réfrigérateur","Les nettoyer."]
["Appareils inflammables","Les vérifier et les réparer, si nécessaire."]
["Extérieur"]
["Toiture","Rechercher les fuites. Rechercher les bardeaux endommagés, mal fixés ou manquants. Rechercher dans les trous d'aération et les lanterneaux d'éventuels oiseaux, nids ou insectes. Rechercher les fuites dans le revêtement en zinc autour des armatures, des trous d'aération et des lucarnes."]
["Cheminée","Vérifier l'état des briques et du mortier. Rechercher les fuites et la présence d'oiseaux, de nids ou d'insectes."]
["Gouttières et tuyaux d'eaux pluviales","Les nettoyer et rechercher les fuites, problèmes d'alignement ou dégâts."]
["Murs extérieurs","Rechercher les briques ou le mortier détériorés. Vérifier l'état du revêtement et des surfaces peintes."]
["Espace paysager","Rafraîchir les haies. Retirer les feuilles mortes et les branches ou les débris risquant d'attirer des insectes (les haies et arbustes doivent être plantées à plus de 7 mètres de la maison). Niveler."]
["Ciment et asphalte","Rechercher les craquelures ou les détériorations. Réparer l'étanchéité, si nécessaire."]
["Fosse septique","Vérifier l'écoulement et les odeurs de la fosse. Pomper la cuve."]
["Mobilier de jardin","Le nettoyer et le protéger des intempéries."]
["Printemps",null,"Date de la dernière intervention"]
["Plomberie"]
["Chauffe-eau","Vider l'eau chaude pour retirer les sédiments accumulés."]
["Intérieur"]
["Grenier","Rechercher d'éventuelles fuites. Vérifier l'isolation et réparer, si nécessaire. Rechercher la présence d'oiseaux. Vérifier la ventilation."]
["Plans de travail","Rechercher les écarts au niveau de l'évier et des dosserets. Recolmater, si nécessaire."]
["Zones carrelées","Vérifier l'état des joints et du matage. Remater, si nécessaire."]
["Portes de douche/baignoire","Vérifier l'état et réparer, si nécessaire. Vérifier le matage et remater, si nécessaire."]
["Calfeutrage","Vérifier le matage autour des portes et fenêtres. Vérifier l'état des stores. Réparer ou remplacer, si nécessaire."]
["Appareils électriques et ménagers"]
["Chauffage et climatisation","Inspection générale : vérifier l'état de l'échangeur et la couleur de la flamme, notez toute odeur ou bruits étranges et vérifier l'état de la ventilation. Nettoyer autour de l'appareil."]
["Disjoncteurs ","Les tester."]
["Réfrigérateur","Nettoyer les serpentins."]
["Extérieur"]
["Terrasses","Gratter les zones moisies, traiter les tâches de moisissures et d'humidité."]
["Toiture","La nettoyer. Rechercher les fuites, les bardeaux endommagés, lâches ou absents. Rechercher dans les venteaux ou les trous d'aération la présence d'oiseaux, d'écureuils ou d'insectes. Rechercher les fuites dans le revêtement en zinc autour des armatures, des trous d'aération et des lucarnes."]
["Cheminée","La nettoyer. Vérifier l'état des briques et du mortier. Rechercher les fuites et la présence d'oiseaux, de nids, d'écureuils ou d'insectes."]
["Gouttières et tuyaux d'eaux pluviales","Les nettoyer et rechercher les fuites, les problèmes d'alignement ou des dégâts."]
["Fenêtres","Les nettoyer."]
["Murs extérieurs","Rechercher les briques ou le mortier détériorés. Vérifier l'état du revêtement et des surfaces peintes."]
["Espace paysager","Rafraîchir les haies. Retirer feuilles mortes et branches ou débris risquant d'attirer des insectes (les haies et arbustes doivent être plantées à plus de 7 mètres de la maison). Niveler."]
["Ciment et asphalte","Rechercher des craquelures ou des détériorations. Réparer l'étanchéité, si nécessaire."]