{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Lakáskarbantartás ütemezése"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Lakáskarbantartás ütemezése","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Lakáskarbantartás ütemezése"]
["Ez csak egy kiindulási lista. Bármilyen elemet hozzáadhat vagy törölhet a munkalapról sorok hozzáadásával vagy törlésével."]
["Negyedévente",null,"Legutóbbi karbantartás időpontja"]
["Vízvezetékrendszer"]
["Csaptelepek és zuhanyfejek","Belső és külső csaptelepek ellenőrzése, esetleges szivárgás megszüntetése. Kifolyók tisztítása. Tömítőgyűrűk cseréje szükség esetén."]
["Szennyvízelvezető rendszer","Tisztítás szódabikarbónával. Víz lefolyatása a használaton kívüli szennyvízelvezetőkön."]
["Csövek","Látható csövek esetleges szivárgásának megkeresése"]
["Konyhai és fürdőszobai szekrények","Esetleges szivárgás megkeresése a szekrények alján és környékén."]
["WC","Megbízható működés ellenőrzése és esetleges szivárgás megkeresése"]
["Vízmelegítő","Esetleges szivárgás megkeresése a vízmelegítő környékén. Ha kemény vizet használ, engedjen le 5-10 liter vizet."]
["Lakásbelső"]
["Fából készült szekrények és szegélyek","Favédők alkalmazása."]
["Belső ajtók","Sarokvasak megolajozása."]
["Garázsajtó","A megfelelő alkatrészek olajozása. Szabad mozgás biztosítása."]
["Ablakok és ajtók","A vízelvezetőknek nyitva kell lenniük. Por és szennyeződések eltávolítása. Görgők és zárak olajozása."]
["Pince vagy gépészeti helyiség","Esetleges repedések, nyirkosság és szivárgás megkeresése. Annak ellenőrzése, hogy nincsenek-e hangya- vagy szúnyomok."]
["Csempe","Szennyeződés eltávolítása."]
["Elektromos rendszer és háztartási eszközök"]
["Fűtés és klímaberendezés","Szűrők tisztítása és cseréje szükség szerint."]
["Konyhai szagelszívó","Szűrő eltávolítása és tisztítása. A burkolatra rakódott zsírréteg és szennyeződés eltávolítása."]
["Hűtőgép","Felső rész leporolása. A hűtőgép vízlevezető táljának megtisztítása. A mélyhűtő megtisztítása és kiolvasztása szükség szerint."]
["Mosogatógép","Annak ellenőrzése, hogy nincs-e szivárgás."]
["Villanyvezetékek és elektromos csatlakozók","Annak ellenőrzése, hogy nem használódtak-e el vagy nem sérültek-e. Szükség esetén csere."]
["Tűzjelző","Megfelelő működés ellenőrzése és az elemek cseréje, ha szükséges."]
["Áramütést megakadályozó eszközök","Megfelelő működés ellenőrzése."]
["Ház külső része"]
["Alap","Látható területek, szellőzőnyílások és elvezető csövek esetleges repedéseinek, szivárgásának és dugulásának megkeresése."]
["Kert","Megfelelő vízelvezetés ellenőrzése. "]
["Beton és aszfalt","Olajfoltok és szennyeződések eltávolítása."]
["Ősszel",null,"Legutóbbi karbantartás időpontja"]
["Vízvezetékrendszer"]
["Vízelzáró szelepek","Megfelelő működés ellenőrzése."]
["Külső csaptelepek","Víz leeresztése."]
["Vízmelegítő","Átmosás forró vízzel a felhalmozódott üledék eltávolítása érdekében."]
["Csaptelep kifolyója","A megfelelő vízáramlás ellenőrzése. Ha nem elég erős a vízáramlás, a kifolyót meg kell tisztítani. Az első két hónapban gyakrabban kell tisztítani a kifolyót."]
["Lakásbelső"]
["Padlás","Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás. Ellenőrizze a szigetelést, és távolítsa el vagy javítsa szükség esetén. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e mókusok, madarak, egerek stb. a padláson. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a szellőzés."]
["Konyhai munkalapok","Ellenőrizze a mosogató és a lefolyó szigetelését. Szükség esetén javítsa a szigetelést."]
["Csempézett területek","Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy hiányzó csempe és nem hiányos-e a fugázás. Javítsa a hibákat."]
["Zuhanyfülke-ajtó és kád illesztése","Ellenőrizze a megfelelő illeszkedést. Végezze el a megfelelő igazítást vagy tömítést."]
["Ajtók és ablakok","Ellenőrizze az ajtók és ablakok szigetelését és a szúnyoghálókat. Végezze el a szükséges igazításokat és javításokat."]
["Szekciós garázskapu","A sínek és a menet ellenőrzése."]
["Kandalló","Ellenőrizze a kéményeket. Szükség esetén tisztítsa meg azokat. Ellenőrizze, hogy a kandalló téglái vagy a habarcs nincs-e megrepedve vagy nem sérült-e meg egyéb módon. "]
["Elektromos rendszer és háztartási eszközök"]
["Fűtési rendszer","Vizsgálja át a fűtési rendszert és a hőszivattyút."]
["Klímarendszer","Távolítsa el a törmelékeket az egységek környékéről, majd kerti öntözőcsővel tisztítsa meg azokat. Az ablakon található légkondicionálót távolítsa el vagy fedje le vízálló anyaggal. Szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket."]
["Hűtőrácsok","Tisztítás."]
["Fűtőberendezések","Ellenőrzés és szükség esetén javítás."]
["Ház külső része"]
["Tető","Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült, hiányzó vagy meglazult zsindelyek. Ellenőrizze a szellőzőnyílásokat és a zsalukat, hogy nincsenek-e bennük madarak, fészkek, mókusok, rovarok. Ellenőrizze a tetőkémény bádogszigetelését, a szellőzőnyílásokat, és a tetőablakokat, hogy nincs-e szivárgás valahol."]
["Kémény","Tisztítsa meg és ellenőrizze, hogy nincsenek-e hibás téglák vagy hibás vakolatrészek. Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a kéményben madarak, mókusok, fészkek vagy rovarok."]
["Esővízcsatornák és levezetőcsövek","Tisztítás, esetleges szivárgás, nem megfelelő illeszkedés vagy sérülés javítása."]
["Külső falak","Hibás téglák vagy omló vakolat ellenőrzése. Ellenőrizze, hogy a fából készült részek nem sérültek-e, illetve nem korhadnak-e. A festett felületeken ellenőrizze, hogy nem pereg-e a festék."]
["Kert","Metssze meg a bokrokat a falak mentén. Távolítsa el az olyan faágakat vagy törmelékeket, melyek vonzhatják a rovarokat (semmilyen fa vagy sövény ne legyen 10 cm-nél közelebb a házhoz). Gondozza a növényeket."]
["Beton és aszfalt","Ellenőrizze, hogy nincs-e repedés vagy egyéb meghibásodás. Végezze el a szükséges tömítést vagy javítást."]
["Szennyvízelvezető rendszer","Ellenőrizze a szennyvízaknát, hogy nem öntött-e ki vagy nem bűzlik-e. Évente üríttesse a szennyvízaknát."]
["Kerti bútorok","Tisztítás után helyezze tárolóhelyre vagy fedje le vízálló anyaggal."]
["Tavasszal",null,"Legutóbbi karbantartás időpontja"]
["Vízvezetékrendszer"]
["Vízmelegítő","Átmosás forró vízzel a felhalmozódott üledék eltávolítása érdekében."]
["Lakásbelső"]
["Padlás","Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás. Ellenőrizze a szigetelést és távolítsa el vagy javítsa meg szükség esetén. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e mókusok, madarak, egerek stb. a padláson. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a szellőzés."]
["Konyhai munkalapok","Ellenőrizze a mosogató és a lefolyó szigetelését. Szükség esetén javítsa a szigetelést."]
["Csempézett területek","Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy hiányzó csempe és nem hiányos-e a fugázás. Javítsa a hibákat."]
["Zuhanyfülke ajtaja/kád illesztése","Ellenőrizze a megfelelő illeszkedést. Végezze el a szükséges igazítást vagy javítást."]
["Ajtók és ablakok","Ellenőrizze az ajtók és ablakok szigetelését és a szúnyoghálókat. Végezze el a szükséges igazításokat és javításokat."]
["Elektromos rendszer és háztartási eszközök"]
["Fűtés és klímaberendezés","Kazán általános átvizsgálása: Ellenőrizze, hogy nincs-e rozsdásodás, a hőcserélő nem mállik-e, megfelelő-e a láng színe, észlel-e furcsa hangot, szagot, megfelelő-e a szellőzés. Távolítsa el a kazán körül található törmelékeket."]
["Árammegszakítók ","Próbálja ki, hogy megfelelően működnek-e."]
["Hűtőgép","Tisztítsa meg a hűtőrácsot."]
["Ház külső része"]
["Fafelületek","Csiszolja meg a penészes felületeket és kezelje a vizes, penészes és gombás területeket."]
["Tető","Tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült, hiányzó vagy meglazult zsindelyek. Ellenőrizze a szellőzőnyílásokat és zsalus szellőzőnyílásokat, hogy nincsenek-e bennük madarak, fészkek, mókusok, rovarok. Ellenőrizze a tetőkémény bádogszigetelését, a szellőzőnyílásokat, és a tetőablakokat, hogy nincs-e szivárgás valahol."]
["Kémény","Tisztítsa meg és ellenőrizze, hogy nincsenek-e hibás téglák vagy hibás vakolatrészek. Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a kéményben madarak, mókusok, fészkek vagy rovarok."]
["Esővízcsatornák és levezetőcsövek","Tisztítás, esetleges szivárgás, nem megfelelő illeszkedés vagy sérülés javítása."]
["Ablakok","Tisztítsa meg."]
["Külső falak","Annak ellenőrzése, hogy nincsenek-e hibás téglák vagy omló vakolat. Ellenőrizze, hogy a fából készült részek nem sérültek-e, illetve nem korhadnak-e. A festett felületeken ellenőrizze, hogy nem pereg-e a festék."]
["Kert","Metssze meg a bokrokat a falak mentén. Távolítsa el az olyan faágakat és törmelékeket, amelyek vonzhatják a rovarokat (semmilyen fa vagy sövény ne legyen 10 cm-nél közelebb a házhoz). Gondozza a növényeket."]
["Beton és aszfalt","Ellenőrizze, hogy nincs-e repedés vagy egyéb meghibásodás. A hibákat javítsa."]