{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Namų priežiūros tvarkarašis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Namų priežiūros tvarkarašis","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Namų priežiūros tvarkaraštis"]
["Tai pradinis sąrašas; jei norite pridėti punktų ar jų pašalinti, įterpkite arba pašalinkite eilučių šiame darbalapyje."]
["Ketvirtinis",null,"Paskutinio tvarkymo data"]
["Vandentiekis"]
["Čiaupai ir dušo galvutės","Patikrinkite čiaupus iš vidaus ir išorės protėkiui nustatyti. Išvalykite filtrus. Jeigu reikia, pakeiskite poveržles."]
["Nuotekų vamzdžiai","Išvalykite valgomąja soda. Nuleiskite vandenį."]
["Vamzdžiai","Patikrinkite, ar nėra nutekėjimų."]
["Virtuvė ir vonios kambarys","Kruopščiai apžiūrėkite, ar nėra nutekėjimų."]
["Tualeto kambarys","Patikrinkite, ar viskas pritvirtinta, ar nėra nutekėjimų."]
["Vandens šildytuvas","Patikrinkite aplink vandens šildytuvą, ar nėra nutekėjimų. Jeigu jūsų vanduo kietas, išleiskite 1–2 galonų vandens."]
["Vidus"]
["Medinės spintos ir apdaila","Naudokite medienos protektorių."]
["Vidinės durys","Aptempkite įtvaras."]
["Garažo vartai","Aptempkite elektroninę įrangą. Atidžiai apžiūrėkite, ar mechanizmas sandarus."]
["Lango ir durų takeliai","Patikrinkite, ar atidarytos drenažinės angos. Išvalykite purvą ir dulkes. Aptemkite velenus ir skląsčius."]
["Rūsys arba pusrūsis","Patikrinkite, ar nėra įlūžimų, drėgmės ar nutekėjimo žymių."]
["Keraminė plytelė","Apžiūrėkite ir nuvalykite kalkes."]
["Elektriniai prietaisai"]
["Šildymo ir aušinimo sistemos","Išvalykite, jei reikia, pakeiskite filtrus."]
["Virtuvės garų rinktuvas","Nuimkite ir išvalykite filtrą. Išvalykite susikaupusius riebalus iš vėdintuvo gaubto."]
["Šaldytuvas","Nuvalykite dulkes nuo viršaus. Išvalykite šaldytuvo dugną. Išvalykite, jei reikia, atitirpdykite šaldomąją kamerą."]
["Indaplovė","Patikrinkite, ar nėra nutekėjimų."]
["Elektros laidai, kištukai ir lizdai","Patikrinkite, ar jie nėra nusidėvėję ar pažeisti. Jei reikia, pakeiskite naujais."]
["Dūmų detektorius","Patikrinkite, ar tinkamai veikia, jei reikia, pakeiskite baterijas."]
["GFI šakutės lizdai","Patikrinkite, ar tinkamai veikia."]
["Išorė"]
["Fundamentas","Atidžiai apžiūrėkite ventiliacijos angas, apžiūrėkite, ar vamzdeliuose nėra įlūžimų, nutekėjimų arba užsikimšimų."]
["Sodo planavimas","Patikrinkite, ar tinkamai veikia drenažo sistema. "]
["Betonas ir asfaltas","Nuvalykite tepalus ir riebalus."]
["Ruduo",null,"Paskutinio tvarkymo data"]
["Vandentiekis"]
["Vandentiekio užsukamieji vožtuvai","Patikrinkite, ar tinkamai veikia."]
["Išoriniai čiaupai","Nusausinkite."]
["Vandens šildytuvas","Išleiskite karštą vandenį, kad pašalintumėte susikaupusias nuosėdas."]
["Vandens čiaupai","Patikrinkite, ar tinkamai teka vanduo. Jeigu srovė silpna, išvalykite skydus. Pirmais dviem mėnesiais gali reikėti valyti dažniau."]
["Vidus"]
["Mansarda","Patikrinkite, ar nėra nutekėjimų. Patikrinkite izoliaciją, jei reikia, pašalinkite ar atnaujinkite. Patikrinkite, ar nėra paukščių, voverių, meškėnų ir t. t. Patikrinkite, ar tinkamai veikia ventiliacija."]
["Virtuvės stalviršiai","Patikrinkite, ar nebėga, netyška iš kriauklės. Jei reikia, suremontuokite, išvalykite."]
["Vietos, nuklotos plytelėmis","Atidžiai apžiūrėkite, ar nėra trūkstamų ar nukritusių plytelių, ar nepribirę kalkių skiedinio. Jeigu reikia, priklijuokite trūkstamas plyteles, išvalykite."]
["Dušo durelės / vonios aptvaros","Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksuoja, užsidaro. Jei reikia, sureguliuokite. Apžiūrėkite, ar nėra kalkių nuosėdų, jei reikia, nuvalykite."]
["Šiltinimo priemonė","Patikrinkite, ar nėra aplink duris ir langus plyšių. Apžiūrėkite durų ir langų stiklą. Jeigu reikia, sureguliuokite arba pakeiskite."]
["Garažo sekcinės durelės","Sureguliuokite kelią ir įtampą."]
["Židinys","Išvalykite, jei yra likę pelenų. Apžiūrėkite, ar židinio plytelės nėra suskilusios, ar ant jų nėra kalkių. "]
["Elektriniai prietaisai"]
["Šildymo sistema","Tarnybinė šildymo sistema ir šildymo siurblys."]
["Aušinimo sistema","Nuvalykite nuosėdas nuo viršutinių elementų sodininko žarna. Nuimkite oro kondicionieriaus langelį arba aptempkite neperšlampamu apmovu. Jeigu reikia, išvalykite arba pakeiskite filtrus."]
["Šaldytuvo grotelės","Išplaukite."]
["Degūs prietaisai","Apžiūrėkite, jei reikia, atlikite techninę priežiūrą."]
["Išorė"]
["Stogas","Patikrinkite, ar nėra protėkių. Patikrinkite, ar čerpės nesugadintos, ar nėra trūkstamų. Apžiūrėkite angas ir bokštelius, ar juose nėra paukščių, lizdų, voverių ar vabzdžių. Patikrinkite hidroizoliaciją aplink kaminus, dangas ir stoglangius, ar nėra protėkių."]
["Dūmtraukis","Išvalykite ir patikrinkite, kokios būklės yra plytos ir skiediniai. Patikrinkite, ar nėra protėkių. Patikrinkite, ar nėra paukščių, lizdų, voverių ar vabzdžių."]
["Nutekamieji vamzdžiai ir laštakai","Nuplaukite ir patikrinkite, ar nėra protėkių ar pažeidimų."]
["Išorinės sienos","Patikrinkite, kokios būklės yra plytelės ir skiediniai. Apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų ar puvėsio. Patikrinkite, kokios būklės yra nudažyti paviršiai."]
["Sodo planavimas","Apkarpykite krūmus aplink sienas. Pašalinkite medžių, krūmų šakas – jos traukia vabzdžius (jokių malkų ar šakų negali būti prie namo, turi būti palikta bent 8 сm). Prižiūrėkite keliukus."]
["Betonas ir asfaltas","Patikrinkite, ar nėra įskilimų. Jei reikia, suremontuokite."]
["Kanalizacija","Apžiūrėkite, kad kanalizacijos vamzdyje nebūtų užtvinimų ar kvapų. Bakas turi būti išpumpuojamas kasmet."]
["Žaidimo aikštelė ir vidaus kiemo baldai","Nuvalykite ir nuneškite į saugojimo vietą arba uždenkite neperšlampama medžiaga."]
["Pavasaris",null,"Paskutinio tvarkymo data"]
["Vandentiekis"]
["Vandens šildytuvas","Išleiskite karštą vandenį, kad pašalintumėte susikaupusias nuosėdas."]
["Vidus"]
["Mansarda","Patikrinkite, ar nėra kokių nutekėjimų. Patikrinkite izoliaciją, jei reikia, pašalinkite ar atnaujinkite. Patikrinkite, ar nėra paukščių, voverių, meškėnų ir t. t. Patikrinkite, ar tinkamai veikia ventiliacija."]
["Virtuvės stalviršiai","Patikrinkite, ar nebėga, netykšta iš kriauklės. Jei reikia, suremontuokite, išvalykite."]
["Vietos, nuklotos plytelėmis","Atidžiai apžiūrėkite, ar nėra trūkstamų ar nukritusių plytelių, ar nepribirę kalkių skiedinio. Jeigu reikia, priklijuokite trūkstamas plyteles, išvalykite."]
["Dušo durelės / vonios aptvaros","Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksuoja, užsidaro. Jei reikia, sureguliuokite. Apžiūrėkite, ar nėra kalkių nuosėdų, jei reikia, nuvalykite."]
["Šiltinimo priemonė","Patikrinkite, ar nėra aplink duris ir langus plyšių. Apžiūrėkite durų ir langų stiklą. Jeigu reikia, sureguliuokite arba pakeiskite."]
["Elektriniai prietaisai"]
["Šildymo ir aušinimo sistemos","Bendra paviršių apžiūra: patikrinkite, ar nėra rūdžių, ar liepsnos spalva tinkama; patikrinkite, ar nėra keistų garsų ar kvapų; patikrinkite angos būklę; nuvalykite nuosėdas aplink elementus."]
["Automatiniai jungikliai ","Patikrinkite."]
["Šaldytuvas","Išplaukite groteles."]
["Išorė"]
["Deniai","Nušveiskite apipelijusias vietas ir apžiūrėkite, ar nėra vandens beicų, pelėsių ar grybelių."]
["Stogas","Patikrinkite, ar nėra protėkių. Patikrinkite, ar čerpės nesugadintos, ar nėra trūkstamų. Apžiūrėkite angas ir bokštelius, ar juose nėra paukščių, lizdų, voverių ar vabzdžių. Patikrinkite hidroizoliaciją aplink kaminus, dangas ir stoglangius, kad nebūtų protėkių."]
["Dūmtraukis","Išvalykite ir patikrinkite, kokios būklės yra plytos ir skiediniai. Patikrinkite, ar nėra protėkių. Patikrinkite, ar nėra paukščių, lizdų, voverių ar vabzdžių."]
["Nutekamieji vamzdžiai ir laštakai","Nuplaukite ir patikrinkite, ar nėra protėkių ar pažeidimų."]
["Langai","Nuvalykite."]
["Išorinės sienos","Patikrinkite, kokios būklės yra plytelės ir skiediniai. Apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų ar puvėsio. Patikrinkite, kokios būklės yra nudažyti paviršiai."]
["Sodo planavimas","Apkarpykite krūmus aplink sienas. Pašalinkite medžių, krūmų šakas – jos traukia vabzdžius (jokių malkų ar šakų negali būti prie namo, turi būti palikta bent 8 сm). Prižiūrėkite keliukus."]
["Betonas ir asfaltas","Patikrinkite, ar nėra įskilimų. Jei reikia, suremontuokite."]