Marsaeigis „Curiosity“

„Office“ prenumeratoriai gali įtraukti į dokumentus 3D modelių ir pasukti juos norimu kampu, kad būtų rodomas reikiamas vaizdas. Jei prenumeratos neturite, dokumente tiesiog bus rodomas atskiras vaizdas.

Šiame šablone yra skirtingų to paties 3D modelio rodinių pavyzdžiai. Bandykite koreguoti rodinius arba pridėti naujų modelių. Sužinokite, kaip.

2011

2011 m. kaip NASA Marso laboratorijos misijos dalis paleista „Curiosity“ yra pažangiausia kada nors į Marsą išsiųsta tyrimų transporto priemonė	„Curiosity“ tikslas Marse – išsiaiškinti, ar planetoje kada nors egzistavo smulkioms gyvybės formoms, pvz., mikroorganizmams, egzistuoti tinkamos aplinkos sąlygos. Misijos pradžioje marsaeigio „Curiosity“ moksliniai prietaisai aptiko mineralinių ir cheminių įrodymų, palaikančių teoriją, kad atšiauriomis Marso sąlygomis gyvybė galėtų išlikti.

Susipažinkite su „Curiosity“

„Curiosity“ buvo paleistas iš Kanaveralo kyšulio 2011 metų lapkričio 26 dieną MSL erdvėlaiviu. Kelionės tikslo vieta: Aeolis Palus Gale krateryje Marse. Jo tikslas – ištirti Marso klimatą ir geologiją. Tuomet duomenis siunčiami atgal į žemę, kur juos analizuoja MSL komanda.

Dydis

Marsaeigis yra maždaug nedidelio automobilio dydžio. Jis yra 3 metrų ilgio (neįskaitant rankos), 2,7 metro pločio ir 2,2 metro aukščio.

Rankos ištiesimas

2,2 metro

Svoris

2 000 svarų

Funkcijos

Geologijos laboratorija, kameros, „rocker-bogie“ pakaba, uolienas išgarinantis lazeris, termoelektrinis generatorius ir du borto kompiuteriai

„Curiosity“ futuristinė robotizuota ranka
„Curiosity“ ranka Robotizuota ranka yra tvirtai ir labai manevringa. Ji naudojama kaip tvirtinimo vieta prietaisams, kurie atsakingi už geologinius tyrimus. Ištęsiama robotizuota ranka turi 3 jungtis: pečių, alkūnės ir riešo – visai kaip žmonių rankos. Dėl neįtikėtino rankos manevringumo marsaeigis gali tiksliai padėti prietaisus ten, kur reikia atlikti darbą. Tuomet šie prietaisai analizuoja uolienų ir dirvos elementų sudėtį ir užfiksuoja mikroskopinius vaizdus.	„CURIOSITY“ RANKA Prie bokštelio struktūros, esančios rankos gale, sumontuoti penki įrenginiai. Vienas iš jų – Marso rankos lęšinis vaizdo jutiklis (MAHLI), o taip pat – alfa dalelių rentgeno spektrometras (APXS). Šie du įrenginiai vadinami in-situ arba kontaktiniais prietaisais. Kiti trys prie struktūros sumontuoti įrenginiai naudojami mėginiams kaupti ir jiems ruošti.

MARSO RANKOS LĘŠINIS VAIZDO JUTIKLIS
MAHLI

Pagrindinė MAHLI misija – padėti Marso mokslinės laboratorijos tyrimų komandai pažinti Marso paviršiaus geologinę istoriją.

Mokslininkai gali gauti Marso uolienų mineralų, tekstūrų ir struktūrų vaizdų iš arti, taip pat pamatyti uolingų nuolaužų ir dulkių paviršiaus sluoksnius naudodamiesi Marso rankos lęšiniu vaizdo jutikliu, dar vadinamu „MAHLI“. Rankos lęšis atlieka fokusavimą automatiškai ir fiksuoja savybių, galinčių siekti vos 12,5 mikrometro (mažesnius už žmogaus plauką), spalvotus vaizdus maždaug 1,5 colio dydžio kamera. MAHLI gali veikti tiek dieną, tiek naktį, nes turi baltos ir ultravioletinės šviesos šaltinius, kurie yra panašūs į žibintuvėlio šviesą ir į šviesą, kurią skleidžia soliariumo lempos. Mokslininkai naudoja ultravioletinę šviesą, kad sukeltų fluorescenciją, kuri leido atrasti, jog Marso paviršių suformavo vanduo, nes planetoje buvo rasta karbonatų ir evaporitų.

CHEMCAM „ChemCam“ turi galingą borto lazerį, paleidžiantį serijas impulsų, kurie išgarina uolienas ir dirvą Marso paviršiuje. Tuomet garai išanalizuojami siekiant nustatyti jų elementų sudėtį. Marsaeigis naudoja spektrografą, matuojantį susidariusios plazmos sudėtį, kad nuskaitytų šviesą ir pateiktų informacijos apie uolienose esančius mineralus. Žinodami, kokie atomai yra uolienoje, mokslininkai gali nustatyti, ar yra aliuminio, vario arba bazalto. Vidutiniškai „ChemCam“ komanda tikisi nuskaityti iki 12 mėginių kasdien ir atlikti mokslinę analizę. Lazeriu taip pat valomas paviršius nuo uolienų prieš naudojant nuotolinę kamerą išsamiems geologinių savybių vaizdams užfiksuoti.

Marsaeigis Specifikacijos	MASĖ 2,2 m mm 2,7 m 3 m 8 463 svarai (3 893 kilogramai) paleidimo metu, įskaitant marsaeigį, pakilimo / nusileidimo sistemą ir degalus. MOKSLINĖ ĮRANGA Mokslinė įranga: 165 svarai (75 kilogramai) – 10 prietaisų: Alfa dalelių rentgeno spektrometras, Chemija ir kamera, Chemija ir mineralogija, Dinaminis neutronų albedo, Marso nusileidimo vaizdų jutiklis, Marso rankos lęšinis vaizdo jutiklis, Stiebo kamera, Radiacijos vertinimo detektorius, Marsaeigio aplinkos stebėjimo stotis ir Mėginių analizės Marse instrumentas

Marso mokslinė laboratorija turi šešis atskirai varomus ratus.
„CURIOSITY“ RATAI Viršuje yra vieno iš šešių marsaeigio ratų modelis. Jis yra 50 cm skersmens ir 40 cm pločio, o jo „protektorius“ yra „V“ formos, nes ji neleidžia ratams praslysti. Ratai pagaminti iš vientiso aliuminio bloko.	„V“ FORMOS PROTEKTORIUS „Curiosity“ laikinai užstringa giliame Marso paviršiaus smėlyje.