{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Vedlikeholdsplan for hjemmet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Vedlikeholdsplan for hjemmet","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vedlikeholdsplan for hjemmet"]
["Dette er en startliste. Du må gjerne legge til eller fjerne elementer ved å sette inn eller slette rader i dette regnearket."]
["Hvert kvartal",null,"Dato for siste utføring"]
["Rørlegging"]
["Kraner og dusjhoder","Kontrollere innendørs og utendørs kraner for lekkasje. Rense ventiler. Erstatte pakninger ved behov."]
["Avløp","Rengjøre med avløpsåpner. Helle vann ned ubrukte avløp."]
["Rør","Kontrollere synlige rør for lekkasje"]
["Kjøkken- og baderomsskap","Kontrollere under og rundt for lekkasje"]
["Toaletter","Kontrollere stabilitet og lekkasje."]
["Varmtvannsbereder","Kontrollere området rundt varmtvannsberederen for lekkasje. Hvis du har hardt vann, tapper du 5-10 liter vann."]
["Innvendig"]
["Treskap og dekor","Behandle med trebeskyttende middel."]
["Innedører","Smøre hengslene."]
["Garasjedør","Smøre metalldeler. Kontrollere at ingenting hindrer mekanismen."]
["Vindus- og dørspor","Kontrollere om vannkanalene er åpne. Fjerne skitt og støv. Smøre hengsler og klinker."]
["Kjeller eller kryprom","Kontrollere om det er sprekker eller tegn til fuktighet eller lekkasje. Se etter tegn til termitter eller trespisende insekter."]
["Keramikkfliser","Kontrollere og rense fuger."]
["Elektronikk og apparater"]
["Oppvarmings- og kjølesystemer","Rengjøre og erstatte filtre hvis det er nødvendig."]
["Kjøkkenvifte","Ta fra hverandre og rengjøre filteret. Fjerne oppsamlet fett fra viften."]
["Kjøleskap","Tørke støv av toppen. Rengjøre avløpsbrettet for kjøleskapet. Rengjøre og avrime fryseren ved behov."]
["Oppvaskmaskin","Kontrollere for lekkasje."]
["Ledninger, elektriske kabler og kontakter","Kontrollere for slitasje og skade. Bytte ut om nødvendig."]
["Røykvarsler","Teste om den fungerer ordentlig, og skifte ut batteriene om nødvendig."]
["Jordfeilbrytere","Teste om de fungerer ordentlig."]
["Utvendig"]
["Grunnmur","Inspisere synlige områder, luftventiler og kanaler for sprekker, lekkasje eller blokkering."]
["Hageanlegg","Kontrollere at avløpet fungerer. "]
["Betong og asfalt","Fjerne olje og fett."]
["Høst",null,"Dato for siste utføring"]
["Rørlegging"]
["Avstengningsventiler for rør","Inspisere om de fungerer ordentlig."]
["Utendørs kraner","Drenere."]
["Varmtvannsbereder","Tømme av varmt vann for å fjerne oppsamlet grums."]
["Vannutkastere","Kontrollere at vannet flyter som det skal. Hvis flyten er redusert, renses utkasteren. De to første månedene kan vannutkastere trenge hyppig rengjøring."]
["Innvendig"]
["Loft","Undersøke om det er tegn til lekkasje. Kontrollere isolasjon og fjerne eller legge til etter behov. Se om det har vært fugler, ekorn e.l. Undersøke om ventilasjonen fungerer."]
["Benkeflater","Inspisere for gliper ved vasker og flisevegg. Tette der det trengs."]
["Fliselagte områder","Se etter løse eller manglende fuger eller tetninger. Fuge eller tette på nytt hvis det er nødvendig."]
["Dusjdører/badekarrammer","Se etter om de sitter ordentlig. Justere der det trengs. Kontrollere fuger og tetninger hvis det er nødvendig."]
["Tetningslister","Kontrollere tetningslister rundt vinduer og dører. Kontrollere vindus- og dørruter. Justere og bytte ut hvis det er nødvendig."]
["Leddede garasjedører","Justere skinner og gli."]
["Peis","Sjekke røykkanalene. Rengjøre hvis det er nødvendig. Kontrollere om det er sprekker eller skade på murstein og mørtel. "]
["Elektronikk og apparater"]
["Oppvarmingssystem","Vedlikeholde oppvarmingssystemet og varmepumpen."]
["Luftkjølingssystem","Fjerne rester rundt enhetene og rengjøre med hageslange. Fjerne luftkjøling for vinduer eller beskyttet med værbestandig deksel. Rengjøre og erstatte filtre hvis det er nødvendig."]
["Kjøleskapsspiraler","Rengjør."]
["Lettantennelige apparater","Kontrollere og om nødvendig vedlikeholde."]
["Utvendig"]
["Tak","Kontroller for lekkasje. Se om det finnes skadede, løse eller manglende taksteiner. Kontrollere ventiler og sjalusi for fugler, reir, ekorn og insekter. Se om det er lekkasje rundt avtrekk på tak og takvinduer."]
["Pipe","Rengjøre og se etter slitt murstein og mørtel. Kontroller for lekkasje. Se etter fugler, reir, ekorn og insekter."]
["Takrenner og nedløpsrør","Rengjøre og se etter lekkasje, skjevheter eller skade."]
["Utvendige vegger","Se etter slitt murstein og mørtel. Kontrollere om det er skade eller råte på kledning. Se om malte overflater skaller av."]
["Hageanlegg","Trimme prydbusker rundt veggene. Fjerne tregreiner, kvister eller rester som kan trekke til seg insekter (tre eller busker bør ikke være nærmere huset enn 10 cm). Vedlikeholde planering."]
["Betong og asfalt","Se etter sprekker eller slitasje. Tette eller reparere om nødvendig."]
["Septiktank","Undersøke om det er oversvømmelse og stank i dreneringsområdet for septiktanken. Få tanken pumpet hvert år."]
["Hage- og utemøbler","Rengjøre og lagre eller behandle med vannavstøtende produkt."]
["Vår",null,"Dato for siste utføring"]
["Rørlegging"]
["Varmtvannsbereder","Tøm av varmt vann for å fjerne oppsamlet grums."]
["Innvendig"]
["Loft","Undersøk om det er tegn til lekkasje. Kontroller isolasjon og fjern eller legg til etter behov. Se om det har vært fugler, ekorn e.l. Undersøk om ventilasjonen fungerer."]
["Benkeflater","Inspisere for gliper ved vasker og flisevegg. Tette der det trengs."]
["Fliselagte områder","Se etter løse eller manglende fuger eller tetninger. Fuge eller tette på nytt hvis det er nødvendig."]
["Dusjdører/badekarrammer","Se etter om de sitter ordentlig. Justere der det trengs. Kontrollere fuger og tetninger hvis det er nødvendig."]
["Tetningslister","Kontrollere tetningslister rundt vinduer og dører. Kontrollere vindus- og dørruter. Justere og bytte ut hvis det er nødvendig."]
["Elektronikk og apparater"]
["Oppvarmings- og kjølesystem","Generell ovnundersøkelse: Se etter rust, avskalling på varmeutveksler og riktig flammefarge, notere merkelige lyder og lukter og kontroller tilstanden til ventiler. Fjerne rester rundt enhetene."]
["Strømbrytere ","Teste."]
["Kjøleskap","Rengjøre spiraler."]
["Utvendig"]
["Dekker.","Skrubbe områder med mugg og behandle mot flekker, mugg og sopp."]
["Tak","Rengjøre. Kontrollere for lekkasje. Se om det finnes skadede, løse eller manglende taksteiner. Kontrollere ventiler og sjalusi for fugler, reir, ekorn og insekter. Se om det er lekkasje rundt avtrekk på tak og takvinduer."]
["Pipe","Rengjøre og se etter slitt murstein og mørtel. Kontroller for lekkasje. Se etter fugler, reir, ekorn og insekter."]
["Takrenner og nedløpsrør","Rengjøre og se etter lekkasje, skjevheter eller skade."]
["Vinduer","Rengjøre."]
["Utvendige vegger","Se etter slitt murstein og mørtel. Kontrollere om det er skade eller råte på kledning. Se om malte overflater skaller av."]
["Hageanlegg","Trimme prydbusker rundt veggene. Fjerne tregreiner, kvister eller rester som kan trekke til seg insekter (tre eller busker bør ikke være nærmere huset enn 10 cm). Vedlikehold planering."]
["Betong og asfalt","Se etter sprekker eller slitasje. Tette eller reparere om nødvendig."]