{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["KWARTAAL","HERFST","LENTE"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"KWARTAAL","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"HUISONDERHOUDSPLANNING"]
[null,"KWARTAAL",null,null,"Laatst gedaan op"]
[null,"Categorie","Activiteit","Omschrijving","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Sanitair","Kranen en douchekoppen","Controleer kranen binnen en buiten op lekkage. Maak beluchters schoon. Vervang indien nodig leertjes."]
[null,"Interieur","Houten kasten en plinten","Breng houtbescherming aan."]
[null,"Elektriciteit en apparaten","Aardlekschakelaars","Test op juiste werking."]
[null,"Exterieur","Tuin","Controleer op goede drainage. "]
[null,"Interieur","Binnendeuren","Smeer scharnieren."]

{"sheet":"HERFST","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"HERFST",null,null,"Laatst gedaan op"]
[null,"Categorie","Activiteit","Omschrijving","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Sanitair","Afsluitkleppen sanitair","Controleer op juiste werking."]
[null,"Interieur","Aanrechten","Inspecteer op lekken bij gootsteen en spatwand. Voeg waar nodig opnieuw."]
[null,"Elektriciteit en apparaten","Verwarmingssysteem","Onderhoud verwarmingssysteem en warmtepomp."]
[null,"Exterieur","Dak","Controleer op lekken. Controleer op beschadigde, losse of ontbrekende dakspanen. Controleer openingen en ventilatiekoepels op vogels, nesten, eekhoorns en insecten. Controleer voeglood rond schoorstenen, ventilatiegaten en dakramen op lekken."]
[null,"Interieur","Aanrechten","Inspecteer op lekken bij gootsteen en spatwand. Voeg waar nodig opnieuw."]

{"sheet":"LENTE","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"LENTE",null,null,"Laatst gedaan op"]
[null,"Categorie","Activiteit","Omschrijving","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Interieur","Zolder","Zoek naar sporen van eventuele lekkage. Controleer isolatie en verwijder indien nodig materiaal of voeg het toe. Controleer op sporen van vogels, eekhoorns, wasberen enzovoort. Controleer op goede ventilatie."]
[null,"Sanitair","Boiler","Laat heet water weglopen om opgebouwd sediment te verwijderen."]
[null,"Elektriciteit en apparaten","Verwarmings- en koelsysteem","Algemene controle cv-ketel: Zoek naar roest, kalkaanslag op de warmtewisselaar en de juiste vlamkleur; let op vreemde geluiden of geuren; en controleer de staat van de ontluchting. Verwijder rommel rond eenheden."]
[null,"Interieur","Douchedeuren/badwanden","Controleer op juiste passing. Pas indien nodig aan. Inspecteer voegen en voeg indien nodig opnieuw."]
[null,"Exterieur","Veranda’s","Schrob beschimmelde plekken en behandel vochtplekken, schimmel en zwammen."]