Rover Curiosity

Office 365-abonnees kunnen 3D-modellen toevoegen aan documenten en de hoek draaien voor de juiste weergave. Als u geen abonnement hebt, toont het document gewoon één weergave.

Deze sjabloon biedt voorbeelden van verschillende weergaven van hetzelfde 3D-model. Probeer de weergaven aan te passen of nieuwe modellen toe te voegen. Lees hoe

2011

Curiosity is in 2011 gelanceerd als onderdeel van de NASA Mars Science Laboratory-missie en het meest geavanceerde onderzoeksvoertuig ooit gezonden naar Mars	Het doel van de Curiositye is op Mars ontdekken of de planeet ooit de juiste omstandigheden heeft gekend om kleine levensvormen als bacteriën mogelijk te maken. Vroeg in de missie werd dankzij de wetenschappelijke instrumenten van de Rover Curiosity mineraal en chemisch bewijs ontdekt ter ondersteuning van de theorie dat leven in de barre omstandigheden op Mars mogelijk was.

Maak kennis met Curiosity

Curiosity is gelanceerd van Cape Canaveral op 26 november 2011 op het ruimtevaartuig MSL. De bestemming: Aeolis Palus in de Gale-krater op Mars. Het doel is het klimaat en de geologie van Mars te onderzoeken. De gegevens worden verzonden naar de aarde voor analyse door het MSL-team.

Grootte

De rover is ongeveer even groot als een kleine auto. De rover is 3 meter lang (met uitzondering van de arm), 2,7 meter breed en 2,2 meter hoog.

Armbereik

2,2 meter

Gewicht

2.000 lbs

Kenmerken

Geologielab, camera's, rocker-bogie-vering, een laser om rotsblokken te verdampen, thermo-elektrische generator en twee ingebouwde computers

De futuristische arm van Curiosity
De arm van Curiosity De robotarm is stevig en zeer manoeuvreerbaar. De arm wordt gebruikt als een steun voor instrumenten voor geologische onderzoeken. De uitschuifbare robotarm heeft 3 gewrichten: schouders, ellebogen en pols, net als mensen. Dankzij de ongelofelijk bewegingsvrijheid van de arm kan de rover de instrumenten precies positioneren waar ze nodig zijn voor het werk. Deze instrumenten analyseren vervolgens de elementaire samenstelling van de rotsen en grond en maken microscopische opnamen.	DE HAND VAN CURIOSITY Verfijnde apparatuur is gemonteerd op de kop aan het eind van de arm. De Mars Hand Lens Imager (MAHLI) is een van deze apparaten, samen met de Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS). Deze twee zijn ook bekend als de in-situ- of contactinstrumenten. De andere drie apparaten op de kop worden gebruikt voor het nemen en de voorbereiding van monsters.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

De belangrijkste missie van MAHLI is om onderzoeksteamleden van Mars Science Laboratory te helpen de geologische geschiedenis van het landschap van Mars te leren kennen.

Wetenschappers krijgen close-upweergaven van de mineralen, patronen en structuren van Marsrotsen, evenals de oppervlaktelaagvan het rotsachtige stof met behulp van de Mars Hand Lens Imager, ook wel 'MAHLI' genoemd. De handlens stelt zelf scherp en maakt kleurenafbeeldingen van kenmerken van 12,5 micrometer (kleiner dan de diameter van een menselijke haar) met een camera die ongeveer 4 cm breed is. De MAHLI werkt zowel overdag als 's nachts, omdat er zowel witte lichtbronnen als ultraviolette lichtbronnen aanwezig zijn die overeenkomen met het licht van een flitser en het licht van een hoogtezon. Wetenschappers gebruiken het ultraviolette licht om fluorescentie op te wekken waarmee ze ontdekten dat het landschap van Mars is gevormd door water door aan te tonen dat er carbonaat en evaporiete mineralen op de planeet aanwezig zijn.

CHEMCAM ChemCam is uitgerust met een krachtige, ingebouwde laser die een reeks pulsen uitzendt om steen en aarde op de oppervlakte van Mars te verdampen. De damp wordt vervolgens geanalyseerd om de elementaire samenstelling te bepalen. De rover gebruikt een spectrograaf waarmee de samenstelling van het resulterende plasma wordt gemeten om het licht te lezen en meer informatie te bieden over de mineralen in de rotsen. Door te weten welke atomen aanwezig zijn in de rotsen, kunnen de wetenschappers nagaan of er aluminium, koper of basalt aanwezig is. Het ChemCam-team hoopt gemiddeld dagelijks maximaal 12 samenstellingsmetingen te maken voor wetenschappelijke analyse. De laser gebruikt de laser ook om oppervlakten van rotsen schoon te maken voordat de externe camera gedetailleerde afbeeldingen van de geologische kenmerken maakt.

Rover Specificaties	MASSA 2,2 m mm 2,7m 3 m Totaal 8.463 lbs (3.893 kg) bij de lancering, bestaande uit de rover, het lanceer-/landingssysteem en de brandstof. WETENSCHAPPELIJKE NETTOLADING Wetenschappelijke nettolading: 165 lbs (75 kg) in 10 instrumenten: Alpha Particle X-ray Spectrometer, Chemistry and Camzzzera, Chemistry and Mineralogy, Dynamic Albedo of Neutrons, Mars Descent Imager, Mars Hand Lens Imager, Mast Camera, Radiation Assessment Detector, Rover Environmental Monitoring Station, and Sample Analysis at Mars

Het Mars Science Laboratory heeft zes afzonderlijk aangedreven wielen
DE WIELEN VAN DE CURIOSITY Hierboven staat een model van een van de zes wielen van de rover. Een diameter van 50 cm en 40 cm breed en het loopvlak is uitgelijnd in een visgraatvorm om te voorkomen dat een wiel slipt. De wielen zijn uit één brok aluminium gemaakt.	VISGRAATLOOPVLAKPATROON Curiosity loopt tijdelijk vast in het diepe zand op het oppervlak van Mars.