Vehiculul Curiosity

Abonați Office pot să adauge modele 3D la documente și să rotească unghiul pentru a afișa vizualizarea corectă. Dacă nu aveți abonament, documentul are un singur mod de vizualizare.

Acest șablon conține exemple de vizualizări diferite ale aceluiași model 3D. Încercați să ajustați vizualizările sau să adăugați noi modele. Aflați cum.

2011

Lansat în 2011 ca parte a misiunii Laboratorul științific pe Marte a NASA, Curiosity este cel mai avansat vehicul de cercetare trimis vreodată pe Marte	Obiectivul vehiculului Curiosity pe Marte este să afle dacă planeta a avut vreodată condițiile de mediu potrivite pentru a susține forme de viață mici, cum ar fi microbii. La începutul misiunii, instrumentele științifice de pe vehiculul Curiosity au descoperit probe minerale și chimice în sprijinul teoriei că viața poate exista în condițiile extreme de pe Marte.

Faceți cunoștință cu Curiosity

Curiosity a fost lansat de la Cape Canaveral pe 26 noiembrie 2011 de pe nava spațială MSL. Destinația: Aeolis Palus din craterul Gale de pe Marte. Obiectivul său este să investigheze clima și geologia planetei Marte. Datele sunt apoi trimise către Pământ în scopul analizării de către echipa MSL.

Dimensiune

Vehiculul are dimensiunile unei mașini mici. Are 3 metri lungime (fără braț), 2,7 metri lățime și 2,2 metri înălțime.

Lungimea brațului

2,2 metri

Greutate

1000 de kilograme

Caracteristici

Laborator de geologie, camere foto, suspensie cu boghiu și balansier, laser de vaporizare a rocilor, generator termoelectric și două computere de bord

Brațul robotic futurist al vehiculului Curiosity
Brațul vehiculului Curiosity Brațul robotic este robust și foarte ușor de manevrat. Acesta este utilizat ca suport pentru instrumentele responsabile cu investigațiile geologice. Brațul robotic extensibil are 3 articulații: umăr, cot și încheietura mâinii - la fel ca la oameni. Manevrabilitatea incredibilă a brațului permite vehiculului să poziționeze instrumentele exact în locul în care sunt necesare pentru lucru. Aceste instrumente analizează apoi compoziția elementară a rocilor și solului și capturează imagini microscopice.	MÂNA VEHICULULUI CURIOSITY Cinci dispozitive sunt montate pe structura turelă situată în capătul brațului. Mars Hand Lens Imager (MAHLI) este unul dintre aceste dispozitive, împreună cu spectrometrul de particule alfa și radiații (APXS). Acestea două se numesc instrumente in situ sau de contact. Celelalte trei dispozitive din cadrul structurii sunt utilizate pentru colectarea probelor și pentru scopuri de pregătire a probelor.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

Misiunea principală a MAHLI este să ajute membrii echipei de cercetare a Laboratorului științific pe Marte să învețe din istoria geologică a peisajului marțian.

Cercetătorii pot obține imagini de aproape ale mineralelor, texturilor și structurilor rocilor de pe Marte, precum și ale stratului de suprafață format din bucăți de rocă și praf, utilizând Mars Hand Lens Imager, numit și „MAHLI”. Echipamentul Hand Lens are focalizare automată și capturează imagini color ale caracteristicilor cu dimensiuni de până la 12,5 micrometri (mai mici decât diametrul unui fir de păr uman) cu o cameră cu lățimea de aproximativ 1,5 inchi. MAHLI este funcțional atât în timpul zilei, cât și al nopții, deoarece are surse de lumină albă și ultravioletă, similare cu lumina unei lanterne și cea a unui aparat de bronzat. Cercetătorii utilizează lumina ultravioletă pentru a induce fluorescența, cu ajutorul căreia au descoperit că peisajul de pe Marte a fost modelat de apă, pe baza mineralelor carbonat și evaporit prezente pe planetă.

CHEMCAM ChemCam este echipat cu un laser de bord puternic, care emite o serie de impulsuri pentru a pulveriza piatra și solul de pe suprafața planetei Marte. Apoi vaporii sunt analizați pentru a determina elementele din compoziție. Vehiculul utilizează un spectrograf care măsoară compoziția plasmei rezultate pentru a citi lumina și a furniza detalii despre mineralele din roci. Luând cunoștință de atomii prezenți în rocă, cercetătorii pot determina dacă este prezent aluminiul, cuprul sau bazaltul. Echipa ChemCam speră să obțină zilnic, în medie, până la 12 valori de compoziție pentru analiza științifică. Laserul este, de asemenea, utilizat pentru a curăța suprafețele rocilor înainte de a folosi camera la distanță pentru a captura imagini detaliate ale caracteristicilor geologice.

Rover Specificații	MASĂ 2,7 m 2,2 m mm 3 m În total 3.893 kilograme la lansare pentru vehicul, sistemul de coborâre/aterizare și combustibil. CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE Capacitatea de încărcare: 75 de kilograme pentru 10 instrumente: Spectrometrul de particule alfa și radiații, Chemistry și Camzzzera, Chemistry și Mineralogy, Dynamic Albedo of Neutrons, Mars Descent Imager, Mars Hand Lens Imager, Mast Camera, Radiation Assessment Detector, Rover Environmental Monitoring Station și Sample Analysis at Mars

Laboratorul științific de pe Marte are șase roți acționate individual.
ROȚILE VEHICULULUI CURIOSITY Mai sus este una dintre cele șase roți de deplasare a vehiculului. Are diametrul de 50 cm, lățimea de 40 cm și banda de rulare este aliniată într-un model în zig-zag pentru a împiedica alunecarea roții. Roțile sunt realizate dintr-un singur bloc de aluminiu.	MODELUL ÎN ZIG-ZAG AL BENZII DE RULARE Curiosity se blochează pentru scurt timp în nisipurile adânci de pe suprafața planetei Marte.