Марсоход Curiosity

Пользователи, у которых есть подписка на Office, могут добавлять в документы трехмерные модели объектов, поворачивая их под нужным углом. Для тех, у кого нет подписки, объект в документе будет отображаться с одного ракурса.

Этот шаблон содержит примеры изображений трехмерной модели с разных ракурсов. Попробуйте настроить угол обзора или добавьте новые модели. Подробнее.

2011 г.

Марсоход Curiosity, запущенный в 2011 г. в рамках миссии Марсианской научной лаборатории НАСА, представляет собой самый передовой аппарат для исследования Марса.	Его задача — определить, были ли на Марсе условия для поддержания миниатюрных форм жизни (микробов). В начале миссии исследовательские приборы марсохода зафиксировали присутствие минеральных и химических элементов, которые доказывают возможность сохранения жизнеспособных микроорганизмов в суровых условиях планеты.

Общая информация о Curiosity

Марсоход Curiosity был запущен с мыса Канаверал 26 ноября 2011 г. на борту космического аппарата Марсианской научной лаборатории (МНЛ). Его цель — равнина Aeolis Palus в кратере Гейла на Марсе. Марсоход должен изучать климат и геологические условия на планете Марс. Собираемые им данные передаются на Землю и анализируются специалистами МНЛ.

Размер

Марсоход — это устройство размером с автомобиль длиной 3 метра (без учета манипулятора), шириной 2,7 метра и высотой 2,2 метра.

Вылет манипулятора

2,2 метра

Вес

907 кг

Бортовое оборудование

Геологическая лаборатория, камеры, балансирная подвеска типа Rocker-Bogie, испаряющий породу лазер, термоэлектрический генератор и два бортовых компьютера

Футуристический робот-манипулятор Curiosity
Манипулятор Curiosity Робот-манипулятор отличается высокой прочностью и маневренностью. На него установлены приборы, с помощью которых выполняются геологические исследования. Телескопический робот-манипулятор имеет три сустава: плечевой, локтевой и кистевой — по аналогии с рукой человека. Потрясающая маневренность манипулятора позволяет марсоходу точно устанавливать приборы там, где необходимо проводить работы. Эти приборы впоследствии выполняют анализ химического состава пород и почвы, а также создают микроскопические изображения.	"РУКА" CURIOSITY На конце манипулятора на башне-турели смонтировано пять устройств. В их числе — портативное устройство для получения увеличенных изображений Марса (Mars Hand Lens Imager, MAHLI) и альфа-протон-рентгеновский спектрометр (Particle X-ray Spectrometer, APXS). Эти приборы называются контактными (in-situ). Остальные три устройства на турели используются для забора и просеивания образцов.

УСТРОЙСТВО MARS
HAND
LENS
IMAGER
MAHLI

Основная задача MAHLI — сбор данных о геологической истории ландшафта планеты для научно-исследовательской группы Марсианской научной лаборатории.

С помощью прибора Mars Hand Lens Imager (MAHLI) ученые могут получать увеличенные изображения минералов, особенностей поверхности и структур марсианских пород, а также поверхностного слоя горных пород и пыли. Камера шириной около 4 см, закрепленная на "руке" марсохода, имеет функцию автоматической фокусировки и может создавать микроскопические изображения объектов размером до 12,5 мкм (это меньше, чем диаметр человеческого волоса). MAHLI имеет как белую, так и ультрафиолетовую подсветку для работы в темноте и в условиях освещенности. Ультрафиолетовая подсветка позволяет ученым стимулировать излучение карбонатных и эвапоритных минералов, наличие которых позволяет говорить о том, что в формировании поверхности Марса участвовала вода.

CHEMCAM Система ChemCam оснащена мощным встроенным лазером, который сериями импульсов может испарять породы и грунт на поверхности Марса. После этого ученые проводят анализ пара на химический состав. С помощью спектрографа марсоход анализирует состав получаемой плазмы и спектр света, излучаемого испаряемой породой, для получения сведений о минералогическом составе пород. Зная, какие атомы в них содержатся, ученые могут определить наличие алюминия, меди или базальта. В среднем ученые планируют задействовать систему ChemCam в объеме до 12 измерений в день для научного анализа. Лазер также используется для очистки поверхности пород перед получением увеличенных изображений геологических структур.

Марсоход Технические характеристики	МАССА 2,2 м мм 2,7 м 3 м общая масса при запуске составляет 3893 кг, включая марсоход, систему снижения и посадки, а также топливо. НАУЧНАЯ АППАРАТУРА Научная аппаратура состоит из 10 приборов общей массой 75 кг: спектрометр альфа-частиц Alpha Particle X-ray Spectrometer, приборы Chemistry and Camera ("Химия и камера") и Chemistry and Mineralogy ("Химия и минералогия"), нейтронный детектор Dynamic Albedo of Neutrons ("Динамическое альбедо нейтронов"), системы Mars Descent Imager, Mars Hand Lens Imager и Mast Camera, радиационный детектор Radiation Assessment Detector, комплект метеорологических приборов Rover Environmental Monitoring Station и набор инструментов Sample Analysis at Mars.

Ровер Марсианской научной лаборатории установлен на шести колесах с независимым приводом.
КОЛЕСА CURIOSITY На рисунке выше показано одно из шести колес ровера. Оно 50 см в диаметре и 40 см в ширину, а протектор имеет грунтозацепы в виде "елочки", что предотвращает пробуксовку. Колеса представляют собой единую конструкцию из алюминия.	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА В ВИДЕ "ЕЛОЧКИ" Curiosity временно застрял в глубоких песках на поверхности Марса.