Curiosity Rover

Predplatitelia služieb Office môžu do dokumentov pridať 3D modely a zmenou uhla ich zobraziť v požadovanom otočení. Ak nemáte predplatné, dokument zobrazí len jednoduché zobrazenie.

Táto šablóna obsahuje príklady rôzneho zobrazenia rovnakého 3D modelu. Skúste zobrazenia upraviť alebo pridať nové modely. Zistite, ako na to.

2011

Sonda Curiosity, vypustená v roku 2011 v rámci misie Mars Science Laboratory amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), je najpokročilejším výskumným vozidlom doteraz vyslaným na Mars.	Cieľom sondy Curiosity na Marse je zistiť, či sa na planéte niekedy vyskytovali vhodné podmienky, ktoré by podporovali drobné formy života, napríklad mikróby. Na začiatku misie objavili vedecké prístroje sondy Curiosity minerály a dôkazy o prítomnosti chemických zlúčenín, ktoré podporujú teóriu, že v drsných podmienkach na Marse mohol existovať život.

Spoznajte sondu Curiosity

Sonda Curiosity opustila mys Canaveral 26. novembra 2011 ako súčasť kozmickej lode MSL. Miesto určenia: Aeolis Palus v kráteri Gale na Marse. Cieľom je preskúmať klimatické a geologické podmienky na Marse. Údaje sa odosielajú naspäť na Zem, kde ich tím MSL analyzuje.

Veľkosť

Vozidlo má približne veľkosť malého auta. Je dlhé 3 metre (okrem ramena), široké 2,7 metra a vysoké 2,2 metra.

Dosah ramena

2,2 metra

Hmotnosť

907 kilogramov

Vybavenie

Geológie laboratórium, kamery, odpruženie podvozku, laser na odoberanie vzoriek hornín, termoelektrický generátor a dva palubné počítače.

Futuristické robotické rameno sondy Curiosity
Rameno sondy Curiosity Robotické rameno je pevné a veľmi dobre sa s ním manipuluje. Používa sa na montáž vybavenia, ktoré má na starosti geologický prieskum. Vysúvateľné robotické rameno má 3 kĺby: plece, lakeť a zápästie, podobne ako človek. Vynikajúce manipulačné vlastnosti ramena umožňujú vozidlu umiestniť nástroje presne tam, kde je to potrebné. Tieto nástroje následne analyzujú prvkové zloženie skál a hliny a snímajú mikroskopické obrázky.	HLAVICA SONDY CURIOSITY Na otočnej hlavici na konci ramena je umiestnených päť prístrojov. Patrí medzi ne kamera Mars Hand Lens Imager (MAHLI) a röntgenový spektrometer (Alpha Particle X-ray Spectrometer, APXS). Tieto dva prístroje sa označujú ako kontaktné. Ostatné tri prístroje na hlavici slúžia na získavanie a prípravu vzoriek.

KAMERA UMIESTNENÁ NA OTOČNEJ HLAVE RAMENA
MAHLI

Hlavnou úlohou kamery MAHLI je pomôcť členom prieskumného tímu Mars Science Laboratory pri spoznávaní geologickej histórie povrchu Marsu.

Pomocou kamery umiestnenej na otočnej hlave ramena (Mars Hand Lens Imager, skrátene MAHLI) dokážu vedci získať detailné snímky minerálov, textúr a štruktúr skál na Marse, ako aj povrchovej vrstvy skalnatej sutiny. Objektív kamery sa zaostruje automaticky a kamera s veľkosťou necelé 4 centimetre sníma farebné fotografie predmetov až do veľkosti 12,5 mikrometra (čo je menej ako priemer ľudského vlasu). Kamera MAHLI je schopná prevádzky vo dne aj v noci, pretože disponuje zdrojom bieleho svetla aj zdrojom ultrafialového svetla. Možno ich prirovnať k svetlu z blesku a svetlu zo solária. Pomocou ultrafialového svetla môžu vedci vyvolať fluorescenciu. To im umožnilo napríklad zistiť, že povrch Marsu formovala voda, pretože na planéte našli prítomnosť uhlíka a minerálov vznikajúcich pri odparovaní.

CHEMCAM Kamera ChemCam disponuje silným pulzným laserom, ktorý umožňuje zmeniť skaly a hlinu na povrchu Marsu na plynné skupenstvo. Pary sa potom analyzujú a zisťuje sa prvkové zloženie. Pomocou spektrografu vozidlo skúma zloženie zostatkovej plazmy a poskytuje informácie o mineráloch obsiahnutých v skalách. Z atómov, ktoré sa v skale vyskytujú, dokážu vedci určiť prítomnosť hliníka, medi či bazaltu. Tím ChemCam verí, že sa mu podarí na ďalšiu analýzu každý deň získať 12 rôznych údajov o zložení. Laser sa tiež používa na vyčistenie povrchu skál predtým, ako sa pomocou kamery nasnímajú podrobné fotografie geologických štruktúr.

Špecifikácie vozidla	HMOTNOSŤ 2,2 m m 2,7 m 3 m 3 893 kilogramov (8 463 libier) celkom pri vypustení, čo zahŕňalo samotné vozidlo, systém na vzlietnutie/pristátie a pohonné hmoty. VEDECKÉ VYBAVENIE Vedecké vybavenie: 10 prístrojov s celkovou hmotnosťou 75 kilogramov (165 libier): röntgenový spektrometer, spektroskopická kamera, chemické a mineralogické laboratórium, neutrónový detektor vodíka, zostupová kamera na povrch Marsu, kamera umiestnená na otočnej hlave, systém dvoch kamier umiestnených na stožiari, detektor radiácie, meteorologická stanica a analyzátor vzoriek.

Sonda Mars Science Laboratory má šesť samostatne poháňaných kolies.
KOLESÁ SONDY CURIOSITY Vyššie je znázornený model jedného zo šiestich kolies vozidla. Koleso má priemer 50 cm, šírku 40 cm a dezén má tvar šípok, aby sa kolesá nešmýkali. Kolesá sú vyrobené z jedného bloku hliníka.	DEZÉN V TVARE ŠÍPOK Sonda Curiosity dočasne uviazla v hlbokom piesku na povrchu Marsu.