Vozilo Curiosity

Naročniki na Office lahko dodajo 3D-modele v dokumente in spreminjajo kote za prikaz ustreznega pogleda. Če nimate naročnine, je v dokumentu prikazan le en pogled.

V tej predlogi so vključeni primeri različnih pogledov v istem 3D-modelu. Poskusite prilagoditi poglede ali dodati nove modele. Oglejte si, kako.

2011

Vozilo Curiosity je svojo pot začelo leta 2011 kot del znanstvene laboratorijske misije na Marsu agencije NASA in je najnaprednejše raziskovalno vozilo, kar jih je bilo kdaj poslanih na Mars.	Cilj vozila Curiosity je, da na Marsu odkrije, ali so na planetu kdaj obstajali ustrezni okoljski pogoji za male življenjske organizme, kot so mikrobi. Že v zgodnji fazi misije so znanstveni inštrumenti vozila Curiosity odkrili mineralne in kemijske dokaze, da bi življenje v ostrih pogojih marsovskega površja lahko obstajalo.

Spoznajte Curiosity

Vozilo Curiosity je bilo izstreljeno iz Cape Canaverala 26. novembra 2011 na vesoljskem plovilu MSL. Cilj: Aeolis Palus v kraterju Gale na Marsu. Njegov namen je raziskovanje podnebja in geologije Marsa. Podatke nato pošlje nazaj na Zemljo, kjer jih analizira skupina MSL.

Velikost

Vozilo je približno velikosti majhnega avta. Dolgo je 3 metre (brez roke), široko 2,7 metra in visoko 2,2 metra.

Doseg roke

2,2 metra

Teža

900 kg

Funkcije

geološki laboratorij, kamere, vzmetenje rocker-bogie, laser za uplinjanje kamnin, termoelektrični generator in dva računalnika

Futuristična robotska roka vozila Curiosity
Roka vozila Curiosity Robotska roka je vzdržljiva in zelo gibljiva. Uporablja se kot držalo za inštrumente, ki izvajajo geološke preiskave. Robotsko roko je mogoče podaljšati in ima 3 sklepe: ramo, komolec in zapestje – kot človeška roka. Ker je roka tako neverjetno okretna, lahko vozilo postavi inštrumente na točno določeno mesto. Nato ti inštrumenti analizirajo elementarno sestavo kamnin in tal ter naredijo mikroskopske posnetke.	DLAN VOZILA CURIOSITY Na vrtljivem držalu na koncu roke je nameščenih pet naprav. Ena od teh naprav je kamera Mars Hand Lens Imager (MAHLI), druga pa rentgenski spektrometer Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS). Ta dva inštrumenta se imenujeta inštrumenta za stik. Druge tri naprave so namenjene pridobivanju in pripravi vzorcev.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

Glavna naloga kamere MAHLI je, da članom raziskovalne skupine marsovskega znanstvenega laboratorija pomaga odkriti geološko zgodovino marsovske površine.

S kamero MAHLI znanstveniki pridobijo podrobne vpoglede v minerale, teksture in strukture marsovskih kamnin ter v površinsko plast kamnitih delcev in prahu. Kamera, ki je široka približno 1,5 palca, se samostojno fokusira in izdela barvne posnetke značilnosti, ki so velike le 12,5 mikrometra (manjše od premera človeškega lasu). MAHLI deluje tako podnevi kot ponoči, saj vsebuje vire bele svetlobe in vire ultravijolične svetlobe, kar je podobno svetlobi žepne svetilke in svetlobi svetilke v solariju. Znanstveniki z ultravijolično svetlobo omogočijo fluorescentno barvo, s katero so lahko ugotovili, da je marsovsko pokrajino oblikovala voda, saj so na planetu odkrili prisotnost karbonatov in evaporitov.

CHEMCAM ChemCam je opremljena z zmogljivim laserjem, ki izstreli niz pulzov, s katerimi uplini kamnine in tla na Marsovi površini. Nato analizira plin in ugotovi elementarno sestavo. Vozilo s spektografom izmeri sestavo nastale plazme, razbere svetlobo in odkrije podrobnosti o mineralih v kamninah. Ko znanstveniki vedo, kateri atomi so prisotni v kamnini, lahko ugotovijo, ali je prisoten aluminij, baker ali bazalt. V povprečju skupina, zadolžena za kamero ChemCam, želi vsak dan v znanstveno analizo oddati do 12 kompozicijskih meritev. Namen laserja je tudi, da počisti površino kamnin, preden z oddaljeno kamero ustvari podrobne posnetke geoloških značilnosti.

Vozilo Specifikacije	MASA 2,7 m 2,2 m mm 3 m 3893 kilogramov (88463 funtov) ob izstrelitvi, vključujoč vozilo, sistem za spust/pristanek in gorivo. ZNANSTVENI PODATKI Znanstveni podatki: 165 funtov (75 kilogramov) v 10 inštrumentih: rentgenski spektrometer Alpha Particle X-ray Spectrometer, Chemistry and Camera, Chemistry and Mineralogy, Dynamic Albedo of Neutrons, Mars Descent Imager, Mars Hand Lens Imager, Mast Camera, Radiation Assessment Detector, Rover Environmental Monitoring Station ter Sample Analysis at Mars

Marsovski znanstveni laboratorij ima šest ločeno napajanih koles.
KOLESA VOZILA CURIOSITY Zgoraj je model enega od šestih koles vozila. Njegov premer je 50 cm, široko je 40 cm, profil pa je v obliki cikcak, ki preprečuje zdrs. Kolesa so izdelana iz enega kosa aluminija.	VZOREC CIKCAK V PROFILU Curiosity začasno obtiči v globokem pesku na površini Marsa.