Rover „Kjuriositi“

Pretplatnici na Office mogu da dodaju 3D modele u dokumente i da rotiraju ugao kako bi pokazali odgovarajući prikaz. Akonemate pretplatu, dokument pokazuje samo jedan prikaz.

Ovaj predložak obuhvata primere različitih prikaza istog 3D modela. Pokušajte da prilagodite prikaze ili dodate nove modele. Saznajte kako.

2011

Lansiran 2011. u sklopu misije Marsove naučne laboratorije agencije NASA, „Kjuriositi“ predstavlja najnaprednije vozilo za istraživanje ikada poslato na Mars	Cilj rovera „Kjuriositi“ na Marsu jeste da otkrije da li je planeta ikada imala odgovarajuće uslove u okruženju da podrži male oblike života kao što su mikrobi. Rano tokom misije naučni instrumenti rovera „Kjuriositi“ otkrili su mineralne i hemijske dokaze koji podržavaju teoriju da je život mogao da opstane na surovoj površini Marsa.

Upoznajte „Kjuriositi“

„Kjuriositi“ je lansiran iz Kejp Kanaverala 26. novembra 2011. na MSL svemirskoj letelici. Odredište: Aeolis Palus u Gejl krateru na Marsu. Njegov cilj je da istraži klimu i geologiju Marsa. Podaci se zatim šalju nazad na zemlju kako bi ih analizirao MSL tim.

Veličina

Rover je približno veličine malog automobila. Dug je 3 metra (što ne obuhvata ruku), širok je 2.7 metara i visok 2,2 metara.

Domet ruke

2,2 metra

Težina

2.000 funti

Funkcije

Geološka laboratorija, kamere, posebni sistem vešanja, laser za isparavanje stena, termoelektrični generator i dva ugrađena računara

Futuristička robotska ruka rovera „Kjuriositi“
Ruka rovera „Kjuriositi“ Robotska ruka je čvrsta i veoma pokretljiva. Ona se koristi kao držač za instrumente koji služe za geološka istraživanja. Robotska ruka koja može da se produži ima 3 zgloba: ramena, lakat i ručni zglob – isto kao ljudi. Neverovatna pokretljivost ruke omogućava roveru da postavi instrumente precizno tamo gde treba da rade. Ti instrumenti potom analiziraju hemijski sastav stena i zemljišta i snimaju mikroskopske slike.	ŠAKA ROVERA „KJURIOSITI“ Pet uređaja postavljeno je na rotirajuću strukturu koja se nalazi na vrhu ruke. Marsova kamera robotske ruke (MAHLI) jeste jedan od tih uređaja, pored spektrometra alfa-čestica X-zraka (APXS). Ta dva uređaja poznata su kao in situ ili kontaktni instrumenti. Ostala tri uređaja na strukturi koriste se za prikupljanje i pripremanje uzoraka.

MARSOVA KAMERA ROBOTSKE RUKE
MAHLI

Glavna misija uređaja MAHLI jeste da pomogne članovima tima istraživanja Marsove naučne laboratorije da saznaju više na osnovu geološke istorije površine Marsa.

Naučnici mogu da dobiju prikaze izbliza minerala, tekstura i struktura na stenama Marsa, kao i površinskog sloja ostataka i prašine stena pomoću Marsove kamere robotske ruke, poznate i kao „MAHLI“. Objektiv ruke ima autofokus i snima slike u boji objekata koji su mali i do 12,5 mikrometara (manji od prečnika ljudske dlake) pomoću kamere širine oko 1,5 inča. MAHLI je funkcionalan danju i noću jer poseduje belo i ultraljubičasto LED osvetljenje slično svetlosti blica i lampe za sunčanje. Naučnici koriste ultraljubičasto svetlo kao bi izazvali fluorescenciju koja im je omogućila da otkriju da je površinu Marsa oblikovala voda tako što je pokazala da su na planeti postojali karbonat i isparljivi minerali.

HEMIJSKA KAMERA Hemijska kamera opremljena je moćnim ugrađenim laserom koji odašilje niz pulseva kako bi isparavao stene i zemljište na površini Marsa. Para se potom analizira kako bi se utvrdio hemijski sastav. Rover koristi spektrograf koji meri sastav rezultujuće plazme kako bi očitao svetlost i dao detalje o mineralima u stenama. Kada znaju koji atomi su prisutni u steni, naučnici mogu da odrede da li tu ima aluminijuma, bakra ili bazalta. Hemijska kamera bi trebalo da napravi u proseku do 12 očitavanja sastava svakog dana za naučne analize. Laser koristi laser za čišćenje površina na stenama pre korišćenja udaljenje kamere za snimanje detaljnih slika geoloških odlika.

Rover Specifikacije	MASA 2, 2 m mm 2,7 m 3 m 8,463 funti (3,893 kilograma) ukupno pri lansiranju, uključujući rover, sistem za sletanje i prizemljenje i gorivo. KORISNI NAUČNI PODACI Korisni naučni podaci: 165 funti (75 kilograma) u 10 instrumenata: Spektrometar alfa-čestica X-zraka, hemijska kamera, hemija i mineralogija, dinamički albedo neutrona, kamera za slikanje pri sletanju na Mars, Marsova kamera robotske ruke, kamera jarbola, detektor za procenu radijacije, stanica za praćenje roverovog okruženja i analiza uzoraka na Marsu

Marsova naučna laboratorija ima šest točkova sa zasebnom vučom.
TOČKOVI ROVERA „KJURIOSITI“ Iznad je model jednog od šest točkova rovera. On ima prečnik od 50 cm i širok je 40 cm, a „gazeći sloj točka“ je poravnat u obliku ševrona kako bi se sprečilo proklizavanje. Točkovi su napravljeni od jednog bloka aluminijuma.	ŠARA GAZEĆEG SLOJA TOČKA U OBLIKU ŠEVRONA Rover „Kjuriositi“ privremeno se zaglavljuje u dubokom pesku na površini Marsa.