คิวริออสซิตีโรเวอร์

สมาชิก Office สามารถเพิ่มโมเดล 3D ลงในเอกสาร และหมุนมุมเพื่อแสดงมุมมองที่ต้องการได้ ถ้าคุณไม่มีการสมัครใช้งาน เอกสารจะแสดงเพียงมุมมองเดียว

เทมเพลตนี้รวมตัวอย่างของมุมที่แตกต่างกันของโมเดล 3D เดียวกัน ลองปรับแต่งมุมหรือเพิ่มโมเดลใหม่ เรียนรู้วิธี

2011

ถูกส่งขึ้นไปในปี 2011 โดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Mars Science Laboratory ของ NASA คิวริออสซิตีคือยานพาหนะวิจัยที่ล้ำสมัยที่สุดที่เคยส่งไปบนดาวอังคาร	เป้าหมายของคิวริออสซิตีบนดาวอังคารคือการค้นหาว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เคยมีเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นจุลินทรีย์หรือไม่ ในช่วงต้นของภารกิจ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของคิวริออสซิตีโรเวอร์ตรวจพบแร่และหลักฐานทางเคมีที่สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าชีวิตสามารถอยู่รอดในสภาพภูมิประเทศที่แร้นแค้นของดาวอังคารได้

พบคิวริออสซิตี

คิวริออสซิตีถูกส่งขึ้นไปจากแหลมคะแนเวอรัลในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2011 บนยานอวกาศ MSL ปลายทาง: ที่ราบ Aeolis Palus ในหลุมอุกกาบาต Gale บนดาวอังคาร เป้าหมายคือการตรวจสอบสภาพอากาศ

และสภาพธรณีวิทยาของดาวอังคาร จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งกลับสู่โลกสำหรับ

การวิเคราะห์โดยทีม MSL

ขนาด

โรเวอร์มีขนาดพอๆ กับรถยนต์ขนาดเล็ก ยาว 3 เมตร (ไม่รวมแขน) กว้าง 2.7 เมตร และสูง 2.2 เมตร

ระยะของแขน

2.2 เมตร

น้ำหนัก

2000 ปอนด์

ฟีเจอร์

แล็บธรณีวิทยา กล้อง ระบบรองรับแบบ Rocker-bogie เลเซอร์ระเหิดหิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน และคอมพิวเตอร์บนยานสองเครื่อง

แขนกลล้ำสมัยของคิวริออสซิตี
แขนของคิวริออสซิตี แขนกลนั้นทนทานและคล่องตัวอย่างมาก ใช้เป็นแท่นวางสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบทางธรณีวิทยา แขนกลที่ยืดออกได้นั้นมีข้อต่อ 3 แห่งที่หัวไหล่ ข้อศอก และข้อมือ – เหมือนที่มนุษย์มี ความคล่องตัวอันน่าเหลือเชื่อของแขนนั้นทำให้โรเวอร์สามารถวางเครื่องมือได้ตรงตำแหน่งอย่างแม่นยำสำหรับงานที่จะทำ จากนั้นเครื่องมือเหล่านี้จะวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในหินและดิน และเก็บภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์	มือของคิวริออสซิตี อุปกรณ์ห้าชนิดจะถูกวางบนแท่นแบบหมุนซึ่งติดอยู่ที่ส่วนปลายของแขน Mars Hand Lens Imager (MAHLI) คือหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้น เช่นเดียวกับ Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) ทั้งสองอุปกรณ์นี้เรียกว่าเครื่องมือแบบ in-situ หรือแบบกระทบพื้นผิว อุปกรณ์อื่นอีกสามชนิดบนแท่นจะใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

ภารกิจหลักของ MAHLI คือการช่

วยให้สมาชิกในทีมวิจัยของ Mars Science

Laboratory เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ทางธร

ณีวิทยาของภูมิประเทศบนดาวอังคาร

นักวิทยาศาสตร์สามารถรับภาพมุมมองระยะใกล้ของแร่

พื้นผิว และโครงสร้างหินดาวอังคาร เช่นเดียวกับชั้นผิ

วหน้าของเศษหินและเศษฝุ่น ด้วยการใช้ Mars Hand

Lens Imager หรือที่เรียกว่า “MAHLI” เลนส์มือจะโฟ

กัสด้วยตนเองและถ่ายภาพสีของฟีเจอร์ที่มีขนาดเล็กถึง

12.5 ไมโครเมตร (เล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของผมมนุษย์)

ด้วยกล้องที่มีความกว้างประมาณ 1.5 นิ้ว MAHLI

สามารถทำงานได้ระหว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเนื่องจากมี

ทั้งแหล่งกำเนิดแสงสีขาวและแหล่งกำเนิดแสงเหนือม่วง

ซึ่งคล้ายกับแสงจากไฟฉายและแสงจากเครื่องอบผิวสีแทน

นักวิทยาศาสตร์ใช้แสงเหนือม่วงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการฟ

ลูออเรสเซนต์ ซึ่งทำให้สามารถค้นพบว่าภูมิประเทศบนด

าวอังคารถูกกำหนดรูปร่างจากน้ำ ด้วยการแสดงให้เห็นว่ามีแร่กลุ่มคาร์บอเนตและอีวาพอ

ไรต์บนดาวอังคาร

CHEMCAM ChemCam ติดตั้งปืนเลเซอร์กำลังสูงที่ยิงแสงเลเซอร์เป็นจังหวะเป็นชุดๆ เพื่อทำให้หินและดินบนพื้นผิวของดาวอังคารระเหย จากนั้นไอที่ได้จะถูกวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบของธาตุ โรเวอร์ใช้เครื่องวัดความถี่ของแสงในการแยกองค์ประกอบของพลาสมาที่เป็นผลลัพธ์เพื่ออ่านค่าแสงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับธาตุต่างๆ ในหิน เมื่อรู้ว่ามีอะตอมใดบ้างอยู่ในหิน นักวิทยาศาสตร์จะสามารถบอก ได้ว่ามีอลูมิเนียม ทองแดง หรือบะซอลต์หรือไม่ โดยเฉลี่ย ทีม ChemCam หวังว่าจะสามารถอ่านองค์ ประกอบของหินได้ 12 ครั้งต่อวันสำหรับการวิ เคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ปืนเลเซอร์ใช้แสงเลเซอร์เพื่ อกำจัดผิวหน้าบนหินก่อน ใช้กล้องระยะไกลถ่ายภาพฟี เจอร์ทางธรณีวิทยาศาสตร์ อย่างละเอียดด้วยเช่นกัน

โรเวอร์ สเปค	มวล 2.7 ม. 2.2 ม. มม. 3 ม. รวม 8,463 ปอนด์ (3,893 กิโลกรัม) ในตอนที่ปล่อย ประกอบด้วยโรเวอร์ ระบบลดระดับ/ลงจอด และเชื้อเพลิง น้ำหนักบรรทุกทางวิทยาศาสตร์ น้ำหนักบรรทุกทางวิทยาศาสตร์: 165 ปอนด์ (75 กิโลกรัม) จากอุปกรณ์ 10 ชนิด: Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS), Chemistry and Camera complex (ChemCam), Chemistry and Mineralogy (CheMin), Dynamic Albedo of Neutrons (DAN), Mars Descent Imager (MARDI), Mars Hand Lens Imager (MAHLI), Mast Camera (MastCam), Radiation assessment detector (RAD), Rover Environmental Monitoring Station (REMS) และ Sample Analysis at Mars (SAM)

Mars Science Laboratory มีล้อหกล้อที่ขับเคลื่อนแยกกัน
ล้อของคิวริออสซิตี ด้านบนคือโมเดลของหนึ่งในล้อทั้งหกของโรเวอร์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 50 ซม. กว้าง 40 ซม. และ “ลายดอก” ที่เรียงตัวเป็นรูปบั้งเพื่อป้องกันการลื่นไถล ล้อถูกกลึงจากอลูมิเนียมเพียงก้อนเดียว	ลายดอกรูปบั้ง คิวริออสซิตีติดหล่มทรายลึกบนพื้นผิวของดาวอังคารชั่วคราว