{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ВЕДНЪЖ НА ТРИМЕСЕЧИЕ","ЕСЕН","ПРОЛЕТ"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВЕДНЪЖ НА ТРИМЕСЕЧИЕ","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДОМА"]
[null,"ВЕДНЪЖ НА ТРИМЕСЕЧИЕ",null,null,"Дата на последно извършване"]
[null,"Категория","Дейност","Описание","Дата 1","Дата 2","Дата 3"]
[null,"ВиК","Кранове и душове","Проверка на вътрешните и външните кранове за течове. Почистване на аераторите. Смяна на пръстените, ако е необходимо."]
[null,"Интериор","Дървени шкафове и первази","Прилагане на препарат за защита на дървото."]
[null,"Електрически уреди и устройства","GFI контакти","Проверка на изправността."]
[null,"Екстериор","Озеленяване","Проверка за правилен дренаж. "]
[null,"Интериор","Интериорни врати","Смазване на пантите."]

{"sheet":"ЕСЕН","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ЕСЕН",null,null,"Дата на последно извършване"]
[null,"Категория","Дейност","Описание","Дата 1","Дата 2","Дата 3"]
[null,"ВиК","Затваряне на водните помпи","Проверка на изправността."]
[null,"Интериор","Плотове","Проверка за повреди в мивките и преливника. Ново уплътнение, ако е необходимо."]
[null,"Електрически уреди и устройства","Отоплителна система","Обслужване на отоплителната система и термопомпата."]
[null,"Екстериор","Покрив","Проверка за течове. Проверка за повредени, разхлабени или липсващи керемиди. Проверка на отвори и жалузи за птици, гнезда, катерици и насекоми. Проверка на светлините около покрива отворите и капандури за течове."]
[null,"Интериор","Плотове","Проверка за повреди в мивките и преливника. Ново уплътнение, ако е необходимо."]

{"sheet":"ПРОЛЕТ","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ПРОЛЕТ",null,null,"Дата на последно извършване"]
[null,"Категория","Дейност","Описание","Дата 1","Дата 2","Дата 3"]
[null,"Интериор","Таван","Проверка за наличие на течове. Проверка на изолацията и махане или слагане, ако е необходимо. Проверка за наличие на птици, катерици, гризачи и др. Проверка за правилната вентилация."]
[null,"ВиК","Нагревател на вода","Източване на горещата вода, за да се премахнат натрупаните утайки."]
[null,"Електрически уреди и устройства","Отоплителна и охлаждаща система","Обща проверка на пещта: Търсене на ръжда, котлен камък по топлообменника и правилен цвят на пламъка; обръщане на внимание на странни звуци или миризми; и проверка състоянието на вентилацията. Отстраняване на мръсотия около модулите."]
[null,"Интериор","Врати и стени на душ кабината","Проверка на изправността. Коригиране, ако е необходимо. Проверка на уплътненията и подмяна, ако е необходимо."]
[null,"Екстериор","Тераса","Изчистване на плесенясалите области и третиране за водни петна, плесен и гъбички."]