{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["График за поддържане на дома"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"График за поддържане на дома","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["График за поддържане на дома"]
["Това е начален списък; можете да добавяте или изваждате елементи, като вмъквате или изтривате редове в работния лист."]
["На тримесечие",null,"Дата на последно извършване"]
["Водопровод"]
["Кранове и батерии","Проверете вътрешните и външни кранове за течове. Заменете гумичките, ако е необходимо."]
["Канализация","Почистете със сода бикарбонат. Налейте вода в неизползваните канали."]
["Тръби","Проверете откритите тръби за течове."]
["Кухненски и бански шкафове","Проверете отдолу и отстрани за течове."]
["Тоалетни чинии","Проверете за стабилност и течове."]
["Бойлер","Проверете околното пространство за течове. Ако имате твърда вода, източете 5-10 литра вода."]
["Вътрешно обзавеждане"]
["Дървени шкафове и рамки","Нанесете препарат за защита на дървото."]
["Вътрешни врати","Смажете пантите."]
["Врата на гаража","Смажете металните части. Проверете механизма за свободно движение."]
["Рамки на прозорците и вратите","Проверете дали няма дупки, през които протича. Почистете замърсяванията и прахта. Смажете пантите и резетата."]
["Мазе или изба","Проверете за пукнатини или признаци на влага или течове. Проверете за следи от мравки или дървояди."]
["Фаянсови и теракотени плочки","Проверете и почистете фугите."]
["Електродомакински уреди"]
["Отоплителна и охладителна система","Почистете и заменете филтрите, ако е необходимо."]
["Кухненски абсорбатор","Свалете и почистете филтъра. Почистете натрупаните отлагания от мазнини от корпуса на абсорбатора."]
["Хладилник","Почистете замърсяването отгоре. Почистете тавата за оттичане на хладилника. Почистете и обезскрежете фризера, ако е необходимо."]
["Съдомиялна машина","Проверете за течове."]
["Кабели, електрически шнурове и щепсели","Проверете за износване или повреди. Заменете, ако е необходимо."]
["Детектор за дим","Проверете правилната работа и заменете батериите, ако е необходимо."]
["Отдушници","Проверете действието."]
["Външна част"]
["Основа","Проверете видимите зони, вентилационните отвори и тръбопроводите за напуквания, течове или запушване."]
["Озеленяване","Проверете за правилно оттичане. "]
["Бетон и асфалт","Почистете мазнините и замърсяванията."]
["Есен",null,"Дата на последно извършване"]
["Водопровод"]
["Спирателни водопроводни кранове","Проверете действието."]
["Външни кранове","Канал."]
["Бойлер","Промийте с топла вода, за да отстраните натрупаните утайки."]
["Филтри на крановете","Проверете за правилното излизане на водата. Ако дебитът е намалял, почистете цедките на филтрите. През първите два месеца филтрите на крановете може да изискват по-често почистване."]
["Вътрешно обзавеждане"]
["Таван","Проверете за наличие на течове. Проверете изолацията и отстранете или добавете, ако е необходимо. Проверете за следи от птици, катерички, гризачи и др. Проверете правилната вентилация."]
["Плотове","Проверете за цепнатини около мивките и плочките зад тях. Замажете, където е необходимо."]
["Места с плочки","Проверете фугите за. Фугирайте отново, ако е необходимо."]
["Вратички за душове/капаци на вани","Проверете за добро монтиране. Регулирайте, ако е необходимо. Проверете фугите и фугирайте, ако е необходимо."]
["Уплътнения против студ","Проверете уплътненията около прозорци и врати. Проверете капаците. Поправете или заменете, ако е необходимо."]
["Секционни гаражни врати","Регулирайте хода и натиска."]
["Камина","Проверете тръбите за пламъка. Почистете, ако е необходимо. Проверете тухлите на мазилката на камината за напуквания повреди. "]
["Електродомакински уреди"]
["Отоплителна система","Сервизна отоплителна система и топлинна помпа."]
["Охладителна система","Отстранете замърсяванията около уредите и почистете с градински маркуч. Свалете прозоречния климатик или го защитете с водонепроницаем капак. Почистете и заменете филтрите, ако е необходимо."]
["Серпентини на хладилника","Почистете."]
["Уреди за горене","Проверете и ремонтирайте, ако е необходимо"]
["Външна част"]
["Покрив","Проверете за течове. Проверете за повредени, разместени или липсващи керемиди. Проверете вентилационните отвори и жалузите за птици, гнезда, катерички и насекоми. Проверете ламарините към улуците, отворите и капандурите за течове."]
["Комин","Почистете и проверете за разрушаващи се тухли и мазилка. Проверете за течове. Проверете за птици, гнезда, катерички и насекоми."]
["Канали и улуци","Почистете и проверете за течове, разместване и повреди."]
["Външни стени","Почистете и проверете за разрушаващи се тухли и мазилка. Проверете калканите за повреди и гниене. Проверете боядисаните повърхности за отлюспване."]
["Озеленяване","Подрежете храстите около стените. Отстранете клоните на дърветата или натрупванията, които могат да привлекат насекоми (не трябва да има дървета или храсти на разстояние 8 см от къщата). Проверете подравняването на терена."]
["Бетон и асфалт","Проверете за пукнатини или разрушаване. Уплътнете или ремонтирайте, ако е необходимо."]
["Септична система","Проверете септичната яма за препълване или миризми. Изпомпвайте я с машина всяка година."]
["Мебели на моравата и вътрешния двор","Почистете и приберете или покрийте с водонепропусклива материя."]
["Пролет",null,"Дата на последно извършване"]
["Водопровод"]
["Бойлер","Промийте с топла вода, за да отстраните натрупаните утайки."]
["Вътрешно обзавеждане"]
["Таван","Проверете за наличие на течове. Проверете изолацията и отстранете или добавете, ако е необходимо. Проверете за следи от птици, катерички, гризачи и др. Проверете правилната вентилация."]
["Плотове","Проверете за цепнатини около мивките и плочките зад тях. Замажете, където е необходимо."]
["Места с плочки","Проверете фугите за. Фугирайте отново, ако е необходимо."]
["Вратички за душове/капаци на вани","Проверете за добро монтиране. Регулирайте, ако е необходимо. Проверете фугите и фугирайте, ако е необходимо."]
["Уплътнения против студ","Проверете уплътненията около прозорци и врати. Проверете капаците. Поправете или заменете, ако е необходимо."]
["Електродомакински уреди"]
["Отоплителна и охладителна система","Обща проверка на котела: Проверете за ръжда, отлагания върху топлообменника и добър цвят на пламъка, отбележете странни звуци и миризми и проверете състоянието на изпускателните отвори. Отстранете замърсяванията около устройствата."]
["Електрически прекъсвачи ","Проверете."]
["Хладилник","Почистете серпентините."]
["Външна част"]
["Веранди","Почистете плесенясалите части и изчистете остатъците от вода, плесен и гъби."]
["Покрив","Почистете. Проверете за течове. Проверете за повредени, разместени или липсващи керемиди. Проверете вентилационните отвори и жалузите за птици, гнезда, катерички и насекоми. Проверете ламарините към улуците, отворите и капандурите за течове."]
["Комин","Почистете и проверете за разрушаващи се тухли и мазилка. Проверете за течове. Проверете за птици, гнезда, катерички и насекоми."]
["Канали и улуци","Почистете и проверете за течове, разместване и повреди."]
["Прозорци","Почистете."]
["Външни стени","Почистете и проверете за разрушаващи се тухли и мазилка. Проверете калканите за повреди и гниене. Проверете боядисаните повърхности за отлюспване."]
["Озеленяване","Подрежете храстите около стените. Отстранете клоните на дърветата или натрупванията, които могат да привлекат насекоми (не трябва да има дървета или храсти на разстояние 8 см от къщата). Проверете подравняването на терена."]
["Бетон и асфалт","Проверете за пукнатини или разрушаване. Уплътнете или ремонтирайте, ако е необходимо."]