{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["TRIMESTRAL","OTOÑO","PRIMAVERA"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TRIMESTRAL","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA"]
[null,"TRIMESTRAL",null,null,"Fecha de última finalización"]
[null,"Categoría","Actividad","Descripción","Fecha 1","Fecha 2","Fecha 3"]
[null,"Fontanería","Grifos y cabezales de ducha","Comprobar si hay filtraciones en los grifos interiores y exteriores. Limpiar aireadores. Cambiar arandelas si es necesario."]
[null,"Interior","Armarios y molduras de madera","Aplicar protector de madera."]
[null,"Electricidad y electrodomésticos","Interruptores diferenciales","Comprobar que funcionan correctamente."]
[null,"Exterior","Jardín","Comprobar que el drenaje es correcto. "]
[null,"Interior","Puertas interiores","Lubricar las bisagras."]

{"sheet":"OTOÑO","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"OTOÑO",null,null,"Fecha de última finalización"]
[null,"Categoría","Actividad","Descripción","Fecha 1","Fecha 2","Fecha 3"]
[null,"Fontanería","Válvulas de cierre de tuberías","Comprobar que funcionan correctamente."]
[null,"Interior","Encimeras","Comprobar si hay separación en el fregadero y la parte posterior. Aplicar masilla donde sea necesario."]
[null,"Electricidad y electrodomésticos","Calefacción","Mantenimiento de calefacción y bomba de calor."]
[null,"Exterior","Tejado","Buscar filtraciones. Buscar tejas separadas, faltantes o dañadas. Comprobar si hay pájaros, nidos, ardillas o insectos en las chimeneas y las cajas de las persianas. Comprobar si hay filtraciones en los tiros, la chimenea y los tragaluces."]
[null,"Interior","Encimeras","Comprobar si hay separación en el fregadero y la parte posterior. Aplicar masilla donde sea necesario."]

{"sheet":"PRIMAVERA","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"PRIMAVERA",null,null,"Fecha de última finalización"]
[null,"Categoría","Actividad","Descripción","Fecha 1","Fecha 2","Fecha 3"]
[null,"Interior","Desván","Comprobar si hay filtraciones. Revisar el aislamiento y quitar o añadir según sea necesario. Comprobar si hay pájaros, ardillas, mapaches, etc. Comprobar si hay ventilación adecuada."]
[null,"Fontanería","Calentador de agua","Quitar el agua para eliminar los sedimentos acumulados."]
[null,"Electricidad y electrodomésticos","Sistema de calefacción y refrigeración","Inspección general de la caldera: Buscar óxido, escalado en el intercambiador de calor y comprobar que el color de la llama sea adecuado, fijarse en sonidos u olores extraños y comprobar el estado de la ventilación. Quitar los restos alrededor de las unidades."]
[null,"Interior","Puertas y mamparas de la ducha","Comprobar que encajan correctamente. Ajustar si es necesario. Comprobar la masilla y aplicar si es necesario."]
[null,"Exterior","Plataforma","Limpiar las zonas enmohecidas y quitar machas de agua, moho y hongos."]