{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["TRIMESTRE","AUTOMNE","PRINTEMPS"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TRIMESTRE","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"PLANIFICATION DE L’ENTRETIEN DE LA MAISON"]
[null,"TRIMESTRE",null,null,"Effectué pour la dernière fois le"]
[null,"Catégorie","Activité","Description","Date 1","Date 2","Date 3"]
[null,"Plomberie","Robinets et pommes de douche","Rechercher les fuites au niveau des robinets intérieurs et extérieurs. Nettoyer les dispositifs d’aération. Remplacer les joints si nécessaire."]
[null,"Intérieur","Armoires en bois et moulures","Appliquer un produit de protection du bois."]
[null,"Électricité et équipements","Prises GFI","Tester le fonctionnement."]
[null,"Extérieur","Aménagement paysager","Tester le drainage. "]
[null,"Intérieur","Portes intérieures","Lubrifier les charnières."]

{"sheet":"AUTOMNE","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"AUTOMNE",null,null,"Effectué pour la dernière fois le"]
[null,"Catégorie","Activité","Description","Date 1","Date 2","Date 3"]
[null,"Plomberie","Vannes d’arrêt de plomberie","Tester le fonctionnement."]
[null,"Intérieur","Plans de travail","Rechercher les brèches entre les éviers et les dosserets. Colmater si nécessaire."]
[null,"Électricité et équipements","Système de chauffage","Entretenir le système de chauffage et la pompe à chaleur."]
[null,"Extérieur","Toit","Rechercher les fuites. Rechercher les bardeaux endommagés, détachés ou manquants. Inspecter les conduits et persiennes à la recherche d’oiseaux, de nids, de rongeurs et d’insectes. Rechercher les fuites au niveau des bandes d’étanchéité autour des sorties, des conduits et des fenêtres du toit."]
[null,"Intérieur","Plans de travail","Rechercher les brèches entre les éviers et les dosserets. Colmater si nécessaire."]

{"sheet":"PRINTEMPS","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"PRINTEMPS",null,null,"Effectué pour la dernière fois le"]
[null,"Catégorie","Activité","Description","Date 1","Date 2","Date 3"]
[null,"Intérieur","Grenier","Rechercher les fuites. Vérifier l’isolation et la régler si nécessaire. Inspecter à la recherche d’oiseaux, de rongeurs, etc. Vérifier la ventilation."]
[null,"Plomberie","Chauffe-eau","Verser de l’eau chaude pour enlever les sédiments accumulés."]
[null,"Électricité et équipements","Système de chauffage et de climatisation","Inspection générale de la chaudière : rechercher la rouille, détartrer l’échangeur thermique et inspecter la couleur de la flamme, rechercher les odeurs ou sons anormaux, et vérifier l’état de la ventilation. Supprimer les débris autour des équipements."]
[null,"Intérieur","Portes/bac de douche","Tester le fonctionnement. Régler si nécessaire. Inspecter les joints et colmater si nécessaire."]
[null,"Extérieur","Terrasses","Nettoyer les zones présentant des moisissures et appliquer un traitement pour les taches d’eau, les moisissures et les champignons."]