{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["לוח זמנים לתחזוקת הבית"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"לוח זמנים לתחזוקת הבית","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["לוח זמנים לתחזוקת הבית"]
["זוהי רשימה התחלתית; ייתכן שתרצה להוסיף או להסיר פריטים על-ידי הוספה ומחיקה של שורות בגליון עבודה זה."]
["מדי שלושה חודשים",null,"התאריך בו בוצעה הפעולה לאחרונה"]
["צנרת"]
["ברזים וראשי מקלחת","בדיקה אם קיימות נזילות בברזים פנימיים וחיצוניים. ניקוי מרססים. החלפת דיסקיות אם יש צורך בכך."]
["מרזבים","ניקוי באמצעות סודה לשתייה. הזרמת מים במרזבים שאינם בשימוש."]
["צינורות","בדיקת הצינורות הגלויים לאיתור נזילות."]
["ארונות מטבח ואמבטיה","בדיקה אם קיימות נזילות מתחת לארונות וסביבם."]
["אסלות","בדיקת יציבות ואיתור נזילות."]
["דוד חימום מים","בדיקת האזור סביב הדוד לאיתור נזילות. אם קיימים מים קשים, יש לנקז 4-7 ליטרים של מים."]
["פנים המבנה"]
["ארונות ועיטורים מעץ","מריחת חומר מגן עבור עץ."]
["דלתות פנימיות","שימון הצירים."]
["דלת המוסך","שימון חלקי המתכת. בדיקה כי המנגנון נע בחופשיות."]
["מסילות של חלונות ודלתות","בדיקה אם חורי הניקוז פתוחים. ניקוי לכלוך ואבק. שימון גלגלים ובריחים."]
["מרתף או חלל מתחת לבית","בדיקה אם קיימים סדקים או סימנים כלשהם ללחות או נזילות. בדיקה אם ישנם סימנים לקיום טרמיטים או חרקים אוכלי-עץ."]
["אריחי חרסינה","בדיקה וניקוי של תוצקה."]
["חשמל ומכשירי חשמל"]
["מערכות חימום וקירור","ניקוי והחלפה של מסננים אם יש צורך בכך."]
["קולט אדים במטבח","הסרה וניקוי של המסנן. ניקוי שרידי השומן שהצטברו מבית המאוורר."]
["מקרר","ניקוי אבק מחלקו העליון של המקרר. ניקוי מגש הניקוז של המקרר. ניקוי והפשרה של המקפיא אם יש צורך בכך."]
["מדיח כלים","בדיקה לאיתור נזילות."]
["חיווט, חוטי חשמל ותקעים","בדיקה לאיתור בלאי או נזק. החלפה אם יש צורך בכך."]
["גלאי עשן","בדיקה אם הגלאי פועל היטב והחלפת סוללות אם יש צורך בכך."]
["שקעי GFI","בדיקה אם השקעים פועלים כראוי."]
["חוץ"]
["יסודות","בדיקת אזורים נראים לעין, פתחים ותעלות לאיתור סדקים, דליפות או חסימות."]
["תוואי הנוף","בדיקה אם קיים ניקוז מתאים. "]
["בטון ואספלט","ניקוי שמן ולכלוך."]
["סתיו",null,"התאריך בו בוצעה הפעולה לאחרונה"]
["צנרת"]
["שסתומי סגירה של הצנרת","בדיקת פעולה תקינה."]
["ברזים חיצוניים","ניקוז."]
["דוד חימום מים","הוצאת המים החמים כדי להסיר משקע שהצטבר."]
["מרססי ברזים","בדיקה אם קיימת זרימת מים נאותה. אם הזרם חלש, יש לנקות את מסנני המרססים. במהלך החודשיים הראשונים, ייתכן שיהיה עליך לנקות את מרססי הברזים באופן תכוף יותר."]
["פנים המבנה"]
["עליית גג","בדיקה אם קיימים סימנים לדליפות. בדיקת הבידוד והסרה או הוספה אם יש צורך בכך. בדיקה אם קיימים סימנים להימצאות ציפורים או עכברים וכדומה. בדיקה אם קיים אוורור נאות."]
["משטחי עבודה במטבח","בדיקה אם קיימים סדקים בכיורים ובאריחים. סתימת הסדקים כאשר יש צורך בכך."]
["שטחים מרוצפים","בדיקה לאיתור תוצקה או חומרי סתימה רופפים או חסרים. יציקה או סתימה מחדש אם יש צורך בכך."]
["דלתות מקלחת/מסגרת אמבטיה","בדיקת התאמה נאותה. תיקון ההתאמה אם יש צורך בכך. איתור סדקים וסתימתם אם יש צורך בכך."]
["איטום חלונות ודלתות","איתור סדקים סביב החלונות והדלתות. בדיקת משטחי החלונות והדלתות. התאמה או החלפה אם יש צורך בכך."]
["דלתות מוסך מחולקות","התאמת התנועה החופשית והמתיחות."]
["אח","בדיקת הארובות. ניקוי הארובות אם יש צורך בכך. בדיקת הלבנים והטיח של האח לאיתור סדקים או נזק. "]
["חשמל ומכשירי חשמל"]
["מערכת חימום","טיפול במערכת החימום ובהסקה המרכזית."]
["מערכת קירור","הסרת לכלוך מסביב ליחידות וניקיון באמצעות צינור גינה. הסרת מזגן חלון או מתן הגנה באמצעות כיסוי עמיד בפגעי מזג האוויר. ניקוי והחלפה של מסננים במידת הצורך."]
["סלילי מקרר","ניקוי."]
["מוצרים דליקים","בדיקה וטיפול אם יש צורך בכך."]
["חוץ"]
["גג","בדיקה אם קיימות נזילות. חיפוש רעפים פגומים, רופפים או חסרים. בדיקת הפתחים לאיתור ציפורים, קינים וחרקים. בדיקה אם קיימים סדקים סביב הארובות, הפתחים והחלונות העיליים של הגג."]
["ארובה","ניקוי ואיתור לבנים וטיח מתפרקים. איתור נזילות. איתור ציפורים, קינים וחרקים."]
["תעלות ומרזבים","ניקוי ואיתור נזילות, חוסר התאמה או נזק."]
["קירות חיצוניים","איתור לבנים וטיח מתפרקים. בדיקת צידי הבית לאיתור נזק או ריקבון. בדיקת משטחים צבועים לאיתור קילופים ."]
["תוואי הנוף","גיזום שיחים סביב הקירות. הסרת ענפים של עצים או פסולת שעלולה למשוך חרקים (יש לוודא כי עצים ושיחים אינם נמצאים במרחק של פחות מ- 10 סנטימטרים מהבית שלך). ביצוע גיזום."]
["בטון ואספלט","איתור סדקים או התפרקות. ביצוע איטום מחדש או תיקון אם יש צורך בכך."]
["מערכת ביוב","בדיקת שטח הניקוז של מערכת הביוב לאיתור הצפות או ריח רע. יש לשאוב את המיכל מדי שנה."]
["ריהוט גינה ומרפסת","ניקוי ואחסון או כיסוי בחומר המגן מפני פגעי מזג האוויר."]
["אביב",null,"התאריך בו בוצעה הפעולה לאחרונה"]
["צנרת"]
["דוד חימום מים","הוצאת המים החמים כדי להסיר משקע שהצטבר."]
["פנים המבנה"]
["עליית גג","בדיקה אם קיימים סימנים לדליפות. בדיקת הבידוד והסרה או הוספה אם יש צורך בכך. בדיקה אם קיימים סימנים להימצאות ציפורים או עכברים וכדומה. בדיקה אם קיים אוורור נאות."]
["משטחי עבודה במטבח","בדיקה אם קיימים סדקים בכיורים ובאריחים. סתימת הסדקים כאשר יש צורך בכך."]
["שטחים מרוצפים","בדיקה לאיתור תוצקה או חומרי סתימה רופפים או חסרים. יציקה או סתימה מחדש אם יש צורך בכך."]
["דלתות מקלחת/מסגרת אמבטיה","בדיקת התאמה נאותה. תיקון ההתאמה אם יש צורך בכך. איתור סדקים וסתימתם אם יש צורך בכך."]
["איטום חלונות ודלתות","איתור סדקים סביב החלונות והדלתות. בדיקת משטחי החלונות והדלתות. התאמה או החלפה אם יש צורך בכך."]
["חשמל ומכשירי חשמל"]
["מערכת חימום וקירור","בדיקה כללית של התנור: בדיקת חלודה, הצטברות אבנית על ממיר החום וצבע להבה תקין; יש לשים לב לריחות ולקולות משונים ולבדוק את מצב האוורור. הסרת לכלוך מסביב ליחידות."]
["מפסקי זרם ","בדיקה."]
["מקרר","ניקוי סלילים."]
["חוץ"]
["משטחי עץ","ניקוי אזורים המכוסים בטחב וטיפול בכתמי מים, טחב ופטריות."]
["גג","ניקוי. בדיקה אם קיימות נזילות. חיפוש רעפים פגומים, רופפים או חסרים. בדיקת הפתחים לאיתור ציפורים, קינים וחרקים. בדיקה אם יש קיימות דליפות סביב הארובות, הפתחים והחלונות העיליים של הגג."]
["ארובה","ניקוי ואיתור לבנים וטיח מתפרקים. איתור נזילות. איתור ציפורים, קינים וחרקים."]
["תעלות ומרזבים","ניקוי ואיתור נזילות, חוסר התאמה או נזק."]
["חלונות","ניקוי."]
["קירות חיצוניים","איתור לבנים וטיח מתפרקים. בדיקת צידי הבית לאיתור נזק או ריקבון. בדיקת משטחים צבועים לאיתור קילופים."]
["תוואי הנוף","גיזום שיחים סביב הקירות. הסרת ענפים של עצים או פסולת שעלולה למשוך חרקים (יש לוודא כי עצים ושיחים אינם נמצאים במרחק של פחות מ- 10 סנטימטרים מהבית שלך). ביצוע גיזום."]
["בטון ואספלט","איתור סדקים או התפרקות. ביצוע איטום מחדש או תיקון אם יש צורך בכך."]