{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["四半期ごと","秋","春"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"四半期ごと","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"住宅メンテナンス スケジュール"]
[null,"四半期ごと",null,null,"前回点検日"]
[null,"カテゴリ","活動","説明","日付 1","日付 2","日付 3"]
[null,"給排水設備","蛇口とシャワー ヘッド","室内蛇口と屋外蛇口に漏れがないかをチェックします。エアレーターを掃除します。必要に応じて洗浄機を交換します。"]
[null,"インテリア","木製飾り棚とトリム","木材保護剤を塗布します。"]
[null,"電気機器","GFI コンセント","適切に動作するかをテストします。"]
[null,"外壁","造園","適切に排水されるかをチェックします。 "]
[null,"インテリア","室内ドア","ヒンジに潤滑油を塗ります。"]

{"sheet":"秋","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"秋",null,null,"前回点検日"]
[null,"カテゴリ","活動","説明","日付 1","日付 2","日付 3"]
[null,"給排水設備","給排水設備遮断弁","適切に動作するかを点検します。"]
[null,"インテリア","調理台","シンクとバックスプラッシュの境界部分を点検します。必要に応じてコーキング材で隙間をふさぎ直します。"]
[null,"電気機器","暖房装置","暖房装置とヒート ポンプを修理します。"]
[null,"外壁","屋根","漏れがないかをチェックします。屋根板の破損、ゆるみ、不足がないかをチェックします。通気口とルーバーに鳥、巣、リス、虫がいないかをチェックします。屋根の排気筒、通気口、天窓まわりの水切りに漏れがないかチェックします。"]
[null,"インテリア","調理台","シンクとバックスプラッシュの境界部分を点検します。必要に応じてコーキング材で隙間をふさぎ直します。"]

{"sheet":"春","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"春",null,null,"前回点検日"]
[null,"カテゴリ","活動","説明","日付 1","日付 2","日付 3"]
[null,"インテリア","屋根裏","漏れた痕跡がないかどうかを調べます。絶縁体をチェックし、必要に応じて取り除くか追加します。鳥、リス、アライグマなどの痕跡がないかをチェックします。適切に換気されているかをチェックします。"]
[null,"給排水設備","給湯器","温水を流し出し、蓄積された沈殿物を取り除きます。"]
[null,"電気機器","冷暖房システム","一般的な焼却炉の点検:熱交換器の錆、膨張縮小や、炎の色が適切かどうかを確認し、変な音やにおいに注意し、通気の状態をチェックします。装置の周囲の障害物を取り除きます。"]
[null,"インテリア","シャワー ドア/バス タブの囲い","適切に設置されているかどうかを点検します。必要に応じて調整します。必要に応じてコーキングを点検し、コーキング材で隙間をふさぎ直します。"]
[null,"外壁","ベランダ","カビの生えた部分をゴシゴシ洗い、水しみ、白カビ、菌類を処理します。"]