{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["REIZI CETURKSNĪ","RUDENS","PAVASARIS"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"REIZI CETURKSNĪ","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"MĀJAS APKOPES GRAFIKS"]
[null,"REIZI CETURKSNĪ",null,null,"Darbības pēdējās izpildes datums"]
[null,"Kategorija","Darbība","Apraksts","1. datums","2. datums","3. datums"]
[null,"Ūdensvadi","Krāni un dušas uzgaļi","Pārbaudīt, vai iekšējiem un ārējiem krāniem nav vērojamas noplūdes. Iztīrīt aeratorus. Nomainīt paplāksnes, ja nepieciešams."]
[null,"Interjers","Koka skapīši un apdare","Uzklāt koksnes aizsardzības līdzekli."]
[null,"Elektroierīces un sadzīves tehnika","Rozetes aizsargi","Pārbaudīt, vai darbojas pareizi."]
[null,"Eksterjers","Apkārtnes labiekārtošana","Pārbaudīt kanalizācijas darbību. "]
[null,"Interjers","Istabu durvis","Ieeļļot eņģes."]

{"sheet":"RUDENS","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"RUDENS",null,null,"Darbības pēdējās izpildes datums"]
[null,"Kategorija","Darbība","Apraksts","1. datums","2. datums","3. datums"]
[null,"Ūdensvadi","Kanalizācijas atdalošie vārsti","Pārbaudīt, vai darbojas pareizi."]
[null,"Interjers","Letes","Pārbaudīt izlietņu savienojumus. Ja nepieciešams, atkārtoti aizdrīvēt plaisas."]
[null,"Elektroierīces un sadzīves tehnika","Apkures sistēma","Apkopt apkures sistēmu un siltumsūkni."]
[null,"Eksterjers","Jumts","Pārbaudīt noplūdes. Pārbaudīt bojātos, vaļīgos vai trūkstošos dakstiņus. Pārbaudīt, vai ventilācijas sistēmā un ventilācijas spraugās nav putnu, ligzdu, vāveru vai kukaiņu. Pārbaudīt, vai jumtā, ventilācijas šahtās un jumta logos nav vērojamas noplūdes."]
[null,"Interjers","Letes","Pārbaudīt izlietņu savienojumus. Ja nepieciešams, atkārtoti aizdrīvēt plaisas."]

{"sheet":"PAVASARIS","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"PAVASARIS",null,null,"Darbības pēdējās izpildes datums"]
[null,"Kategorija","Darbība","Apraksts","1. datums","2. datums","3. datums"]
[null,"Interjers","Bēniņi","Pārbaudīt, vai nav vērojamas noplūdes. Pārbaudīt izolāciju un pēc vajadzības noņemt vai pievienot to. Pārbaudīt, vai iekšā neslēpjas putni, vāveres, jenoti utt. Pārbaudīt ventilācijas darbību."]
[null,"Ūdensvadi","Ūdenssildītājs","Izlaist karsto ūdeni, lai izskalotu nogulsnes."]
[null,"Elektroierīces un sadzīves tehnika","Apkures un dzesēšanas sistēma","Vispārīga krāsns pārbaude: pārbaudīt rūsu, siltummaini un liesmas krāsu. Pievērst uzmanību neparastiem trokšņiem vai smaržām un pārbaudīt ventilācijas stāvokli. Noņemt liekos gružus."]
[null,"Interjers","Dušas kabīnes durvis/vannas savienojumu vietas","Pārbaudīt atbilstošos izmērus. Pielāgot, ja nepieciešams. Pārbaudīt savienojumus un pēc vajadzības aizdrīvēt tos."]
[null,"Eksterjers","Parketa segumi","Pārbaudīt vietas, kur vērojams pelējums, un apstrādāt tās pret ūdens nogulsnēm, pelējumu un sēnītēm."]