{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Planilha de preço"],"not_rendered":{"images":17},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Planilha de preço","index":0,"n_rows":68,"n_cols":15,"rows_kept":68}
{"$rows_empty":18}
[null,"Quadro",{"$nulls":7},749.99,null,"Selim",null,null,99.99]
[null,"Alumínio 6061",{"$nulls":9},"Couro CC AW"]
{"$rows_empty":11}
[null,"Pedivela",null,null,99.99,null,"Guidão",null,null,99.99,null,"Garfo",null,null,199.99]
[null,"Pedivela urbana CC",{"$nulls":4},"Chifre de boi em liga metálica de 31,8 mm",{"$nulls":4},"Carbono 3k 700c"]
{"$rows_empty":11}
[null,"Aros ",null,"x 2",{"v":49.1,"d":"49.10"},null,"Pedais",null,null,99.99,null,"Pedivela",null,null,99.99]
[null,"Liga metálica reforçada, 32H",{"$nulls":4},"Pedais CC Adventure Works",{"$nulls":4},"Pedivela urbana CC"]
[]
[null,"LISTA DE COMPONENTES",{"$nulls":9},"PREÇO",null,null,"TOTAL"]
[null,"Quadro: Alumínio 6061",{"$nulls":9},749.99,null,1,749.99]
[null,"Pedivela: Pedivela urbana CC",{"$nulls":9},99.99,null,1,99.99]
[null,"Movimento central: Taper LE de 108 mm",{"$nulls":9},35.95,null,1,35.95]
[null,"Pedais: Pedais CC Adventure Works",{"$nulls":9},74.95,null,1,74.95]
[null,"Coroas: Crossing Guard 130",{"$nulls":9},23.99,null,1,23.99]
[null,"Câmbio traseiro: Adventure Works Delux",{"$nulls":9},89.99,null,1,89.99]
[null,"Cabos: Deluxe",{"$nulls":9},16.95,null,1,16.95]
[null,"Cassete: AW-950 11-34T",{"$nulls":9},36.56,null,1,36.56]
[null,"Corrente: AW-970 9 velocidades",{"$nulls":9},31.95,null,1,31.95]
[null,"Trocadores de marcha e alavancas: AW SCR-5",{"$nulls":9},39.15,null,1,39.15]
[null,"Freios: Liga de alumínio forjado AW",{"$nulls":9},29.95,null,1,29.95]
[null,"Guidões: Chifre de boi em liga metálica de 31,8 mm",{"$nulls":9},25.49,null,1,25.49]
[null,"Mesa: AWCS de 110 mm",{"$nulls":9},29.99,null,1,29.99]
[null,"Pneus: Resistente a furos 700c x 23c",{"$nulls":9},22.42,null,2,44.84]
[null,"Cubos: Rolamento selado de liga metálica 32H",{"$nulls":9},16.75,null,2,33.5]
[null,"Raios: AW Champion 14g",{"$nulls":9},21.6,null,2,43.2]
[null,"Aros: Liga metálica reforçada, 32H",{"$nulls":9},24.55,null,2,49.1]
[null,"Suporte de selim: Padrão AW",{"$nulls":9},40.78,null,1,40.78]
[null,"Selim: Couro CC AW",{"$nulls":9},49.99,null,1,49.99]
[{"$nulls":14},{"$f":"SUM(O49:O67)","v":1546.3100000000002}]