{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ŠTVRŤROČNE","JESEŇ","JAR"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ŠTVRŤROČNE","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"PLÁN ÚDRŽBY DOMU"]
[null,"ŠTVRŤROČNE",null,null,"Dátum posledného dokončenia"]
[null,"Kategória","Aktivita","Popis","Dátum 1","Dátum 2","Dátum 3"]
[null,"Vodovodné rozvody","Batérie a sprchové hlavice","Skontrolovať, či batérie v interiéri a v exteriéri nekvapkajú Vyčistiť perlátory. V prípade potreby vymeniť podložky."]
[null,"Interiér","Drevené skrinky a obloženie","Naniesť ochranný náter na drevo."]
[null,"Elektrina a spotrebiče","Zásuvky","Otestovať, či fungujú správne."]
[null,"Exteriér","Záhrada","Skontrolovať správny odvod vody. "]
[null,"Interiér","Interiérové dvere","Namazať pánty."]

{"sheet":"JESEŇ","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"JESEŇ",null,null,"Dátum posledného dokončenia"]
[null,"Kategória","Aktivita","Popis","Dátum 1","Dátum 2","Dátum 3"]
[null,"Vodovodné rozvody","Uzatváracie ventily vodovodných rozvodov","Preskúšať, či fungujú správne."]
[null,"Interiér","Pracovné dosky","Skontrolovať vydratý silikón pri dreze a zadnej stene. V prípade potreby doplniť."]
[null,"Elektrina a spotrebiče","Vykurovací systém","Vykonať údržbu vykurovacieho systému a tepelného čerpadla."]
[null,"Exteriér","Strecha","Skontrolovať, či nepresakuje. Skontrolovať prípadné poškodené, uvoľnené alebo chýbajúce šindle. Skontrolovať otvory a špáry, či v nich nie sú vtáky, hniezda, drobné hlodavce alebo hmyz. Skontrolovať obloženie okolo komínov, ventilov a strešných okien, či nepresakuje."]
[null,"Interiér","Pracovné dosky","Skontrolovať vydratý silikón pri dreze a zadnej stene. V prípade potreby doplniť."]

{"sheet":"JAR","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"JAR",null,null,"Dátum posledného dokončenia"]
[null,"Kategória","Aktivita","Popis","Dátum 1","Dátum 2","Dátum 3"]
[null,"Interiér","Podkrovie","Skontrolovať prípadné stopy po priesakoch. Skontrolovať izoláciu, v prípade potreby odstrániť alebo pridať. Skontrolovať prípadné stopy po vtákoch, drobných hlodavcoch atď. Skontrolovať, či je zabezpečené správne vetranie."]
[null,"Vodovodné rozvody","Ohrievač vody","Prepláchnuť horúcou vodou, aby sa odstránili nahromadené usadeniny."]
[null,"Elektrina a spotrebiče","Vykurovací a chladiaci systém","Celková kontrola kotla: skontrolovať prípadnú hrdzu, ukazovateľ na výmenníku tepla, správnu farba plameňa; skontrolovať prípadné nezvyčajné zvuky alebo smrad; skontrolovať stav ventilov. Odstrániť nečistoty okolo jednotiek."]
[null,"Interiér","Dvere na sprchovom kúte/vani","Preskúšať, či správne doliehajú. V prípade potreby upraviť. Skontrolovať tesnenie, ak treba, obnoviť ho."]
[null,"Exteriér","Terasy","Vydrhnúť oblasti napadnuté plesňou a ošetriť proti vzniku škvŕn od vody, plesniam a hubám."]