{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Plán údržby domácnosti"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Plán údržby domácnosti","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Plán údržby domácnosti"]
["Tento zoznam je len počiatočný, vložením alebo odstránením riadkov v hárku môžete položky pridať alebo odstrániť."]
["Štvrťročne",null,"Dátum posledného ukončenia"]
["Inštalatérske práce"]
["Sprchová ružica a kohútiky","Skontrolujte pretekanie kohútikov v interiéri a exteriéri. Vyčistite prevzdušňovače. Ak je to potrebné, vymeňte tesnenia."]
["Odtoky","Vyčistite jedlou sódou. Odtoky premyte vodou."]
["Potrubia","Skontrolujte presakovanie viditeľných potrubí."]
["Kuchynské a kúpeľňové skrinky","Skontrolujte prípadné trhliny pod skrinkami alebo okolo nich."]
["Záchody","Skontrolujte stabilitu a prípadné presakovanie."]
["Ohrievač vody","Skontrolujte prípadné presakovanie okolo ohrievača vody. Ak máte tvrdú vodu, odčerpajte 5 až 10 litrov vody."]
["Interiér"]
["Drevené skrinky a obklady","Použite ochranný prostriedok na drevo."]
["Interiérové dvere","Namažte pánty."]
["Garážové dvere","Namažte kovové časti. Skontrolujte, či mechanizmus funguje bezproblémovo."]
["Otváranie dverí a okien","Skontrolujte, či je odtokový otvor otvorený. Vyčistite špinu a prach. Namažte valce a západky."]
["Suterén a povala","Skontrolujte praskliny alebo príznaky vlhkosti a pretekania. Skontrolujte, či sa nevyskytujú škodcovia dreva a podobný hmyz."]
["Keramické dlaždice","Skontrolujte a vyčistite usadeniny."]
["Elektrické spotrebiče"]
["Kúrenie a klimatizácia","Ak je to potrebné, vyčistite alebo vymeňte filtre."]
["Kuchynský odsávač","Odstráňte a vyčistite filtre. Vyčistite z ventilátora nahromadenú mastnotu."]
["Chladnička","Utrite prach z povrchu. Vyčistite odtokovú misku. Ak je to potrebné, vyčistite a rozmrazte mrazničku."]
["Umývačka riadu","Skontrolujte prípadné pretekanie."]
["Vedenie, elektrické šnúry a zásuvky","Skontrolujte opotrebovanie alebo prípadné poškodenie. Ak je to potrebné, vymeňte poškodené časti."]
["Detektor dymu","Otestujte správne fungovanie a ak je to potrebné, vymeňte batérie."]
["Bezpečnostné zásuvky","Otestujte funkčnosť."]
["Exteriér"]
["Základy","Skontrolujte viditeľné oblasti, ventilácie a potrubia pre prípadné praskliny, pretekanie alebo upchatie."]
["Úprava záhrady","Skontrolujte správne odvodňovanie. "]
["Betón a asfalt","Vyčistite olej a mastnotu."]
["Jeseň",null,"Dátum posledného vykonania"]
["Inštalácia"]
["Inštalácia uzatváracích ventilov","Skontrolujte funkčnosť."]
["Vonkajšie kohútiky","Nechajte odtiecť."]
["Ohrievač vody","Vypláchnite horúcou vodou, aby ste odstránili nahromadené usadeniny."]
["Prevzdušňovače kohútikov","Skontrolujte, či voda dobre preteká. Ak preteká slabšie, vyčistite sieťku prevzdušňovača. Počas prvých dvoch mesiacov si prevzdušňovače kohútikov môžu vyžadovať častejšie čistenie."]
["Interiér"]
["Podkrovie","Prezrite, či nenájdete trhliny. Skontrolujte izoláciu a podľa potreby odstráňte alebo pridajte. Skontrolujte tiež možný výskyt vtákov, veveríc a podobne. Nakoniec skontrolujte správnu funkčnosť ventilácie."]
["Povrch pultov","Skontrolujte prípadné oddeľovanie drezu a výlevky. Ak je to potrebné, znovu vytmeľte."]
["Dláždené plochy","Skontrolujte, či niekde nechýba cementová výplň alebo tmel. Ak je to potrebné, vyplňte poškodené miesta."]
["Uzatváranie dvier na sprche a vaňa","Prezrite, či všetko správne zapadá. Skontrolujte pretekanie a ak je to potrebné, utesnite poškodené miesta."]
["Odizolovanie spôsobené počasím","Skontrolujte tesnenie okolo okien a dverí. Potom skontrolujte sklené plochy okien a dverí. Ak je to potrebné, opravte alebo vymeňte."]
["Sekciové garážové dvere","Upravte pohyb a napínanie."]
["Ohnisko","Prezrite dymovú rúru a ak je to potrebné, vyčistite ju. Potom prezrite tehly a opevnenie ohniska, či nie je poškodené. "]
["Elektrické spotrebiče"]
["Kúrenie","Vykonajte údržbu kúrenia a tepelného čerpadla."]
["Klimatizácia","Odstráňte úlomky z okolia dielov a vyčistite so záhradnou hadicou. Odstráňte okennú klimatizáciu alebo ju prikryte vodoodolným krytom. Ak je to potrebné, vyčistite alebo vymeňte filtre."]
["Chladiace kotúče","Vyčistite."]
["Horľavé zariadenia","Prezrite a ak je to potrebné, vykonajte údržbu."]
["Exteriér"]
["Strecha","Skontrolujte prípadné trhliny. Prezrite poškodenie alebo chýbajúce šindle. Skontrolujte vetracie otvory a mriežky, či tam nie sú vtáky, hniezda, veverice alebo hmyz. Potom prekontrolujte tesnenia okolo komína, ventilátorov a strešného okna pre prípadné trhliny."]
["Komín","Vyčistite a skontrolujte, či nie sú poškodené tehly alebo malta. Skontrolujte tiež možný výskyt vtákov, hniezd, veveríc alebo hmyzu."]
["Stoka a odkvapová rúra","Vyčistite a skontrolujte prípadné trhliny, zlé upevnenie alebo poškodenie."]
["Vonkajšie steny","Skontrolujte, či nie sú poškodené tehly alebo malta. Potom skontrolujte obitie alebo prípadné plesne na stenách. Prezrite tiež, či sa vymaľované plochy neodlupujú."]
["Úprava záhrady","Zbavte sa krovia v okolí stien. Odstráňte konáre, vetvy a úlomky stromov, ktoré môžu byť vhodným miestom pre hmyz (žiadne drevo ani krovie by nemalo byť k domu bližšie ako 10 cm). Drevo roztrieďte."]
["Betón a asfalt","Skontrolujte prípadné trhliny a poškodenie. Ak je to potrebné, vyplňte a opravte."]
["Septik","Preskúšajte odtok septiku pre prípadné upchatie alebo zápach. Nádrž každý rok prečerpajte."]
["Záhradný nábytok","Vyčistite a odložte alebo zakryte materiálom odolným voči nepriaznivému počasiu."]
["Jar",null,"Dátum posledného vykonania"]
["Inštalácia"]
["Ohrievač vody","Vypláchnite horúcou vodou, aby ste odstránili nahromadené usadeniny."]
["Interiér"]
["Podkrovie","Prezrite, či nenájdete trhliny. Skontrolujte izoláciu a podľa potreby odstráňte alebo pridajte. Skontrolujte tiež možný výskyt vtákov, veveríc a podobne. Nakoniec skontrolujte správnu funkčnosť ventilácie."]
["Povrch pultov","Skontrolujte prípadné oddeľovanie drezu a výlevky. Ak je to potrebné, znovu vytmeľte."]
["Dláždené plochy","Skontrolujte, či niekde nechýba cementová výplň alebo tmel. Ak je to potrebné, vyplňte poškodené miesta."]
["Uzatváranie dvier na sprche a vaňa","Prezrite, či všetko správne zapadá. Skontrolujte pretekanie a ak je to potrebné, utesnite poškodené miesta."]
["Odizolovanie spôsobené počasím","Skontrolujte tesnenie okolo okien a dverí. Potom skontrolujte sklené plochy okien a dverí. Ak je to potrebné, opravte alebo vymeňte."]
["Elektrické spotrebiče"]
["Kúrenie a klimatizácia","Celková kontrola kúrenia: Prezrite, či nie je tepelný menič hrdzavý alebo či sa z neho neodlupuje farba. Potom skontrolujte správnu farbu plameňa. Všimnite si možný výskyt neobvyklých zvukov alebo zápachov a skontrolujte odvetrávanie. Z jednotlivých dielov odstráňte úlomky."]
["Prerušovače obvodov ","Preskúšajte funkčnosť."]
["Chladnička","Vyčistite cievky."]
["Exteriér"]
["Plošiny","Odstráňte plesnivé plochy a ošetrite proti presakovaniu vody, plesniam a hubám."]
["Strecha","Očistite. Skontrolujte prípadné trhliny. Prezrite poškodenie alebo chýbajúce šindle. Skontrolujte vetracie otvory a mriežky, či tam nie sú vtáky, hniezda, veverice alebo hmyz. Potom prekontrolujte tesnenia okolo komína, ventilátorov a strešného okna pre prípadné trhliny."]
["Komín","Vyčistite a skontrolujte, či nie sú poškodené tehly alebo cement. Skontrolujte tiež možný výskyt vtákov, veveríc alebo hmyzu."]
["Stoka a odkvapová rúra","Vyčistite a skontrolujte prípadné trhliny, zlé upevnenie alebo poškodenie."]
["Okná","Umyte."]
["Vonkajšie steny","Skontrolujte, či nie sú poškodené tehly alebo malta. Potom skontrolujte obitie alebo prípadné plesne na stenách. Prezrite tiež, či sa vymaľované plochy neodlupujú."]
["Úprava záhrady","Zbavte sa krovia v okolí stien. Odstráňte konáre, vetvy a úlomky stromov, ktoré môžu byť vhodným miestom pre hmyz (žiadne drevo ani krovie by nemalo byť k domu bližšie ako 10 cm). Drevo roztrieďte."]
["Betón a asfalt","Skontrolujte prípadné trhliny a poškodenie. Ak je to potrebné, vyplňte a opravte."]