{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ČETRTLETJE","JESEN","POMLAD"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ČETRTLETJE","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"NAČRT ZA VZDRŽEVANJE DOMA"]
[null,"ČETRTLETJE",null,null,"Datum zadnjega dokončanega opravila"]
[null,"Kategorija","Dejavnost","Opis","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Vodovod","Pipe in prhe","Preveri vse notranje in zunanje pipe in se prepričaj, da ne puščajo. Očisti aeratorje. Po potrebi zamenjaj tesnila."]
[null,"Notranjost","Lesene omarice in letve","Nanesi sredstvo za zaščito lesa."]
[null,"Električni in gospodinjski aparati","Vtičnice GFI","Preveri ustreznost delovanja."]
[null,"Zunanjost","Urejanja krajine","Preveri ustreznost odvodnjavanja. "]
[null,"Notranjost","Notranja vrata","Naolji tečaje."]

{"sheet":"JESEN","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"JESEN",null,null,"Datum zadnjega dokončanega opravila"]
[null,"Kategorija","Dejavnost","Opis","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Vodovod","Ventili za zaprtje dotoka vode","Preveri ustreznost delovanja."]
[null,"Notranjost","Pulti","Preveri in se prepričaj, da okoli umivalnikov in zaščitnih plošč ni špranj. Po potrebi znova zatesni."]
[null,"Električni in gospodinjski aparati","Sistem za ogrevanje","Servisiraj sistem za ogrevanje in toplotno črpalko."]
[null,"Zunanjost","Streha","Preveri, ali streha pušča. Preveri, ali so strešniki poškodovani, razrahljani ali manjkajoči. Preveri zračnike in žlebove in se prepričaj, da v njih niso ptice, gnezda, veverice ali žuželke. Preveri zaščito pred vremenskimi vplivi okoli dimnikov, zračnikov in strešnih oken."]
[null,"Notranjost","Pulti","Preveri in se prepričaj, da okoli umivalnikov in zaščitnih plošč ni špranj. Po potrebi znova zatesni."]

{"sheet":"POMLAD","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"POMLAD",null,null,"Datum zadnjega dokončanega opravila"]
[null,"Kategorija","Dejavnost","Opis","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Notranjost","Podstrešje","Preveri, ali so kjer koli prisotne sledi puščanja. Preveri izolacijo in jo po potrebi dodaj ali odstrani. Preveri, ali so se na podstrešji naselile ptice, veverice ali druge živali. Preveri ustreznost prezračevanja."]
[null,"Vodovod","Grelnik vode","Splakni z vročo vodo, da odstraniš nabrane usedline."]
[null,"Električni in gospodinjski aparati","Sistem za ogrevanje in hlajenje","Splošni pregled peči: preveri, ali je prisotna rja, termostate na grelnih enotah in ustreznost barve ognja; bodi pozoren na čudne zvoke ali vonje; in preveri stanje prezračevanja. Odstrani smeti koli enot."]
[null,"Notranjost","Vrata za tuš kabine/banje","Preveri ustreznost prileganja. Po potrebi prilagodi. Preveri ustreznost tesnjenja in po potrebi znova zatesni."]
[null,"Zunanjost","Terase","Očisti plesniva področja in odstrani madeže, nastale zaradi vode, plesen in gobe."]