{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Raspored održavanja kuće"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Raspored održavanja kuće","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Raspored održavanja kuće"]
["Ovo je početna lista. Možete da dodate ili uklonite stavke, tako što ćete umetnuti i izbrisati redove na ovom radnom listu."]
["Kvartalno",null,"Datum poslednje provere"]
["Vodovodne cevi"]
["Slavine i tuševi","Proverite da li ima curenja u unutrašnjim i spoljašnjim slavinama. Očistite otvore na slavini. Ako je potrebno zamenite mašine za pranje veša."]
["Odvodi za ceđenje","Očistite sodom bikarbonom. Sipajte vodu u nekorišćene ispuste."]
["Cevi","Prekontrolišite da li ima curenja iz vidljivih cevi."]
["Ormani sa fiokama u kuhinji i kupatilu","Proverite da li ima curenja ispod i okolo ormana."]
["Toaleti","Proverite stabilnost i curenje."]
["Grejač vode","Proverite da li ima curenja u oblasti oko grejača vode. Ako imate tvrdu vodu, ispustite 4-8 litara vode."]
["Enterijer"]
["Drveni ormani sa fiokama i drvenarija","Primenite sredstvo za zaštitu drveta."]
["Unutrašnja vrata","Podmažite šarke."]
["Vrata garaže","Podmažite gvozdene delove. Prekontrolišite da li se mehanizam neometano pomera."]
["Tragovi od vrata i prozora","Proverite da li su odvodni otvori otvoreni. Očistite prljavštinu i prašinu. Podmažite valjkove i kvake."]
["Podrum ili suteren","Proverite da li ima pukotina ili bilo kakvih znakova vlage ili curenja. Proverite da li ima termita ili insekata koji jedu drvo."]
["Keramička pločica","Proverite i očistite malter."]
["Električne instalacije i uređaji"]
["Grejni i rashladni sistemi","Očistite i zamenite filtere ako je potrebno."]
["Kuhinjski usisni ventilator","Uklonite i očistite filter. Očistite nakupljene naslage masnoće iz kućišta ventilatora."]
["Frižider","Očistite prašinu sa vrha. Očistite posudu za skupljanje vode. Očistite i odmrznite hladnjak ako je potrebno."]
["Mašina za pranje sudova","Proverite da li ima curenja."]
["Žice, električni kablovi i utikači","Proverite da li ima habanja ili oštećenja. Zamenite ako je potrebno."]
["Detektor dima","Testirajte da li je ispravan i zamenite baterije ako je potrebno."]
["GFI ispusti","Testirajte da li su ispravni."]
["Spoljašnjost"]
["Temelj","Prekontrolišite da li ima pukotina, curenja ili blokada u vidljivim oblastima, otvorima ventila i cevima."]
["Uređenje pejzaža","Proverite da li je kanalizacija ispravna. "]
["Beton i asfalt","Očistite ulje i mast."]
["Jesen",null,"Datum poslednje provere"]
["Vodovodne cevi"]
["Zaporni ventili vodovodnih cevi","Prekontrolišite da li su ispravni."]
["Spoljne slavine","Ispust."]
["Grejač vode","Isperite toplom vodom da biste uklonili akumulirane naslage."]
["Otvori na slavinama","Proverite da li je protok vode ispravan. Ako je protok smanjen, očistite rešetke otvora. Tokom prva dva meseca može biti potrebno redovnije čišćenje otvora slavine."]
["Enterijer"]
["Tavan","Istražite da li ima bilo kakvih curenja. Proverite izolaciju i uklonite je ili je dodajte ako je potrebno. Proverite da li ima ptica, veverica, rakuna itd. Proverite da li ventilacija ispravno radi."]
["Radne površine","Prekontrolišite da li ima razdvajanja slobodnog prostora između sudopere i zida na koji se naslanja. Zatvorite pukotine gde je potrebno."]
["Popločane oblasti","Prekontrolišite da li negde otpada ili nedostaje malter ili ima propuštanja vode. Ako je potrebno ponovo premaltrerišite ili zatvorite pukotine."]
["Dodaci za vrata tuš kabine/kade","Prekontrolišite da li veličina odgovara. Prilagodite ako je potrebno. Prekontrolišite da li postoji propuštanje i zatvorite pukotine ako je potrebno."]
["Zaštita od vremenskih nepogoda","Proverite da li su zatvorene pukotine oko prozora i vrata. Proverite zaštitne mreže na prozorima i vratima. Prilagodite ili zamenite ako je potrebno."]
["Vrata garaže","Podesite pokretanje i zatezanje."]
["Kamin","Prekontrolišite dimnjake. Očistite ako je potrebno. Prekontrolišite da li ima pukotina ili oštećenja na ciglama i malteru u kaminu. "]
["Električne instalacije i uređaji"]
["Grejni sistem","Održavajte grejni sistem i grejnu pumpu"]
["Rashladni sistem","Uklonite otpatke oko uređaja i isperite pomoću baštenskog creva. Uklonite rashladni uređaj sa prozora ili ga zaštitite vodootpornim prekrivačem. Očistite i zamenite filtere ako je potrebno."]
["Kalemi u frižideru","Očistite."]
["Zapaljivi električni uređaji","Prekontrolišite i servisirajte ako je potrebno."]
["Spoljašnjost"]
["Krov","Proverite da li ima curenja. Proverite da li ima oštećenih, otkačenih ili crepova koji nedostaju. Proverite da li u otvorima ventila i otvorima za vazduh ima ptica, gnezda, veverica i insekata. Proverite da li ima svetlucanja oko dimnjaka na krovu, kao i da li ima curenja oko otvora ventila i svetlarnika."]
["Dimnjak","Očistite i proverite da li ima trošnih cigala i maltera. Proverite da li ima curenja. Proverite da li ima ptica, gnezda, veverica i insekata."]
["Oluci i odvodne cevi","Očistite i proverite da li ima curenja, neravnina ili štete."]
["Spoljni zidovi","Proverite da li ima trošnih cigala i maltera. Proverite da li ima štete ili truleži na kućnoj fasadi. Proverite da li se ljušti boja sa ofarbanih površina."]
["Uređenje pejzaža","Potkrešite grmlje oko zidova. Uklonite grane, izdanke ili otpatke koji mogu da privuku insekte (drveće i grmlje ne bi trebalo da bude bliže od 7,5 centimetara od kuće). Redovno održavajte."]
["Beton i asfalt","Proverite da li ima pukotina ili oštećenja. Ponovo popunite pukotine ili popravite oštećenja ako je potrebno."]
["Septički sistem","Ispitajte da li u ispusnom polju ima poplave ili neprijatnog mirisa. Jednom godišnje ispumpajte rezervoar."]
["Nameštaj za travnjak i dvorište","Očistite i uskladištite ili pokrijte vodootpornim materijalom."]
["Proleće",null,"Datum poslednje provere"]
["Vodovodne cevi"]
["Grejač vode","Isperite toplom vodom da biste uklonili akumulirane naslage."]
["Enterijer"]
["Tavan","Istražite da li ima bilo kakvog curenja. Proverite izolaciju i uklonite je ili dodajte još materijala ako je potrebno. Proverite da li ima ptica, veverica, rakuna itd. Proverite da li ventilacija ispravno radi."]
["Radne površine","Prekontrolišite da li ima razdvajanja slobodnog prostora između sudopere i zida na koji se naslanja. Zatvorite pukotine gde je potrebno."]
["Popločane oblasti","Prekontrolišite da li negde otpada ili nedostaje malter ili ima propuštanja vode. Ako je potrebno ponovo premaltrerišite ili zatvorite pukotine."]
["Dodaci za vrata tuš kabine/kade","Prekontrolišite da li veličina odgovara. Prilagodite ako je potrebno. Prekontrolišite da li postoji propuštanje i zatvorite pukotine ako je potrebno."]
["Zaštita od vremenskih nepogoda","Proverite da li su zatvorene pukotine oko prozora i vrata. Proverite zaštitne mreže na prozorima i vratima. Prilagodite ili zamenite ako je potrebno."]
["Električne instalacije i uređaji"]
["Grejni i rashladni sistem","Opšta kontrola peći: pogledajte da li ima rđe, ljuštenja na izmenjivaču toplote i da li je plamen odgovarajuće boje. Obratite pažnju na neobične zvukove ili mirise i proverite stanje otvora ventila. Uklonite otpatke oko uređaja."]
["Automatski prekidači ","Vežba."]
["Frižider","Očistite kaleme."]
["Spoljašnjost"]
["Verande","Izribajte oblasti gde ima buđi i uklonite mrlje od vode, buđi i gljiva."]
["Krov","Očistite. Proverite da li ima curenja. Proverite da li ima oštećenih, otkačenih ili crepova koji nedostaju. Proverite da li u otvorima ventila i otvorima za vazduh ima ptica, gnezda, veverica i insekata. Proverite da li ima svetlucanja oko dimnjaka na krovu kao i da li ima curenja oko otvora ventila i svetlarnika."]
["Dimnjak","Očistite i proverite da li ima trošnih cigala i maltera. Proverite da li ima curenja. Proverite da li ima ptica, gnezda, veverica i insekata."]
["Oluci i odvodne cevi","Očistite i proverite da li ima curenja, neravnina ili štete."]
["Prozori","Očistite."]
["Spoljni zidovi","Proverite da li ima trošnih cigala i maltera. Proverite da li ima štete ili truleži na kućnoj fasadi. Proverite da li se ljušti boja sa ofarbanih površina."]
["Uređenje pejzaža","Potkrešite grmlje oko zidova. Uklonite grane, izdanke ili otpatke koji mogu da privuku insekte (drveće i grmlje ne bi trebalo da bude bliže od 7,5 centimetara od kuće). Redovno održavajte."]
["Beton i asfalt","Proverite da li ima pukotina ili oštećenja. Ponovo popunite pukotine ili popravite oštećenja ako je potrebno."]