{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Underhållsschema för hemmet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Underhållsschema för hemmet","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Underhållsschema för hemmet"]
["Du kan lägga till eller ta bort saker i listan genom att infoga eller radera rader i kalkylbladet."]
["Varje kvartal",null,"Senast utfört den"]
["Rörledningar"]
["Kranar och munstycken","Kontrollera om kranar inom- och utomhus läcker. Rengör vattenspridare. Ersätt packningar om det behövs."]
["Stuprör","Rengör rännor och stuprör. Häll vatten i torrlagda rännor."]
["Rör","Kontrollera om synliga rör läcker."]
["Köks- och badrumsinredning","Leta efter läckor under och bakom."]
["Toaletter","Kontrollera stabilitet och åtgärda läckor."]
["Varmvattenberedare","Leta efter läckor under och bakom. Om du har hårt vatten tömmer du ut 5–10 liter vatten."]
["Inomhus"]
["Träskåp och lister","Använd impregnerings- eller bestrykningsmedel."]
["Dörrar inomhus","Smörj gångjärn"]
["Garageportar","Smörj gångjärn. Kontrollera att mekanismen rör sig fritt."]
["Fönster och dörrspår","Kontrollera att luftspaltshål är fria. Rensa ut smuts och damm. Smörj mekanismer."]
["Källare eller krypgrund","Leta efter sprickor eller tecken på fuktskador. Leta efter spår av skadedjur och insekter."]
["Kakelplattor","Kontrollera och rengör."]
["Elinstallationer och elektriska apparater"]
["Värme- och kylsystem","Rengör och ersätt filter om det behövs."]
["Köksfläkt","Demontera och rengör filtret. Ta bort fettansamlingar från fläkthuset."]
["Kylskåp","Dammsug ovan- och baksida. Rengör smältvattenskål. Rengör och frosta av kylelement om det behövs."]
["Diskmaskin","Sök efter läckage."]
["Sladdar och kontakter","Sök efter tecken på förslitning. Ersätt vid behov."]
["Brandvarnare","Testa brandvarnaren och byt batterier om det behövs."]
["Jordfelsbrytare","Testa att brytaren fungerar."]
["Utomhus"]
["Husgrund","Undersök synliga delar, ventilationshål och springor. Leta efter sprickor och igentäppta hål."]
["Trädgårdsanläggning","Kontrollera dräneringen. "]
["Betong och asfalt","Rengör från olja."]
["Höst",null,"Senast utfört den"]
["Rörledningar"]
["Avstängningsventiler","Kontrollera att de fungerar."]
["Kranar utomhus","Tappa ur."]
["Varmvattenberedare","Spola varmvattensledningar för att ta bort avlagringar"]
["Vattenspridare","Kontrollera vattenflödet. Rengör vid behov. Under de första månaderna kan spridarens munstycken behöva rengöras oftare."]
["Inomhus"]
["Vind","Sök efter uppenbara tecken på läckage. Kontrollera isolering och ta bort eller lägg till vid behov. Kontrollera om det har kommit in fåglar, ekorrar, fladdermöss osv. Kontrollera att ventilationen är tillräcklig."]
["Köksbänkar","Kontrollera om det finns sprickor mellan vask och kakel. Täta vid behov fogarna."]
["Kakelförsedda ytor","Kontrollera om fogar har lossnat eller spruckit. Täta vid behov."]
["Duschdörrar/badkarsväggar","Kontrollera att de sitter korrekt. Justera vid behov. Kontrollera kakel och täta fogar vid behov."]
["Tätningslister","Kontrollera fogar runt fönster och dörrar. Kontrollera glasrutor i fönster och dörrar. Justera eller ersätt vid behov."]
["Takskjutportar","Justera mekanismer och inställningar."]
["Eldstad","Undersök rökgångar. Rengör om det behövs. Leta efter sprickor och skador på murbruk. "]
["Elinstallation och elektriska apparater"]
["Värmesystem","Utför underhåll på värmepumpar och pannor."]
["Kylsystem","Ta bort skräp från enheter med trädgårdsslang. Ta bort luftkonditioneringsapparater från fönster eller täck med vattentätt skydd. Rengör och ersätt filter om det behövs."]
["Kylelement","Rengör."]
["Värmepannor","Undersök och åtgärda vid behov."]
["Yttre"]
["Tak","Sök efter läckage. Leta efter skadade takpannor. Kontrollera om det finns insektsbon under taket. Kontrollera tätningar vid skorsten, luftinsläpp och fästen."]
["Skorsten","Rengör och sök efter söndriga tegelstenar och vittrat murbruk. Sök efter läckage. Kontrollera om det finns fåglar, bon, ekorrar eller insekter."]
["Hängrännor och stuprör","Rengör och sök efter läckage, felaktiga lutningar och skador."]
["Ytterväggar","Sök efter skadade tegelstenar och fogar. Kontrollera att det inte finns skador eller röta på fasaden. Kontrollera att målade ytor inte flagar."]
["Trädgårdsanläggning","Beskär buskar nära väggarna. Ta bort trädgrenar och skräp som kan locka till sig insekter(träd och buskar bör inte finnas närmare än 10 centimeter från huset). Kontrollera dräneringen."]
["Betong och asfalt","Sök efter sprickor och skador. Täta eller reparera vid behov."]
["Avloppssystem","Kontrollera om avloppet luktar eller har svämmat över. Töm tanken en gång per år."]
["Trädgårdsmöbler","Rengör och vinterförvara eller täck över med vattentätt skydd."]
["Vår",null,"Senast utfört den"]
["Rörledningar"]
["Varmvattenberedare","Spola varmvattensledningar för att ta bort avlagringar"]
["Inre"]
["Vind","Sök efter uppenbara tecken på läckage. Kontrollera isolering och ta bort eller lägg till vid behov. Kontrollera om det har kommit in fåglar, ekorrar, fladdermöss osv. Kontrollera att ventilationen är tillräcklig."]
["Köksbänkar","Kontrollera om det finns sprickor mellan vask och kakel. Täta vid behov fogarna."]
["Kakelförsedda ytor","Kontrollera om fogar har lossnat eller spruckit. Täta vid behov."]
["Duschdörrar/badkarsväggar","Kontrollera att de sitter korrekt. Justera vid behov. Kontrollera kakel och täta fogar vid behov."]
["Tätningslister","Kontrollera fogar runt fönster och dörrar. Kontrollera glasrutor i fönster och dörrar. Justera eller ersätt vid behov."]
["Elinstallation och elektriska apparater"]
["Värme- och kylsystem","Allmän undersökning av värmepanna: Sök efter rost, flagor på värmeväxlare och kontrollera färgen på lågan. Åtgärda konstig lukt eller ovanliga ljud. Kontrollera ventilation och ta bort skräp."]
["Strömbrytare ","Testa."]
["Kylskåp","Rengör element."]
["Utomhus"]
["Verandor och balkonger","Tvätta mögelangripna ytor, åtgärda fuktskador och svampangrepp."]
["Tak","Rengör. Sök efter läckage. Leta efter skadade takpannor. Kontrollera om det finns insektsbon under taket. Kontrollera tätningar vid skorsten, luftinsläpp och fästen."]
["Skorsten","Rengör och sök efter söndriga tegelstenar och vittrat murbruk. Sök efter läckage. Kontrollera om det finns fåglar, bon, ekorrar eller insekter."]
["Hängrännor och stuprör","Rengör och sök efter läckage, felaktiga lutningar och skador."]
["Fönster","Rengör."]
["Ytterväggar","Sök efter skadade tegelstenar och fogar. Kontrollera att det inte finns skador eller röta på fasaden. Kontrollera att målade ytor inte flagar."]
["Trädgårdsanläggning","Beskär buskar nära väggarna. Ta bort trädgrenar och skräp som kan locka till sig insekter(träd och buskar bör inte finnas närmare än 10 centimeter från huset). Kontrollera dräneringen."]
["Betong och asfalt","Sök efter sprickor och skador. Täta eller reparera vid behov."]