{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["План хатніх робіт"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"План хатніх робіт","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["План хатніх робіт"]
["Це лише зразковий список; ви можете додати до нього або вилучити пункти, вставляючи або видаляючи рядки на аркуші."]
["Щоквартально",null,"Дата останнього виконання"]
["Водогін і каналізація"]
["Крани та душові головки","Перевірити внутрішні та зовнішні крани на відсутність течі. Очистити аератори. Якщо потрібно, замінити прокладки."]
["Каналізація","Почистити харчовою содою. Промити водою невикористовувані стоки."]
["Труби","Перевірити видимі труби на відсутність течі."]
["Шафи в кухні та ванній кімнаті","Перевірити відсутність течі під шафами та навколо."]
["Туалети","Перевірити на стійкість і відсутність течі."]
["Водонагрівач","Перевірити місця навколо водонагрівача на відсутність течі. Якщо жорсткість води висока, пропустити через водонагрівач 5-10 л води."]
["Внутрішні приміщення"]
["Дерев'яні шафи та оздоблення","Нанести засіб захисту деревини."]
["Внутрішні двері","Змастити завіси."]
["Гаражні двері","Змастити металеві частини. Перевірити вільний рух механізму."]
["Напрямні вікон і дверей","Переконатися, що випускні отвори відкрито. Видалити бруд і пил. Змастити ролики та клямки."]
["Цокольний поверх або підвальне приміщення","Переконатися у відсутності тріщин і будь-яких ознак вогкості та течі. Перевірити відсутність будь-яких слідів термітів, мурашок або інших шкідливих комах."]
["Керамічна плитка","Перевірити та очистити шви."]
["Електромережа та побутова техніка"]
["Системи опалення та охолодження","Очистити та замінити фільтри, якщо необхідно."]
["Кухонна витяжка","Зняти та очистити фільтр. Видалити відклади жиру з корпусу витяжки."]
["Холодильник","Витерти пил з верхньої поверхні. Очистити піддон. Очистити та розморозити морозильну камеру, якщо необхідно."]
["Посудомийна машина","Перевірити на відсутність течі."]
["Електропроводка, шнури та штепселі","Перевірити на відсутність зносу та пошкоджень. Якщо необхідно, замінити."]
["Пожежна сигналізація","Перевірити роботоздатність та замінити батарейки, якщо необхідно."]
["Автомат захисту мережі","Перевірити роботоздатність."]
["Зовнішня частина"]
["Фундамент","Перевірити видимі частини, вентиляційні отвори та канали на відсутність тріщин, течі та закупорювання."]
["Подвір'я","Перевірити наявність належного дренажу. "]
["Асфальтові та бетонні поверхні","Видалити масло та жир."]
["Восени",null,"Дата останнього виконання"]
["Водогін і каналізація"]
["Запірні клапани водогону","Перевірити роботоздатність."]
["Зовнішні крани","Злити воду."]
["Водонагрівач","Злити гарячу воду та видалити осадок."]
["Розпилювачі","Перевірити наявність достатнього потоку води. Якщо потік зменшився, очистити розсікачі розпилювачів. Упродовж перших двох місяців експлуатації розпилювачі можуть потребувати частішого очищення."]
["Внутрішні приміщення"]
["Горище","Переконатися у відсутності будь-яких ознак протікання. Перевірити ізоляцію та додати або зняти її, якщо необхідно. Перевірити відсутність пташиних гнізд, білок та інших тварин. Переконатися в належній вентиляції."]
["Кухонні стільниці","Перевірити ущільнення біля мийки та по краях. Якщо необхідно, відновити."]
["Місця, облицьовані плиткою","Перевірити на відсутність або поганий стан заповнювачів швів та ущільнень. Якщо необхідно, знову нанести заповнювач або ущільнення."]
["Двері ванної кімнати, душова кабіна","Перевірити щільність прилягання. Виправити, якщо необхідно. Перевірити стан ущільнень та замінити в разі потреби."]
["Герметизація","Перевірити стан штукатурки навколо вікон і дверей. Перевірити сітки на вікнах та дверях. Полагодити або замінити їх, якщо необхідно."]
["Секціонні гаражні двері","Відрегулювати хід і натягнення."]
["Комин","Перевірити димарі. Очистити, якщо необхідно. Перевірити цегляну частину комину на відсутність тріщин і пошкоджень. "]
["Електромережа та побутова техніка"]
["Опалювальна система","Виконати обслуговування опалювальної системи та теплового насосу."]
["Система охолодження","Видалити відкладення з-навколо компонентів та очистіть їх садовим шлангом. Зняти віконний кондиціонер або закрити його захисним чохлом чи кришкою. Якщо необхідно, очистити або замінити фільтри."]
["Радіатор холодильника","Очистити."]
["Опалювальні пристрої","Перевірити та виконати обслуговування, якщо потрібно."]
["Зовнішня частина"]
["Дах","Перевірити на відсутність протікання. Переконатися у відсутності пошкоджених, погано закріплених або відсутніх черепиць. Перевірити вентиляційні вікна та жалюзі на відсутність птахів, гнізд, білок і комах. Перевірити, чи не проникає світло навколо крокв, вентиляційних вікон і світлових люків."]
["Димохід","Очистити та перевірити на відсутність пошкодженої цегли та розчину. Перевірити на відсутність протікання. Перевірити на відсутність птахів, гнізд, білок і комах."]
["Ринви та водостічні труби","Очистити та перевірити на відсутність течі, неспіввісності та пошкодження."]
["Зовнішні стіни","Перевірити на відсутність пошкоджень цегли та розчину. Перевірити зовнішню обшивку на відсутність пошкоджень і гнилі. Перевірити пофарбовані поверхні на відсутність відшаровування фарби."]
["Подвір'я","Підстригти чагарник навколо стін. Видалити гілки дерев, шматки та залишки, які можуть привабити комах (дерева та чагарник не повинні наближатися до будинку більше ніж на 7 см). Виконати необхідні роботи з профілювання ґрунту."]
["Асфальтові та бетонні поверхні","Перевірити на відсутність тріщин і пошкоджень. Знову залити або відремонтувати ділянки, якщо необхідно."]
["Система знезаражування стоків","Перевірити рівень води та запах на полі дренажу системи знезаражування стоків. Щорічно наповнювати септик-тенк."]
["Літні меблі для знадвору","Почистити та прибрати до будинку або покрити захисними чохлами."]
["Навесні",null,"Дата останнього виконання"]
["Водогін і каналізація"]
["Водонагрівач","Злити гарячу воду та видалити осадок."]
["Внутрішні приміщення"]
["Горище","Переконатися у відсутності будь-яких ознак протікання. Перевірити ізоляцію та додати або зняти її, якщо необхідно. Перевірити відсутність пташиних гнізд, білок та інших тварин. Переконатися в належній вентиляції."]
["Кухонні стільниці","Перевірити ущільнення біля мийки та по краях. Якщо необхідно, відновити."]
["Місця, облицьовані плиткою","Перевірити на відсутність відшарованого або втраченого заповнювача швів або ущільнення. Знову заповнити шви, якщо необхідно."]
["Двері ванної кімнати, душова кабіна","Перевірити щільність прилягання. Виправити, якщо необхідно. Перевірити стан ущільнень та замінити в разі потреби."]
["Герметизація","Перевірити стан штукатурки навколо вікон і дверей. Перевірити сітки на вікнах та дверях. Полагодити або замінити їх, якщо необхідно."]
["Електромережа та побутова техніка"]
["Системи опалення та охолодження","Загальний огляд печі: перевірити на відсутність іржі, окалини на теплообміннику; перевірити, чи немає незвичайних звуків та запахів; перевірити умови вентиляції. Видалити відкладення з-навколо пристроїв."]
["Автоматичні вимикачі ","Випробувати."]
["Холодильник","Очистити радіатор."]
["Зовнішня частина"]
["Настил","Зачистити запліснявілі області та усунути патьоки, плісняву та грибок."]
["Дах","Очистити. Перевірити на відсутність протікання. Переконатися у відсутності пошкоджених, погано закріплених або відсутніх черепиць. Перевірити вентиляційні вікна та жалюзі на відсутність птахів, гнізд, білок і комах. Перевірити, чи не проникає світло навколо крокв, вентиляційних вікон і світлових люків."]
["Димохід","Очистити та перевірити на відсутність пошкодженої цегли та розчину. Перевірити на відсутність протікання. Перевірити на відсутність птахів, гнізд, білок і комах."]
["Ринви та водостічні труби","Очистити та перевірити на відсутність течі, неспіввісності та пошкодження."]
["Вікна","Помити."]
["Зовнішні стіни","Перевірити на відсутність пошкоджень цегли та розчину. Перевірити зовнішню обшивку на відсутність пошкоджень і гнилі. Перевірити пофарбовані поверхні на відсутність відшаровування фарби."]
["Подвір'я","Підстригти чагарник навколо стін. Видалити гілки дерев, шматки та залишки, які можуть привабити комах (дерева та чагарник не повинні наближатися до будинку більше ніж на 7 см). Виконати необхідні роботи з профілювання ґрунту."]
["Асфальтові та бетонні поверхні","Перевірити на відсутність тріщин і пошкоджень. Знову залити або відремонтувати ділянки, якщо необхідно."]