{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["HÀNG QUÝ","MÙA THU","MÙA XUÂN"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"HÀNG QUÝ","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"LỊCH BẢO TRÌ NHÀ"]
[null,"HÀNG QUÝ",null,null,"Ngày hoàn thành gần nhất"]
[null,"Danh mục","Hoạt động","Mô tả","Ngày 1","Ngày 2","Ngày 3"]
[null,"Đường ống","Vòi nước và vòi hoa sen","Kiểm tra vòi nước bên trong và bên ngoài xem có rò rỉ không. Vệ sinh thiết bị thông gió. Thay máy giặt nếu cần."]
[null,"Nội thất","Tủ gỗ và đồ trang trí","Dùng chất bảo vệ gỗ."]
[null,"Đồ điện và thiết bị","Ổ cắm GFI","Kiểm tra hoạt động bình thường."]
[null,"Ngoại thất","Cảnh quan","Kiểm tra hệ thống thoát nước xem có bình thường không. "]
[null,"Nội thất","Cửa bên trong","Bôi trơn bản lề."]

{"sheet":"MÙA THU","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"MÙA THU",null,null,"Ngày hoàn thành gần nhất"]
[null,"Danh mục","Hoạt động","Mô tả","Ngày 1","Ngày 2","Ngày 3"]
[null,"Đường ống","Van tắt đường ống","Kiểm tra hoạt động bình thường."]
[null,"Nội thất","Bệ rửa","Kiểm tra xem bồn rửa và mặt chắn tường bếp có bị nứt không. Hàn lại nếu cần."]
[null,"Đồ điện và thiết bị","Hệ thống sưởi","Bảo dưỡng hệ thống sưởi và bơm nhiệt."]
[null,"Ngoại thất","Mái","Kiểm tra rò rỉ. Kiểm tra xem ván ốp có bị hư hại, lỏng hoặc thiếu không. Kiểm tra lỗ thông gió và cửa chớp xem có chim, tổ chim, sóc và côn trùng không. Kiểm tra mái che tường xung quanh ngăn xếp mái, lỗ thông gió và cửa sổ trần xem có rò rỉ không."]
[null,"Nội thất","Bệ rửa","Kiểm tra xem bồn rửa và mặt chắn tường bếp có bị nứt không. Hàn lại nếu cần."]

{"sheet":"MÙA XUÂN","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"MÙA XUÂN",null,null,"Ngày hoàn thành gần nhất"]
[null,"Danh mục","Hoạt động","Mô tả","Ngày 1","Ngày 2","Ngày 3"]
[null,"Nội thất","Gác xép","Kiểm tra mọi dấu hiệu rò rỉ. Kiểm tra vật liệu cách nhiệt và tháo hoặc thêm nếu cần. Kiểm tra dấu hiệu của chim chóc, sóc, gấu trúc, v.v. Kiểm tra xem lỗ thông gió có hoạt động bình thường không."]
[null,"Đường ống","Bình nóng lạnh","Xả hết nước nóng để loại bỏ cặn tích lũy."]
[null,"Đồ điện và thiết bị","Hệ thống sưởi và làm mát","Kiểm tra tổng quan lò sưởi: Tìm kiếm rỉ sét, cặn trên bộ trao đổi nhiệt và xem màu ngọn lửa có bình thường không; lưu ý các âm thanh hoặc mùi lạ; và kiểm tra điều kiện thông gió. Loại bỏ các mảnh vụn xung quanh thiết bị."]
[null,"Nội thất","Cửa phòng tắm/bồn thùng","Kiểm tra xem có vừa không. Điều chỉnh nếu cần. Kiểm tra vết hàn và hàn lại nếu cần."]
[null,"Ngoại thất","Ván sàn","Chà các khu vực bị nấm mốc và xử lý các vết bẩn, nấm mốc và nấm."]